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Pozměňovací návrh	1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	
	(25a)	CBAM se vztahuje na dovoz elektřiny, ale neměl by se vztahovat na elektřinu vyrobenou výhradně ve výlučné ekonomické zóně členského státu EHP a dovezenou přímo na celní území unie;



Pozměňovací návrh		2
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) 2023/956
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	
	ba)	vkládá se nový odstavec 3b, který zní:

	
	3b.	Odchylně od odstavců 1 a 2 se toto nařízení nevztahuje na elektřinu vyrobenou výhradně ve výlučné ekonomické zóně členského státu EHP a dovezenou přímo na celní území unie.



Pozměňovací návrh		3
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) 2023/956
Příloha IV – bod 3 – odst. 1 – pododstavec 5 
	

	Platné znění
	Pozměňovací návrh

	
	1a)	V bodě 3 v poznámkách vysvětlujících vzorec pro SEEg v prvním odstavci se poznámka pro EEInpMat nahrazuje tímto:

	EEInpMat
	EEInpMat

	jsou obsažené emise vztahující se ke vstupním materiálům (prekurzorům) spotřebovaným při výrobním procesu. Zohlednit je třeba pouze vstupní materiály (prekurzory), které jsou relevantní pro hranice systému výrobního procesu, jak je stanoveno v prováděcím aktu přijatém podle čl. 7 odst. 7. Příslušné EEInpMat se vypočítají takto:
	jsou obsažené emise vztahující se ke vstupním materiálům (prekurzorům) spotřebovaným při výrobním procesu. Zohlednit je třeba pouze vstupní materiály (prekurzory) uvedené v příloze I, které pocházejí ze třetích zemí a území, jež nejsou vyňaty podle přílohy III bodu 1. Příslušné EEInpMat se vypočítají takto:
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