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Amandman		1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.a (nova)
	

	Tekst koji je predložila Komisija
	Izmjena

	
	(25.a)	CBAM se primjenjuje na uvoz električne energije, ali se ne bi trebao primjenjivati na električnu energiju u cijelosti proizvedenu u isključivom gospodarskom pojasu države članice EGP-a i uvezenu izravno u carinsko područje Unije;



Amandman		2
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)
Uredba (EU) 2023/956
Članak 2. – stavak 3.b (novi)
	

	Tekst koji je predložila Komisija
	Izmjena

	
	(ba)	umeće se sljedeći stavak 3.b:

	
	3.b	Odstupajući od stavaka 1. i 2., ova se Uredba ne primjenjuje na električnu energiju u cijelosti proizvedenu u isključivom gospodarskom pojasu države članice EGP-a i uvezenu izravno u carinsko područje Unije.



Amandman		3
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EU) 2023/956
Prilog IV. – točka 3. – stavak 1. – podstavak 5. 
	

	Tekst na snazi
	Izmjena

	
	(1.a)	u točki 3., u napomenama u kojima se objašnjava formula za SEEg u prvom stavku, napomena za EEInpMat zamjenjuje se sljedećim:

	EEInpMat
	EEInpMat

	su ugrađene emisije ulaznih materijala (prekursora) potrošenih u procesu proizvodnje. U obzir se uzimaju samo ulazni materijali (prekursori) koji su navedeni kao relevantni za granice sustava u procesu proizvodnje kako su navedene u provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 7. stavkom 7. Relevantne emisije EEInpMat izračunavaju se na sljedeći način:
	su ugrađene emisije ulaznih materijala (prekursora) potrošenih u procesu proizvodnje. U obzir se uzimaju samo ulazni materijali (prekursori) koji su navedeni u Prilogu I. i koji potječu iz trećih zemalja i područja koji nisu izuzeti u skladu s Prilogom III. točkom 1. Relevantne emisije EEInpMat izračunavaju se na sljedeći način:
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