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(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Sprememba		1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)
	

	Besedilo, ki ga predlaga Komisija
	Sprememba

	
	(25a)	CBAM se uporablja za uvoz električne energije, ne bi pa se smel uporabljati za električno energijo, ki se v celoti proizvede v izključni ekonomski coni države članice EGP in neposredno uvozi na carinsko območje Unije;



Sprememba		2
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)
Uredba (EU) 2023/956
Člen 2 – odstavek 3 b (novo)
	

	Besedilo, ki ga predlaga Komisija
	Sprememba

	
	(ba)	vstavi se naslednji odstavek 3b:

	
	3b.	Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 se ta uredba ne uporablja za električno energijo, ki se v celoti proizvede v izključni ekonomski coni države članice in neposredno uvozi na carinsko območje Unije.



Sprememba		3
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) 2023/956
Priloga IV – točka 3 – odstavek 1 – pododstavek 5 
	

	Veljavno besedilo
	Sprememba

	
	(1a)	V točki 3 se v opombah, ki pojasnjujejo formulo za SEEg v prvem odstavku, opomba za EEInpMat nadomesti z naslednjim:

	EEInpMat
	EEInpMat

	so vgrajene emisije vhodnih materialov, ki se porabijo v proizvodnem procesu. Upoštevajo se samo vhodni materiali, navedeni kot pomembni za meje sistema proizvodnega procesa, kakor so določene v izvedbenem aktu, sprejetem na podlagi člena 7(7). Zadevne EEInpMat se izračunajo z naslednjo enačbo:
	so vgrajene emisije vhodnih materialov, ki se porabijo v proizvodnem procesu. Upoštevajo se samo vhodni materiali iz Priloge I s poreklom iz tretjih držav in ozemelj, ki niso izvzeti na podlagi Priloge III, točka 1. Zadevne EEInpMat se izračunajo z naslednjo enačbo:
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