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Pakeitimas		1
Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(-1)	Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (ES) 2022/591 dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m., kaip vienas iš šešių teminių Sąjungos tikslų laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. nustatytas tikslas siekti nulinės taršos, įskaitant taršą susijusią su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, kad būtų sukurta aplinka be toksinių medžiagų, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, taip pat šviesos ir triukšmo taršą, ir apsaugoti žmonių, gyvūnų ir ekosistemų sveikatą ir gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir neigiamo poveikio;

	
	_________________

	
	1 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/591 dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. (OL L 114, 2022 4 12, p. 22).



Pakeitimas		2
Pasiūlymas dėl reglamento
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(-1a)	Europos žaliasis kursas1a – tai Sąjungos pasiūlymas pradėti pertvarką, kuria siekiama ne vėliau kaip iki 2050 m. sukurti neutralaus poveikio klimatui, švarią ir žiedinę ekonomiką, optimizuojant išteklių valdymą, kuo labiau sumažinant taršą ir pripažįstant, kad reikia esminius pokyčius skatinančios politikos. Sąjunga taip pat yra įsipareigojusi įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.1b ir jos darnaus vystymosi tikslus1c. 2020 m. gruodžio mėn. priimtoje Darnaus ir išmanaus judumo strategijoje1d ir 2021 m. gegužės mėn. priimtame Nulinės taršos veiksmų plane1e konkrečiai nagrinėjami Europos žaliojo kurso transporto taršos aspektai. Kitos šiai iniciatyvai ypač svarbios politikos sritys, be kita ko, yra Aplinkos oro kokybės direktyva (AAQD)1f, Naujoji Europos pramonės strategija1g, Lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 normos1h ir Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio tikslai1i;

	
	_________________

	
	1a Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“; COM(2019) 640 final.

	
	1b https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1⟪=E 

	
	1c https://sdgs.un.org/goals

	
	1d COM(2020) 789 final.

	
	1e COM(2021) 400 final.

	
	1f Direktyva 2008/50/EB.

	
	1g COM(2020) 102 final ir COM(2021) 350 final.

	
	1h COM/2021/556.

	
	1i COM(2023) 88 final.



Pakeitimas		3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(1)	vidaus rinka yra erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. šiuo tikslu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/85843 nustatyta išsami motorinių transporto priemonių, priekabų ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros sistema;
	(1)	vidaus rinka yra erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Šiuo tikslu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/85843 nustatyta išsami motorinių transporto priemonių, priekabų ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų bei atskirų techninių mazgų ir visų transporto priemonių padangų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros sistema;

	_________________
	_________________

	43 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).
	43 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).



Pakeitimas		4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(2a)	siekiant sėkmingai pereiti prie netaršaus judumo reikia taikyti integruotą principą ir sudaryti tinkamas palankias sąlygas, kad būtų skatinamos inovacijos, o Sąjunga išliktų technologijų lydere šiame sektoriuje. Tai apima viešąsias ir privačiąsias investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, didėjančią mažataršių ir netaršių transporto priemonių pasiūlą, baterijų įkrovimo ir degalinių infrastruktūros diegimą, integraciją į energetikos sistemas, taip pat tvarų medžiagų tiekimą ir tvarią gamybą, baterijų pakartotinį naudojimą ir perdirbimą Europoje. Tuo tikslu Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis turi būti vykdomi nuoseklūs veiksmai;



Pakeitimas		5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(2b)	siekiant remti perėjimą prie netaršaus judumo, kartu reindustrializuojant Europą ir remiant piliečius, labai svarbu išlaikyti piliečiams ir įmonėms prieinamas privačių ir komercinių transporto priemonių kainas. Tai padės išlaikyti gyvenimo kokybę, pramonės konkurencingumą ir inovacijas, remti darbo vietų kūrimą ir įgūdžių ugdymą šiame sektoriuje;



Pakeitimas		6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(2c)	reikia užtikrinti socialiniu požiūriu priimtiną ir teisingą perėjimą prie netaršaus judumo. Todėl svarbu atsižvelgti į tokio perėjimo socialinius padarinius visoje automobilių pramonės vertės grandinėje ir aktyviai spręsti su užimtumu susijusius klausimus. Tikslinės Sąjungos, nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojų perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo ir perkėlimo bei švietimo ir darbo paieškos iniciatyvų bendruomenėse ir regionuose, patiriančiuose neigiamas pasekmes, programos, pvz., teisingos pertvarkos planai nuo automobilių pramonės priklausomiems regionams, turi būti rengiamos pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą, palaikant glaudų dialogą su socialiniais partneriais ir kompetentingomis institucijomis. Vykdant perėjimą reikia didinti moterų užimtumą ir lygias galimybes šiame sektoriuje;



Pakeitimas		7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(4)	motorinių transporto priemonių, variklių ir atsarginių dalių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus (toliau – tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus) šiuo metu nustatyti dviejuose reglamentuose, kurie taikomi atitinkamai lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimui atsižvelgiat į išmetamuosius teršalus, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 (EURO 6)44 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 595/2009 (EURO VI)45. Du reglamentai buvo priimti todėl, kad sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis buvo tikrinamas remiantis variklio bandymais, o lengvųjų transporto priemonių – visos transporto priemonės bandymais. Nuo to laiko buvo sukurtos metodikos, pagal kurias galima atlikti lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių bandymus kelyje. Todėl nebereikia tipo patvirtinimo grįsti variklio bandymais;
	(4)	motorinių transporto priemonių, variklių ir atsarginių dalių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus (toliau – tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus) šiuo metu nustatyti dviejuose reglamentuose, kurie taikomi atitinkamai lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimui atsižvelgiat į išmetamuosius teršalus, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 (EURO 6)44 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 595/2009 (EURO VI)45;

	_________________
	_________________

	44 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).
	44 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

	45 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1).
	45 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1).



Pakeitimas		8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(5)	Reglamente (EB) Nr. 715/2007 ir Reglamente (EB) Nr. 595/2009 nustatytus reikalavimus įtraukus į vieną reglamentą, turėtų būti užtikrintas vidinis tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus sistemos, taikomos tiek lengvosioms, tiek sunkiosioms transporto priemonėms, suderinamumas, kartu leidžiant taikyti skirtingas tokių transporto priemonių išmetamųjų teršalų ribines vertes;
	(5)	Reglamente (EB) Nr. 715/2007 ir Reglamente (EB) Nr. 595/2009 nustatytus reikalavimus įtraukus į vieną reglamentą, turėtų būti užtikrintas vidinis tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus sistemos, taikomos tiek lengvosioms, tiek sunkiosioms transporto priemonėms, suderinamumas, kartu leidžiant taikyti skirtingas tokių transporto priemonių išmetamųjų teršalų ribines vertes ir bandymų taisykles ir sąlygas;



Pakeitimas		9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(7)	taip pat būtina sumažinti sudėtingumą, gamintojams ir valdžios institucijoms tenkančias administracines ir įgyvendinimo išlaidas bei užtikrinti veiksmingą ir efektyvų EURO išmetamų teršalų kiekio standartų įgyvendinimą. Supaprastinimas užtikrinamas panaikinant skirtingas ribinių verčių ir bandymų taikymo datas, kurios buvo taikomos pagal EURO 6 ir EURO VI, panaikinant daugkartinius ir sudėtingus išmetamo teršalų kiekio bandymus, kai tokie bandymai nereikalingi, prireikus darant nuorodas į standartus pagal galiojančias JT taisykles ir užtikrinant supaprastintą ir nuoseklų procedūrų ir bandymų rinkinį įvairiais tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus etapais;
	(7)	taip pat būtina sumažinti sudėtingumą, gamintojams ir valdžios institucijoms tenkančias administracines ir įgyvendinimo išlaidas bei užtikrinti veiksmingą ir efektyvų EURO išmetamų teršalų kiekio standartų įgyvendinimą. Supaprastinimas užtikrinamas panaikinant skirtingas ribinių verčių ir bandymų taikymo datas, panaikinant daugkartinius ir sudėtingus išmetamo teršalų kiekio bandymus, kai tokie bandymai nereikalingi, prireikus darant nuorodas į standartus pagal galiojančias JT taisykles ir užtikrinant supaprastintą ir nuoseklų procedūrų ir bandymų rinkinį įvairiais tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus etapais;



Pakeitimas		10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(8)	siekiant užtikrinti, kad tiek lengvųjų, tiek sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis būtų ribojamas realybėje, transporto priemonių bandymus reikia atlikti ne tik laboratorijoje, bet ir realiomis eksploatavimo sąlygomis, taikant minimalius apribojimus, ribas ir kitus važiavimo reikalavimus;
	(8)	siekiant užtikrinti, kad tiek lengvųjų, tiek sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis būtų ribojamas realybėje, transporto priemonių bandymus reikia atlikti realiomis statistiškai svarbiomis eksploatavimo sąlygomis, taikant minimalius apribojimus, ribas ir kitus važiavimo reikalavimus. Bandymai keliuose turėtų būti grindžiami įprastu vairavimu ir neturėtų apimti vairavimo su nuokrypiais;



Pakeitimas		11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(10)	Reglamentuose (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 reikalaujama, kad transporto priemonės atitiktų išmetamųjų teršalų ribines vertes tam tikrą laikotarpį, kuris nebeatitinka vidutinės transporto priemonių eksploatavimo trukmės. Todėl tikslinga nustatyti patvarumo reikalavimus, kurie atitiktų vidutinę numatomą transporto priemonių eksploatavimo trukmę Sąjungoje;
	(10)	Reglamentuose (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 reikalaujama, kad transporto priemonės atitiktų išmetamųjų teršalų ribines vertes tam tikrą laikotarpį, kuris nebeatitinka vidutinės transporto priemonių eksploatavimo trukmės. Todėl tikslinga nustatyti patvarumo reikalavimus, kurie atitiktų numatomą transporto priemonių eksploatavimo trukmę1a ir standartinį naudojimą visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus. Tai ypač svarbu naudotų transporto priemonių pirkėjams, kurie tikisi, kad transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekis bus toks pat, koks jis buvo transporto priemonę pirmą kartą pateikiant rinkai;

	
	_________________

	
	1a Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA), „Vehicles in Use, Europe 2022“ (liet. „Eksploatuojamos transporto priemonės. Europa 2022 m.“).



Pakeitimas		12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(10a)	valstybės narės skatinamos parengti ir įgyvendinti transporto priemonių parko atnaujinimo skatinimo strategijas, siekiant palengvinti laipsnišką Europos transporto priemonių parko perėjimą prie mažesnį teršalų kiekį išmetančių transporto priemonių, taip prisidedant prie švaresnės ir tvaresnės transporto ekosistemos kūrimo;



Pakeitimas		13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(11)	šiuo metu yra sukurtos ir visame pasaulyje plačiai naudojamos technologijos, kuriomis ribojamos lakiųjų organinių junginių garavimo išlakos eksploatuojant benzinu varomą transporto priemonę, ją statant ir pildant degalais. Todėl tikslinga nustatyti mažesnes tokių lakiųjų organinių junginių ribines vertes ir nustatyti išmetamųjų teršalų ribines vertes, taikomas degalų pildymo etapui;
	(11)	šiuo metu yra sukurtos ir visame pasaulyje plačiai naudojamos technologijos, kuriomis ribojamos lakiųjų organinių junginių garavimo išlakos eksploatuojant benzinu varomą transporto priemonę, ją statant ir pildant degalais. Kadangi šios technologijos jau išbandytos ir ekonomiškai efektyviai įdiegtos kitose rinkose ir regionuose, todėl tikslinga Sąjungai prisitaikyti prie kitų rinkų, nustatant mažesnes tokių lakiųjų organinių junginių ribines vertes, ir nustatyti išmetamųjų teršalų ribines vertes, taikomas degalų pildymo etapui;



Pakeitimas		14
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(11a)	siekiant kontroliuoti pildant degalus išsiskiriančius garus, kitose rinkose ir regionuose jau daugiau kaip 15 metų diegiamos degalinėje naudojamos degalų garų surinkimo sistemos, kurių garų kontrolės veiksmingumas įrodytas. Degalinėje naudojamoms degalų garų surinkimo sistemoms nereikia kasmetinės techninės priežiūros ar patikrinimų, kad būtų išlaikytas aukštesnis degalų garų kontrolės veiksmingumas, o degalų garų kontrolė ir toliau būtų suderinama su dabartinėmis II etapo degalinėmis;



Pakeitimas		15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(12)	ne variklio išmetamus teršalus sudaro transporto priemonių padangų ir stabdžių išmetamos dalelės. Apskaičiuota, kad padangų išmetami teršalai yra didžiausias aplinkoje esančio mikroplastiko šaltinis. Kaip nurodyta poveikio vertinime, numatoma, kad iki 2050 m. ne variklio išmetami teršalai sudarys iki 90 proc. visų kelių transporto išmetamų dalelių, nes išmetamųjų dalelių sumažės dėl transporto priemonių elektrifikavimo. Todėl šių ne variklio išmetamų teršalų kiekis turėtų būti matuojamas ir ribojamas. Iki 2024 m. pabaigos Komisija turėtų parengti ataskaitą dėl padangų dilimo, kurioje bus apžvelgti matavimo metodai ir naujausi technikos laimėjimai, kad būtų galima pasiūlyti padangų dilimo ribines vertes;
	(12)	ne variklio išmetamus teršalus sudaro transporto priemonių padangų ir stabdžių išmetamos dalelės. Apskaičiuota, kad padangų išmetami teršalai yra didžiausias aplinkoje esančio mikroplastiko šaltinis. Kaip nurodyta poveikio vertinime, numatoma, kad iki 2050 m. ne variklio išmetami teršalai sudarys iki 90 proc. visų kelių transporto išmetamų dalelių, nes išmetamųjų dalelių sumažės dėl transporto priemonių elektrifikavimo. Todėl šių ne variklio išmetamų teršalų kiekis turėtų būti matuojamas ir ribojamas. Iki 2025 m. pabaigos Komisija turėtų atlikti padangų dilimo matavimo peržiūrą ir, remdamasi pažangiausiais metodais, nustatyti dilimo ribines vertes, jei iki 2026 m. vidurio dar nebūtų nustatytos vienodos taisyklės atsižvelgiant į JT Pasauliniame transporto priemonių reglamentų derinimo forume (WP29) atliktą darbą padangų dilimo srityje. Komisija turėtų užtikrinti, kad JT Pasaulinis transporto priemonių reglamentų derinimo forumas (WP29) laiku pasiektų savo tikslus, atspindėdamas didelius užmojus, grindžiamus tvirtais moksliniais ir techniniais pagrindais. Kartu su peržiūra turėtų būti pateiktas pasiūlymas dėl teisės akto dėl transporto priemonių su traukos baterijomis, įskaitant laidu įkraunamas hibridines elektrines transporto priemones ir elektrines transporto priemones su baterijomis, siekiant nustatyti padangų dilimo ribines vertes, suderinamas su Sąjungos siekiu iki 2030 m. 30 proc. sumažinti į aplinką išleidžiamų mikroplastikų kiekį ir pagrįstas pažangiausiomis dilimo vertėmis;
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	(14)	transporto priemonės su traukos baterijomis, įskaitant laidu įkraunamas hibridines elektrines transporto priemones ir elektrines transporto priemones su baterijomis, prisideda mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Siekiant įgyti ir padidinti vartotojų pasitikėjimą tokiomis transporto priemonėmis, jų eksploatacinės charakteristikos turėtų būti geros ir jos turėtų būti patvarios. Todėl svarbu reikalauti, kad traukos baterijos po daugelio naudojimo metų išlaikytų didelę dalį savo pradinės talpos. Tai ypač svarbu naudotų elektrinių transporto priemonių pirkėjams, kad būtų užtikrinta, jog transporto priemonė ir toliau veiks taip, kaip tikimasi. Todėl turėtų būti reikalaujama visose transporto priemonėse, kuriose naudojamos traukos baterijos, įrengti baterijos būklės stebėjimo monitorius. Be to, turėtų būti nustatyti minimalūs lengvųjų automobilių baterijų patvarumo reikalavimai, atsižvelgiant į JT bendrąjį techninį reglamentą Nr. 2247;
	(14)	transporto priemonės su traukos baterijomis, įskaitant laidu įkraunamas hibridines elektrines transporto priemones ir elektrines transporto priemones su baterijomis, prisideda mažinant transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Siekiant įgyti ir padidinti vartotojų pasitikėjimą tokiomis transporto priemonėmis, jų eksploatacinės charakteristikos turėtų būti geros ir jos turėtų būti patvarios. Todėl svarbu reikalauti, kad traukos baterijos po daugelio naudojimo metų išlaikytų didelę dalį savo pradinės talpos. Tai ypač svarbu naudotų elektrinių transporto priemonių pirkėjams, kad būtų užtikrinta, jog transporto priemonė ir toliau veiks taip, kaip tikimasi. Todėl turėtų būti reikalaujama visose transporto priemonėse, kuriose naudojamos traukos baterijos, įrengti baterijos būklės stebėjimo monitorius. Be to, turėtų būti nustatyti minimalūs lengvųjų automobilių ir lengvųjų krovininių automobilių baterijų patvarumo reikalavimai, atsižvelgiant į JT bendrąjį techninį reglamentą Nr. 2247;

	_________________
	_________________

	47 Jungtinių Tautų bendrasis techninis reglamentas dėl elektrifikuotų transporto priemonių baterijų patvarumo, JT BTR 22.
	47 Jungtinių Tautų bendrasis techninis reglamentas dėl elektrifikuotų transporto priemonių baterijų patvarumo, JT BTR 22.
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	(14a)	OBM, OBFCM arba SOH įtaisuose naudojami transporto priemonės sugeneruoti duomenys, kad būtų galima stebėti, ar laikomasi šio reglamento. Tais pačiais duomenimis pagal Duomenų aktą turi būti dalijamasi su transporto priemonių naudotojais ir paslaugų teikėjais, kad transporto priemonių naudotojai galėtų pasinaudoti patarimais ir rekomendacijomis, kaip apriboti transporto priemonės išmetamų teršalų kiekį, jos energijos sąnaudas ir pailginti baterijos veikimo laiką geriau naudojant transporto priemonę.
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	(15)	gerai žinoma problema yra transporto priemonių rodmenų klastojimas siekiant pašalinti arba išjungti taršos kontrolės sistemų dalis. Tokia praktika lemia nekontroliuojamą teršalų išmetimą, todėl jai turėtų būti užkirstas kelias. Klastojant odometro rodmenis, nustatoma klaidinga rida ir trukdoma tinkamai atlikti transporto priemonės eksploatavimo kontrolę. Todėl labai svarbu užtikrinti aukščiausią įmanomą šių sistemų apsaugą, kartu su saugumo sertifikatais ir tinkama apsauga nuo klastojimo, kad nebūtų galima suklastoti nei taršos kontrolės sistemų, nei transporto priemonės odometro rodmenų;
	(15)	gerai žinoma problema yra transporto priemonių rodmenų klastojimas siekiant pašalinti arba išjungti taršos kontrolės sistemų dalis. Tokia praktika lemia nekontroliuojamą teršalų išmetimą, todėl jai turėtų būti užkirstas kelias, be kita ko, atgrasant nuo klastojimo įtaisų reklamos, pardavimo ir diegimo, ir taikomos sankcijos. Klastojant odometro rodmenis, nustatoma klaidinga rida ir trukdoma tinkamai atlikti transporto priemonės eksploatavimo kontrolę. Todėl labai svarbu užtikrinti aukščiausią įmanomą šių sistemų apsaugą, kartu su saugumo sertifikatais ir tinkama apsauga nuo klastojimo, kad nebūtų galima suklastoti nei taršos kontrolės sistemų, nei transporto priemonės odometro rodmenų;
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	(15a)	siekiant užkirsti kelią tam, kad apsaugos nuo klastojimo priemonės nepagrįstai netrukdytų konkurencijai, šiuo reglamentu ir jo antriniais teisės aktais turėtų būti išsaugota galimybė nepriklausomiems veiklos vykdytojams kurti, platinti, montuoti ir aktyvinti po prekės pardavimo naudojamas atsargines dalis. Todėl gamintojai turėtų užtikrinti, kad nepriklausomi veiklos vykdytojai galėtų naudotis griežtai būtina informacija, priemonėmis ir procesais, reikalingais tokioms atsarginėms dalims kurti ir montuoti;
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	(16)	transporto priemonėse įrengti jutikliai jau dabar naudojami išmetamųjų teršalų kiekio nukrypimams aptikti ir pranešti apie susijusį remontą per vidinę diagnostikos sistemą (OBD). Tačiau šiuo metu naudojama OBD sistema tiksliai ir laiku nenustato trikčių, taip pat pakankamai ir laiku neskatina atlikti remonto. Todėl gali būti, kad transporto priemonės išmeta daug daugiau teršalų, nei leidžiama. Iki šiol OBD naudojami jutikliai taip pat gali būti naudojami transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiui nuolat stebėti ir kontroliuoti, naudojant vidinę stebėsenos sistemą (OBM). OBM taip pat įspės naudotoją prireikus atlikti variklio arba taršos kontrolės sistemų remontą. Todėl tikslinga reikalauti, kad tokia sistema būtų įrengta, ir reglamentuoti jos techninius reikalavimus;
	(16)	transporto priemonėse įrengti jutikliai jau dabar naudojami išmetamųjų teršalų kiekio nukrypimams aptikti ir pranešti apie susijusį remontą per vidinę diagnostikos sistemą (OBD). Tačiau šiuo metu naudojama OBD sistema tiksliai ir laiku nenustato trikčių, taip pat pakankamai ir laiku neragina atlikti remonto. Todėl gali būti, kad transporto priemonės išmeta daug daugiau teršalų, nei leidžiama. Iki šiol OBD naudojami jutikliai taip pat gali būti naudojami transporto priemonių variklio išmetamų teršalų kiekiui nuolat stebėti ir kontroliuoti, naudojant vidinę stebėsenos sistemą (OBM). OBM taip pat įspės naudotoją prireikus atlikti variklio arba taršos kontrolės sistemų remontą. Todėl tikslinga reikalauti, kad tokia sistema būtų įrengta, ir reglamentuoti jos techninius reikalavimus. Šių sistemų priemonių skatinimas neturėtų kelti pavojaus kelių eismo saugumui ar riboti judumą;



Pakeitimas		21

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(17)	gamintojai gali rinktis gaminti transporto priemones, kurios atitinka mažesnes išmetamųjų teršalų ribines vertes arba kurių baterijų patvarumas yra didesnis, nei reikalaujama šiame reglamente, arba kuriose yra papildomų parinkčių, pvz., geografinis atribojimas ir adaptyvieji valdikliai. Vartotojai ir nacionalinės valdžios institucijos turėtų turėti galimybę atpažinti tokias transporto priemones pagal atitinkamus dokumentus. Todėl turėtų būti sukurtas aplinkosauginis transporto priemonės pasas (ATPP);
	(17)	vartotojams turėtų būti prieinamas naujausias aplinkosauginis transporto priemonės pasas (ATPP), kad per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį jie galėtų gauti naujausią informaciją, pvz., apie degalų sąnaudas, baterijų būklę, išmetamųjų teršalų ribines vertes, periodinių techninių apžiūrų rezultatus, techninės apžiūros duomenis ir kitą svarbią informaciją; 
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	(18)	jei Komisija pateiks pasiūlymą po 2035 m. registruoti naujas lengvąsias transporto priemones, varomas tik neutralaus anglies dioksido poveikio degalais, kurioms netaikomi transporto parko išmetamo CO2 kiekio standartai ir kurios atitinka Sąjungos teisę ir Sąjungos neutralaus poveikio klimatui tikslą, šis reglamentas turės būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtraukta galimybė patvirtinti tokių transporto priemonių tipą;
	Išbraukta.
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	(19)	smulkiųjų gamintojų parduodamų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis sudaro nereikšmingą Sąjungoje išmetamų teršalų dalį. Todėl kai kuriuos reikalavimus tokiems gamintojams gali būti leidžiama taikyti lanksčiai. Todėl smulkiesiems gamintojams turėtų būti leidžiama tam tikrus bandymus, atliekamus tipo patvirtinimo metu, pakeisti atitikties deklaracijomis, o itin smulkiems gamintojams turėtų būti leidžiama naudoti laboratorinius bandymus, pagrįstus atsitiktiniais važiavimo realiomis sąlygomis ciklais;
	(19)	smulkiųjų gamintojų parduodamų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis sudaro nereikšmingą Sąjungoje išmetamų teršalų dalį. Todėl kai kuriuos reikalavimus tokiems gamintojams gali būti leidžiama taikyti lanksčiai. Todėl smulkiesiems gamintojams turėtų būti leidžiama tam tikrus bandymus, atliekamus tipo patvirtinimo metu, pakeisti atitikties deklaracijomis, o itin smulkiems gamintojams turėtų būti leidžiama naudoti laboratorinius bandymus, pagrįstus statistiškai svarbiais važiavimo realiomis sąlygomis ciklais;
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	(20a)	nors terminas „būklė“ (SOH) paprastai vartojamas kalbant apie baterijos būklę tam tikru jos gyvavimo momentu, šis terminas nėra bendrai apibrėžtas ir apibrėžiamas taikant įvairias metodikas: „sertifikuotos energijos būklė“ (SOCE) ir „sertifikuotos ridos būklė“ (SOCR). Abu parametrai rodo tam tikru laiku likusią sertifikuotos baterijos energijos arba elektrinės ridos procentinę dalį.
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	(21)	siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su: gamintojų prievolėmis, taikomomis atliekant tipo patvirtinimą, ir procedūromis, bandymais ir metodikomis, kurie taikomi deklaruojant atitiktį, tikrinant gamybos atitiktį, tikrinant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį ir išduodant aplinkosauginį transporto priemonės pasą (ATPP); transporto priemonių pasirinkimo galimybėmis ir žymenimis; reikalavimais, bandymais, metodais ir taisomosiomis priemonėmis, susijusiomis su transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvarumu, taip pat su OBM sistemų registravimo ir ryšio galimybėmis, be kita ko, periodinių privalomųjų techninių apžiūrų ir techninės apžiūros tikslais; reikalavimais ir informacija, kurią turi pateikti transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, gamintojai, taip pat šių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio vertės nustatymo tvarka; techniniais elementais, administraciniais ir dokumentų reikalavimais, susijusiais su tipo patvirtinimu atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus, patikromis ir tikrinimais bei rinkos priežiūros patikromis, taip pat ataskaitų teikimo prievolėmis, eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ir gamybos atitikties patikromis; metodais ir bandymais, skirtais i) išmatuoti išmetamųjų teršalų kiekį laboratorijoje ir kelyje, įskaitant atsitiktinius ir blogiausio atvejo RDE bandymų ciklus, nešiojamųjų išmetamųjų teršalų kiekio matavimo sistemų naudojimą realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiui bei išmetamų teršalų kiekiui varikliui veikiant tuščiąja eiga tikrinti, ii) nustatyti transporto priemonės išmetamo CO2 kiekį, degalų ir energijos sąnaudas, elektrinę ridą ir variklio galią, iii) pateikti pavarų perjungimo indikatoriaus (GSI) specifikacijas, iv) nustatyti O3, O4 priekabų poveikį motorinės transporto priemonės išmetamam CO2 kiekiui, degalų ir energijos sąnaudoms, elektrinei ridai ir variklio galiai, iv) išmatuoti karterio išmetamųjų dujų, degalų garavimo išlakų ir stabdžių išmetamų teršalų kiekius, v) įvertinti atitiktį minimaliems baterijos patvarumo reikalavimams, vi) įvertinti eksploatuojamų variklių ir transporto priemonių atitiktį; atitikties ribinėmis vertėmis ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimais, taip pat vii) bandymais ir metodais, skirtais jutiklių (OBD ir OBM) veikimui užtikrinti; viii) metodais, skirtais saugumo priemonėms užtikrinti ir įvertinti; vairuotojų įspėjimo sistemų ir raginimo imtis priemonių metodų specifikacija ir charakteristikomis bei jų tinkamo veikimo įvertinimu; ix) metodais, skirtais įvertinti originalių ir pakaitinių taršos kontrolės sistemų tinkamą veikimą, veiksmingumą, regeneraciją ir patvarumą; x) metodais, kuriais užtikrinamos ir vertinamos saugumo priemonės, įskaitant pažeidžiamumo analizę ir apsaugą nuo klastojimo; xi) metodais, skirtais tinkamam tipų, patvirtintų pagal konkrečius EURO 7 žymenis, veikimui įvertinti; xii) tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus kriterijais, taikomais smulkiesiems ir labai smulkiems gamintojams; xiii) transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, patikros ir bandymų procedūromis; xiv) bandymų įrangos eksploatacinių charakteristikų reikalavimus; xv) etaloninių degalų specifikacijomis ir xvi) metodais, skirtais įvertinti, ar nėra išderinimo įtaisų ir išderinimo strategijų; xvii) metodais, skirtais matuoti padangų dilimą, taip pat xviii) ATPP formatu, duomenimis ir ATPP duomenų perdavimo būdu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;
	(21)	siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas ir siekiant jį papildyti, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/2011 ir įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį, susiję su: gamintojų prievolėmis, taikomomis atliekant tipo patvirtinimą, ir procedūromis, bandymais ir metodikomis, kurie taikomi deklaruojant atitiktį, tikrinant gamybos atitiktį, tikrinant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį ir išduodant aplinkosauginį transporto priemonės pasą (ATPP); transporto priemonių pasirinkimo galimybėmis; reikalavimais, bandymais, metodais ir taisomosiomis priemonėmis, susijusiomis su transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvarumu, taip pat su OBM sistemų registravimo ir ryšio galimybėmis, be kita ko, periodinių privalomųjų techninių apžiūrų ir techninės apžiūros tikslais; reikalavimais ir informacija apie transporto priemones, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, taip pat šių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio vertės nustatymo tvarka; techniniais elementais, administraciniais ir dokumentų reikalavimais, susijusiais su tipo patvirtinimu atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus, patikromis ir tikrinimais bei rinkos priežiūros patikromis, taip pat ataskaitų teikimo prievolėmis, eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ir gamybos atitikties patikromis; metodais ir bandymais, skirtais i) išmatuoti išmetamųjų teršalų kiekį laboratorijoje ir kelyje, įskaitant atsitiktinius bet statistiškai svarbius RDE bandymų ciklus, nešiojamųjų išmetamųjų teršalų kiekio matavimo sistemų naudojimą realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiui bei išmetamų teršalų kiekiui varikliui veikiant tuščiąja eiga tikrinti, ii) nustatyti transporto priemonės išmetamo CO2 kiekį, degalų ir energijos sąnaudas, elektrinę ridą ir variklio galią, iii) pateikti pavarų perjungimo indikatoriaus (GSI) specifikacijas, iv) nustatyti O3, O4 priekabų poveikį motorinės transporto priemonės išmetamam CO2 kiekiui, degalų ir energijos sąnaudoms, elektrinei ridai ir variklio galiai, iv) išmatuoti karterio išmetamųjų dujų, degalų garavimo išlakų ir stabdžių išmetamų teršalų kiekius, v) įvertinti atitiktį minimaliems baterijos patvarumo reikalavimams, vi) įvertinti eksploatuojamų variklių ir transporto priemonių atitiktį; atitikties ribinėmis vertėmis ir eksploatacinių charakteristikų reikalavimais, taip pat vii) bandymais ir metodais, skirtais jutiklių (OBD ir OBM) veikimui užtikrinti; viii) metodais, skirtais saugumo priemonėms užtikrinti ir įvertinti; vairuotojų įspėjimo sistemų ir raginimo imtis priemonių metodų specifikacija ir charakteristikomis bei jų tinkamo veikimo įvertinimu; ix) metodais, skirtais įvertinti originalių ir pakaitinių taršos kontrolės sistemų tinkamą veikimą, veiksmingumą, regeneraciją ir patvarumą; x) metodais, kuriais užtikrinamos ir vertinamos saugumo priemonės, įskaitant pažeidžiamumo analizę ir apsaugą nuo klastojimo; xii) tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus kriterijais, taikomais smulkiesiems ir labai smulkiems gamintojams; xiii) transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, patikros ir bandymų procedūromis; xiv) bandymų įrangos eksploatacinių charakteristikų reikalavimus; xv) etaloninių degalų specifikacijomis ir xvi) metodais, skirtais įvertinti, ar nėra išderinimo įtaisų ir išderinimo strategijų; xvii) metodais, skirtais matuoti padangų dilimą, taip pat xviii) ATPP formatu, duomenimis ir ATPP duomenų perdavimo būdu.



Pakeitimas		26

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(22)	siekiant atitinkamai iš dalies pakeisti arba papildyti neesmines šio reglamento nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl: bandymų sąlygų, grindžiamų duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 transporto priemonių, stabdžių arba padangų bandymus; bandymų reikalavimų, visų pirma atsižvelgiant į technikos pažangą ir duomenis, surinktus atliekant EURO 7 transporto priemonių bandymus; gamintojams siūlomų transporto priemonių pasirinkimo galimybių ir žymenų, pagrįstų novatoriškomis technologijomis, nustatymo, taip pat dėl stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinių verčių ir padangų tipų dilimo ribinių verčių nustatymo, minimalių baterijų eksploatacinių charakteristikų reikalavimų ir patvarumo koeficientų, pagrįstų duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 transporto priemonių bandymus nustatant M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių apibrėžtis ir specialias taisykles, taikomas smulkiesiems gamintojams. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad šios konsultacijos būtų vykdomos laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros51 nustatytų principų. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
	(22)	siekiant atitinkamai iš dalies pakeisti arba papildyti neesmines šio reglamento nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl: bandymų sąlygų, grindžiamų duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 transporto priemonių, stabdžių arba padangų bandymus; bandymų reikalavimų, visų pirma atsižvelgiant į technikos pažangą ir duomenis, surinktus atliekant EURO 7 transporto priemonių bandymus; stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinių verčių ir padangų tipų dilimo ribinių verčių nustatymo, minimalių baterijų eksploatacinių charakteristikų reikalavimų ir patvarumo koeficientų, pagrįstų duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 transporto priemonių bandymus nustatant M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių specialias taisykles, taikomas smulkiesiems gamintojams. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad šios konsultacijos būtų vykdomos laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros51 nustatytų principų. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;



Pakeitimas		27

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(22a)	Sąjunga yra 1958 m. kovo 20 d. Susitarimo, kuriuo įsteigta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (JT EEK), signatarė. Susitarimas susijęs su ratinių transporto priemonių, jų įrangos ir komponentų, kurie gali būti montuojamos arba naudojamos ratinėse transporto priemonėse, techninių specifikacijų standartizavimu. Be to, jame nustatomos pagal šias specifikacijas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygos. Šiame reglamente nustatyti reikalavimai, kai tinkama, turėtų būti suderinti su JT EEK taisyklėse arba bet kuriuose vėlesniuose šio reglamento pakeitimuose, jei tokių yra, nustatytais standartais, visų pirma susijusiais su stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribomis, padangų tipų dilimo ribomis, ir nustatytais minimaliais baterijų eksploatacinių charakteristikų kriterijais;



Pakeitimas		28

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(25)	svarbu valstybėms narėms, nacionalinėms tipo patvirtinimo institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams suteikti pakankamai laiko pasirengti šiuo reglamentu nustatytų naujų taisyklių taikymui. Todėl taikymo pradžios data turėtų būti atidėta. Lengvųjų transporto priemonių atveju taikymo pradžios data turėtų būti kiek techniškai įmanoma greičiau, o sunkiųjų transporto priemonių ir priekabų atveju taikymo pradžios data gali būti atidėta dar dvejiems metams, nes sunkiųjų transporto priemonių atveju perėjimas prie visai netaršių transporto priemonių bus ilgesnis;
	(25)	svarbu valstybėms narėms, nacionalinėms tipo patvirtinimo institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams suteikti pakankamai laiko pasirengti šiuo reglamentu ir jo antrinės teisės aktais nustatytų naujų taisyklių taikymui. Todėl taikymo pradžios data turėtų būti atidėta. Lengvųjų transporto priemonių atveju taikymo pradžios data turėtų būti kiek techniškai ir ekonomiškai įmanoma greičiau, o sunkiųjų transporto priemonių ir priekabų atveju taikymo pradžios data gali būti atidėta, nes sunkiųjų transporto priemonių atveju perėjimas prie visai netaršių transporto priemonių bus ilgesnis;



Pakeitimas		29

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(26)	kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti suderintas taisykles dėl administracinių ir techninių reikalavimų, taikomų M ir N kategorijų transporto priemonių, taip pat sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus, ir šių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūros, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tų tikslų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,
	(26)	kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti suderintas taisykles dėl administracinių ir techninių reikalavimų, taikomų M ir N kategorijų transporto priemonių, taip pat sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus, ir šių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūros bei aukštų aplinkos ir sveikatos apsaugos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tų tikslų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,



Pakeitimas		30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Šiuo reglamentu nustatomos pirminio tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus, gamybos atitikties, eksploatuojamų transporto priemonių atitikties, rinkos priežiūros, taršos kontrolės sistemų ir traukos baterijų patvarumo, vidinių stebėsenos sistemų, saugumo nuostatų, kuriomis siekiama mažinti klastojimą, ir kibernetinio saugumo priemonių taisyklės, taip pat tikslaus išmetamo CO2 kiekio, elektrinės ridos, degalų ir energijos sąnaudų bei energijos vartojimo efektyvumo nustatymo taisyklės.
	2.	Be to, šiuo reglamentu nustatomos pirminio tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus, gamybos atitikties, eksploatuojamų transporto priemonių atitikties, rinkos priežiūros, taršos kontrolės sistemų ir traukos baterijų patvarumo, vidinių stebėsenos sistemų, saugumo nuostatų, kuriomis siekiama mažinti klastojimą, ir kibernetinio saugumo priemonių taisyklės, taip pat tikslaus išmetamo CO2 ir teršalų kiekio, elektrinės ridos, degalų ir energijos sąnaudų bei energijos vartojimo efektyvumo nustatymo taisyklės.



Pakeitimas		31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	2a.	Šiuo reglamentu nustatomi bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinės nuostatos dėl naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį dėl dilimo ir rinkos priežiūros. Jie turi būti laikomi papildančiais Reglamente (ES) 2019/2144 nustatytus padangų techninius reikalavimus ir administracines nuostatas.



Pakeitimas		32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipa
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Šis reglamentas taikomas M1, M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų motorinėms transporto priemonėms, taip pat O3 ir O4 kategorijų priekaboms, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/858 4 straipsnyje, įskaitant tas, kurios suprojektuotos ir pagamintos vienu ar keliais etapais, ir tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams.
	Šis reglamentas taikomas M1, M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų motorinėms transporto priemonėms, taip pat O3 ir O4 kategorijų priekaboms, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/858 4 straipsnyje, įskaitant tas, kurios suprojektuotos ir pagamintos vienu ar keliais etapais, ir tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams bei C1, C2 ir C3 klasės kategorijų padangoms, kaip nurodyta JT taisyklėje Nr. 117, išskyrus sukibimą su ledu užtikrinančias padangas.



Pakeitimas		33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 2 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(2)	pirminis tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus – pirmasis tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus procedūros etapas prieš valdžios institucijoms išduodant tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus sertifikatą ir prieš pradedant gaminti transporto priemones;
	(2)	pirminis tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus – pirmasis tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus procedūros etapas prieš valdžios institucijoms išduodant tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus sertifikatą ir prieš pradedant gaminti transporto priemones, variklius, sistemas, atskirus techninius mazgus ar komponentus;



Pakeitimas		34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 4 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(4)	eksploatuojamų transporto priemonių atitiktis –veikla, susijusi su eksploatuojamomis transporto priemonėmis, atliekama siekiant patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų patvarumo reikalavimų;
	(4)	eksploatuojamų transporto priemonių atitiktis – veikla, susijusi su eksploatuojamomis transporto priemonėmis, varikliais, sistemomis, atskirais techniniais mazgais ar komponentais, atliekama siekiant patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų patvarumo reikalavimų;



Pakeitimas		35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 5 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(5)	variklis – transporto priemonės varomasis šaltinis;
	(5)	variklis – transporto priemonės vidaus degimo variklis;



Pakeitimas		36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 9 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(9)	išmetamas CO2 kiekis arba CO2 – pro motorinės transporto priemonės ar variklio išmetimo vamzdį išmetamas anglies dioksidas;
	(9)	išmetamas CO2 kiekis arba CO2 – pro išmetimo vamzdį išmetamas anglies dioksidas;



Pakeitimas		37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 10 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(10)	azoto oksidai (NOx) – suminis pro išmetimo vamzdį išmetamų azoto oksidų kiekis;
	(10)	azoto oksidai (NOx) – suminis pro išmetimo vamzdį išmetamo azoto oksido (NO) ir azoto dioksido (NO2) kiekis;



Pakeitimas		38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 10 a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(10a)	azoto suboksidas (N2O) – pro išmetimo vamzdį išmetamas azoto suboksido kiekis;



Pakeitimas		39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 18 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(18)	angliavandeniliai, išskyrus metaną, (NHMC) – bendras angliavandenilių, išskyrus metaną, kiekis, išmetamas pro išmetimo vamzdį;
	(18)	angliavandeniliai, išskyrus metaną, (NMHC) – bendras angliavandenilių, išskyrus metaną, kiekis, išmetamas pro išmetimo vamzdį;



Pakeitimas		40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 24 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(24)	transporto priemonės energijos sąnaudų apskaičiavimo priemonė (VECTO) – modeliavimo priemonė, naudojama sunkiųjų transporto priemonių išmetamam CO2 kiekiui, degalų sąnaudoms, elektros energijos sąnaudoms ir elektrinei ridai nustatyti; energijos sąnaudos – visų transporto priemonės varomųjų šaltinių elektros energijos sąnaudos;
	(24)	transporto priemonės energijos sąnaudų apskaičiavimo priemonė (VECTO) – modeliavimo priemonė, naudojama sunkiųjų transporto priemonių išmetamam CO2 kiekiui, degalų sąnaudoms, elektros energijos sąnaudoms ir elektrinei ridai nustatyti;



Pakeitimas		41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 24 a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(24a)	energijos sąnaudos – visų transporto priemonės varomųjų šaltinių elektros energijos sąnaudos;



Pakeitimas		42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 29 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(29)	padangų dilimas – dėl dilimo proceso iš padangos prarastos ir į aplinką išmetamos medžiagos masė;
	(29)	padangų dilimas – dėl dilimo proceso iš padangos prarastos ir į aplinką išmetamos medžiagos masė, atsižvelgiant į atliktą darbą JT WP29 bendrojoje GRBP/GRPE specialios paskirties grupėje dėl padangų dilimo;



Pakeitimas		43

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 34 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(34)	originalios taršos kontrolės sistemos – taršos kontrolės sistema ar tokių sistemų mazgas, kuriam galioja atitinkamai transporto priemonei suteiktas tipo patvirtinimas;
	(34)	originalios taršos kontrolės sistemos – taršos kontrolės sistema ar tokių sistemų mazgas, kuriems galioja atitinkamai transporto priemonei suteiktas tipo patvirtinimas ir kurie yra įrengti pirmą kartą registruojant transporto priemonę;



Pakeitimas		44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 36 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(36)	adaptyvioji valdymo funkcija – sistema, kuri reguliuoja variklį, taršos kontrolės sistemas ar kitus transporto priemonės parametrus, siekdama sumažinti degalų ar energijos sąnaudas ir pagerinti taršos kontrolės sistemos veiksmingumą, atsižvelgiant į numatomą transporto priemonės naudojimą;
	Išbraukta.



Pakeitimas		45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 38 punktas

	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(38)	vidinės stebėsenos sistema (OBM) – transporto priemonėje sumontuota sistema, galinti nustatyti išmetamųjų teršalų kiekio viršijimą arba, jei taikoma, transporto priemonės veikimą nulinės taršos režimu, ir, naudodama transporto priemonėje saugomą informaciją, pranešti apie tokį viršijimą bei perduoti šią informaciją per OBD prievadą ir radijo bangomis;
	(38)	vidinės stebėsenos sistema (OBM) – transporto priemonėje sumontuota sistema, galinti stebėti išmetamųjų teršalų kiekį ir nustatyti išmetamųjų teršalų kiekio viršijimą arba, jei taikoma, transporto priemonės veikimą nulinės taršos režimu, ir, naudodama transporto priemonėje saugomą informaciją, pranešti apie tokį viršijimą bei perduoti šią informaciją per OBD prievadą ir radijo bangomis;



Pakeitimas		46

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 39 punktas

	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(39)	vidinės degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaisas (OBFCM įtaisas) – bet kokia programinė arba aparatinė įranga, registruojanti ir naudojanti transporto priemonės, variklio, degalų arba elektros energijos bei krovumo ir (arba) masės parametrus, kuriais remiantis nustatomi ir transporto priemonėje išsaugomi degalų ir energijos sąnaudų duomenys ir kiti parametrai, svarbūs nustatant transporto priemonės degalų ar energijos sąnaudas ir energijos vartojimo efektyvumą;
	(39)	vidinės degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos įtaisas (OBFCM įtaisas) – bet kokia programinė arba aparatinė įranga, registruojanti ir naudojanti transporto priemonės, variklio, degalų arba elektros energijos bei krovumo ir (arba) masės parametrus, kuriais remiantis nustatomi ir transporto priemonėje išsaugomi degalų ir energijos sąnaudų duomenys ir kiti parametrai, svarbūs nustatant transporto priemonės degalų ar energijos sąnaudas ir energijos vartojimo efektyvumą, taip pat dėl techninės apžiūros;



Pakeitimas		47

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 44 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(44)	klastojimas – ekonominės veiklos vykdytojų arba nepriklausomų veiklos vykdytojų atliekamas variklio, transporto priemonės taršos kontrolės įtaiso ir sistemos, varymo sistemos, traukos baterijos, odometro, OBFCM arba OBD ir (arba) OBM, įskaitant bet kokią šių sistemų programinę įrangą ar kitus loginio valdymo elementus ir jų duomenis, išjungimas arba jų pakeitimas;
	(44)	klastojimas – ekonominės veiklos vykdytojų arba nepriklausomų veiklos vykdytojų atliekamas variklio arba elektros variklio, transporto priemonės taršos kontrolės įtaiso ir sistemos, varymo sistemos, traukos baterijos, odometro, OBFCM arba OBD ir (arba) OBM, įskaitant bet kokią šių sistemų programinę įrangą ar kitus loginio valdymo elementus ir jų duomenis, išjungimas arba jų pakeitimas;



Pakeitimas		48

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 47 punkto įžanginė dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(47)	smulkusis gamintojas – gamintojas, kuris per kalendorinius metus Sąjungoje įregistruoja mažiau kaip 10 000 naujų M1 kategorijos motorinių transporto priemonių arba 22 000 naujų N1 kategorijos motorinių transporto priemonių ir kuris:
	(47)	smulkusis gamintojas – gamintojas, kuris per kalendorinius metus Sąjungoje įregistruoja mažiau kaip 10 000 naujų M1 kategorijos motorinių transporto priemonių, 22 000 naujų N1 kategorijos motorinių transporto priemonių arba 600 naujų M2 ir M3 motorinių transporto priemonių ir iš viso 6 900 naujų N2 ir N3 kategorijų motorinių transporto priemonių ir kuris:



Pakeitimas		49

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 63 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(63)	vardinė galia (Prated) – didžiausia variklio arba elektros variklio naudingoji galia kW;
	(63)	vardinė galia (Prated) – maksimali variklio arba elektros variklio naudingoji galia kW;



Pakeitimas		50

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 65 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(65)	traukos baterija – baterijos sistema, kurioje kaupiama energija, skirta transporto priemonei varyti;
	(65)	traukos baterija – baterijos sistema, kurioje kaupiama energija, skirta transporto priemonei varyti, įskaitant jos baterijos valdymo sistemą;



Pakeitimas		51
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 65 a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(65a)	baterijos valdymo sistema – elektroninis įtaisas, kuriuo kontroliuojamos arba valdomos baterijos elektrinės ir šiluminės funkcijos siekiant užtikrinti baterijos saugą, eksploatacines savybes ir naudojimo trukmę, tvarkomi ir saugomi duomenys apie Reglamento (ES) 2023/1542 VII priede nustatytus baterijos būklės ir numatomos naudojimo trukmės nustatymo parametrus ir palaikomas ryšys su transporto priemone, į kurią integruota baterija, arba su viešąja arba privačia įkrovimo infrastruktūra;



Pakeitimas		52
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 67 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(67)	netaršiai nuvažiuojamas nuotolis – didžiausias atstumas, kurį visai netarši transporto priemonė gali nuvažiuoti iki išsikraunant traukos baterijai arba iki ištuštėjant degalų bakui ir kuris PEV atveju atitinka elektrinę ridą;
	(67)	netaršiai nuvažiuojamas nuotolis – didžiausias atstumas, kurį visai netarši transporto priemonė arba transporto priemonė visai netaršiu režimu gali nuvažiuoti iki išsikraunant traukos baterijai arba iki ištuštėjant ne ICEV degalų bakui ir kuris PEV atveju atitinka elektrinę ridą;



Pakeitimas		53

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 71 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(71)	aplinkosauginis transporto priemonės pasas (EVP) – popierinio ir skaitmeninio formato įrašas, kuriame pateikiama informacija apie transporto priemonės aplinkosauginį veiksmingumą registracijos metu, įskaitant išmetamųjų teršalų ribinių verčių lygį, išmetamo CO2 kiekį, degalų sąnaudas, energijos sąnaudas, elektrinę ridą ir variklio galią, baterijos patvarumą ir kitas susijusias vertes;
	(71)	aplinkosauginis transporto priemonės pasas (EVP) – popierinio ir skaitmeninio formato įrašas, kuriame pateikiama visa informacija, kurios reikia norint patikrinti išbandytas ir gamintojo deklaruotas vertes vykdant tipo patvirtinimą;



Pakeitimas		54

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 72 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(72)	vairuotojo įspėjimo apie viršytą išmetamųjų teršalų kiekį sistema – suprojektuota, pagaminta ir transporto priemonėje sumontuota sistema, skirta naudotojui teikti informaciją apie viršytą išmetamųjų teršalų kiekį ir skatinti atlikti remontą;
	(72)	vairuotojo įspėjimo apie viršytą išmetamą variklio teršalų kiekį sistema – suprojektuota, pagaminta ir transporto priemonėje sumontuota sistema, skirta naudotojui teikti informaciją apie viršytą išmetamą variklio teršalų kiekį ir skatinti atlikti remontą;



Pakeitimas		55

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 77 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(77)	žieminė padanga – padanga, kurios protektoriaus raštas, protektoriaus junginys arba konstrukcija visų pirma skirti didesniam nei normalios padangos veiksmingumui žiemos sąlygomis užtikrinti, atsižvelgiant į jos gebą išjudinti transporto priemonę arba palaikyti judėjimą;
	Išbraukta.



Pakeitimas		56

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 78 punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	(78)	specialiosios paskirties padanga – padanga, skirta naudoti tiek kelyje, tiek ir bekelėje arba kitais specialiais tikslais. Šios padangos pirmiausia skirtos išjudinti transporto priemonę ir palaikyti jos judėjimą bekelės sąlygomis.
	Išbraukta.



Pakeitimas		57

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 pastraipos 78 a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	(78a)	ledo padanga – C1 klasės žieminė padanga, skirta naudoti sunkiomis sniego sąlygomis, papildomai sukonstruota naudoti ant apledėjusios kelio dangos, atitinkanti į JT taisyklę Nr. 117 įtrauktus reikalavimus;



Pakeitimas		58

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	1.	Gamintojai užtikrina, kad jų gaminamų naujų transporto priemonių, kurios parduodamos, registruojamos ar pradedamos eksploatuoti Sąjungoje, tipas būtų patvirtintas pagal šį reglamentą. Gamintojai užtikrina, kad jų gaminamų ir Sąjungoje parduodamų arba pradedamų eksploatuoti naujų komponentų arba atskirų techninių mazgų, įskaitant variklius, traukos baterijas, stabdžių sistemas ir pakaitines taršos kontrolės sistemas, kurioms reikalingas tipo patvirtinimas, tipas būtų patvirtintas pagal šį reglamentą.
	1.	Gamintojai užtikrina, kad jų gaminamų naujų transporto priemonių, kurios parduodamos, registruojamos ar pradedamos eksploatuoti Sąjungoje, tipas būtų patvirtintas pagal šį reglamentą. Nuo konkrečių šiame reglamente aprašytų taikymo datų gamintojai užtikrina, kad jų gaminamų ir Sąjungoje parduodamų arba pradedamų eksploatuoti naujų komponentų arba atskirų techninių mazgų, įskaitant variklius, traukos baterijas, stabdžių išmetamų teršalų sistemas, padangas ir pakaitines taršos kontrolės sistemas, kurioms reikalingas tipo patvirtinimas, tipas būtų patvirtintas pagal šį reglamentą.



Pakeitimas		59

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Tikrinant atitiktį išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms, kai bandymai atliekami pailginto važiavimo sąlygomis, išmetamųjų teršalų kiekis dalijamas iš III priede nustatyto pailginto važiavimo daliklio.
	Tikrinant atitiktį išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms, kai bandymai atliekami vienu metu taikant vieną pailginto važiavimo sąlygą, išmetamųjų teršalų kiekis dalijamas iš III priede nustatyto pailginto važiavimo daliklio.



Pakeitimas		60

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Išmetamųjų teršalų kiekis, išmetamas regeneruojant taršos kontrolės sistemas, įtraukiamas kaip svertinis vidurkis, atsižvelgiant į regeneravimo dažnumą ir trukmę.
	Išmetamųjų teršalų kiekis, išmetamas regeneruojant taršos kontrolės sistemas, įtraukiamas kaip svertinis vidurkis, atsižvelgiant į regeneravimo dažnumą ir trukmę.



Pakeitimas		61

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	4.	Gamintojai projektuoja ir konstruoja komponentus arba atskirus techninius mazgus, įskaitant variklius, traukos baterijas, stabdžių sistemas ir pakaitines taršos kontrolės sistemas, taip, kad jie atitiktų šio reglamento nuostatas, įskaitant atitiktį I priede nustatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms.
	4.	Gamintojai projektuoja ir konstruoja komponentus arba atskirus techninius mazgus, įskaitant variklius, traukos baterijas, stabdžių sistemas ir pakaitines taršos kontrolės sistemas, taip, kad jie atitiktų šio reglamento nuostatas, įskaitant atitiktį I priede nustatytoms išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms pagal III priede nustatytas bandymo sąlygas.



Pakeitimas		62

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies a punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	a)	OBD sistemos, galinčios aptikti netinkamai veikiančias sistemas, dėl kurių viršijamas išmetamųjų teršalų kiekis, kad būtų lengviau atlikti remontą;
	a)	OBD sistemos, galinčios aptikti netinkamai veikiančias sistemas, dėl kurių viršijamas išmetamųjų teršalų kiekis arba sutrinka kitų komponentų veikimas, kad būtų lengviau atlikti remontą;



Pakeitimas		63

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies b punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	b)	OBM sistemos, galinčios aptikti išmetamųjų teršalų kiekį, viršijantį išmetamųjų teršalų ribines vertes dėl trikčių, spartesnio veikimo prastėjimo ar kitų situacijų, dėl kurių padidėja išmetamųjų teršalų kiekis;
	b)	OBM sistemos, galinčios aptikti išmetamųjų teršalų kiekį, viršijantį išmetamųjų teršalų ribines vertes dėl trikčių, spartesnio veikimo prastėjimo ar kitų situacijų, dėl kurių padidėja išmetamųjų teršalų kiekis, atsižvelgiant į OBM matavimo leidžiamąsias nuokrypas arba visai netaršų režimą;



Pakeitimas		64

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies d punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	d)	traukos baterijos ir išmetamųjų teršalų sistemų SOH monitoriai;
	d)	traukos baterijos [...] SOH monitoriai;



Pakeitimas		65

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies e punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	e)	vairuotojo įspėjimo apie viršytą išmetamųjų teršalų kiekį sistemos;
	e)	vairuotojo įspėjimo apie viršytą variklio išmetamų teršalų kiekį sistemos;



Pakeitimas		66

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies g punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	g)	įtaisai, kuriais perduodami transporto priemonės sukuriami duomenys, naudojami siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, ir OBFCM duomenys, naudojami atliekant periodinę techninę apžiūrą ir techninį patikrinimą kelyje radijo bangomis, taip pat užtikrinant ryšį su įkrovimo infrastruktūra ir stacionariomis energijos tiekimo sistemomis, galinčiomis palaikyti išmaniojo ir dvikrypčio įkrovimo funkcijas.
	g)	įtaisai, kuriais perduodami transporto priemonės sukuriami duomenys kartu su patvirtinimo numeriu ir tipo patvirtinimo variantu, naudojami siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, ir OBFCM duomenys, naudojami atliekant periodinę techninę apžiūrą ir techninį patikrinimą kelyje radijo bangomis, taip pat užtikrinant ryšį su įkrovimo infrastruktūra ir stacionariomis energijos tiekimo sistemomis, galinčiomis palaikyti išmaniojo ir dvikrypčio įkrovimo funkcijas, taip pat teikiant trečiųjų šalių paslaugas transporto priemonės naudotojui, siekiant pagerinti transporto priemonės naudojimą, sumažinti transporto priemonės energijos suvartojimą ir jos išmetamų teršalų kiekį arba pailginti baterijos veikimo laiką naudojant transporto priemonę.



Pakeitimas		67

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies d punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	d)	odometro duomenys ir
	d)	odometro duomenys:



Pakeitimas		68

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies e a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	ea)	elektros variklio ir susijusių valdymo blokų duomenys;



Pakeitimas		69

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies e b punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	eb)	transporto priemonių saugos sistemų duomenys.



Pakeitimas		70

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 dalis

	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	8.	Gamintojas užkerta kelią galimybei pasinaudoti 7 dalyje nurodytomis pažeidžiamumo spragomis. Radęs tokį pažeidžiamumą, gamintojas jį pašalina atnaujindamas programinę įrangą arba kitomis tinkamomis priemonėmis.
	8.	Gamintojas tiek, kiek įmanoma remiantis tipo patvirtinimo metu geriausiomis turimomis žiniomis užkerta kelią galimybei pasinaudoti 7 dalyje nurodytomis pažeidžiamumo spragomis. Radęs tokį pažeidžiamumą, gamintojas imasi visų įmanomų priemonių, atsižvelgdamas į technologijų būklę, kad jį pašalintų atnaujindamas programinę įrangą arba kitomis tinkamomis priemonėmis.



Pakeitimas		71

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	8a.	Gamintojai užtikrina nepriklausomų veiklos vykdytojų prieigą prie informacijos, priemonių ir procesų, reikalingų gamintojo techninius reikalavimus atitinkančioms suderinamoms antrinės rinkos atsarginėms dalims kurti, ir galimybę tas dalis, įskaitant su OBM susijusius komponentus, montuoti ir įjungti transporto priemonėje, laikantis gamintojo įgyvendintų apsaugos nuo klastojimo priemonių.

	
	Svarstydami galimybę dėl kovos su klastojimu priežasčių nesuteikti prieigos prie tokios informacijos, priemonių ir procesų, kurie yra būtini nepriklausomiems veiklos vykdytojams, transporto priemonių gamintojai įrodo, ar atitinkamos informacijos, priemonių ir procesų nuslėpimas būtų proporcinga priemonė nagrinėjamoms kovos su klastojimu problemoms spręsti. Todėl jie visų pirma išnagrinėja, ar pakanka mažiau ribojančių priemonių.



Pakeitimas		72

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 10 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	10.	Komisija įgyvendinimo aktais priima išsamias taisykles dėl procedūrų, bandymų ir metodikų, skirtų patikrinti, ar laikomasi 1–9 dalyse nustatytų reikalavimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
	Išbraukta.



Pakeitimas		73

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	1.	Gamintojai savo gaminamas transporto priemones gali žymėti kaip EURO 7+ transporto priemones, jei šios transporto priemonės atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
	Išbraukta.

	a) 	ICEV ir NOVC-HEV atveju deklaruojant, kad laikomasi bent 20 proc. mažesnių išmetamųjų teršalų ribinių verčių, palyginti su I priede nustatytomis dujinių teršalų ribinėmis vertėmis, ir bent viena dydžių eile mažesnių išmetamų kietųjų dalelių skaičiaus ribinių verčių;
	

	b) 	OVC-HEV atveju deklaruojant, kad laikomasi bent 20 proc. mažesnių išmetamųjų teršalų ribinių verčių, palyginti su I priede nustatytomis dujinių teršalų ribinėmis vertėmis, bent viena dydžių eile mažesnių išmetamų kietųjų dalelių skaičiaus ribinių verčių ir kad baterijos patvarumas yra bent 10 procentinių punktų didesnis už II priede nustatytus reikalavimus;
	

	c)	 PEV atveju deklaruojant, kad baterijos patvarumas yra bent 10 procentinių punktų didesnis už II priede nustatytus reikalavimus.
	



Pakeitimas		74

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Šių transporto priemonių atitiktis 1 dalies reikalavimams tikrinama pagal deklaruotas vertes.
	Išbraukta.



Pakeitimas		75

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	3.	Gamintojai gali transporto priemones žymėti kaip EURO 7A transporto priemones, jei tose transporto priemonėse yra įrengtos adaptyviosios valdymo funkcijos. Adaptyviojo valdymo funkcijų naudojimas tipo patvirtinimo metu turi būti pademonstruotas tipo patvirtinimo institucijoms ir tikrinamas visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį, kaip nurodyta IV priedo 1 lentelėje.
	Išbraukta.



Pakeitimas		76

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	4.	Gamintojai gali transporto priemones žymėti kaip EURO 7G transporto priemones, jei tose transporto priemonėse yra vidaus degimo varikliai su geografinio atribojimo technologijomis. Gamintojas tose transporto priemonėse įrengia vairuotojo įspėjimo sistemą, kuri informuoja naudotoją, kai traukos baterijos yra beveik iškrautos, ir sustabdo transporto priemonę, jei ji neįkraunama nuvažiavus 5 km po to, kai gautas pirmasis įspėjimas, važiuojant nulinės taršos režimu. Tokių geografinio atribojimo technologijų taikymas gali būti tikrinamas transporto priemonės eksploatavimo laikotarpiu.
	Išbraukta.



Pakeitimas		77

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	5.	Gamintojai gali gaminti transporto priemones, kuriose derinamos dvi ar daugiau 1, 2 ar 3 dalyse nurodytų charakteristikų, ir jas žymėti naudodami simbolių ir raidžių derinį, pavyzdžiui, EURO 7+A, EURO 7+G, EURO 7+AG arba EURO 7AG.
	Išbraukta.



Pakeitimas		78

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	6.	Gamintojo prašymu N2 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausia masė yra nuo 3,5 iki 4,0 tonų ir kurios yra pagamintos pagal N1 kategorijos transporto priemonę, tipo patvirtinimo institucija gali suteikti N1 kategorijos transporto priemonės tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus. Tokios transporto priemonės žymimos kaip EURO 7EXT transporto priemonės.
	Išbraukta.



Pakeitimas		79

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	7.	Komisija įgyvendinimo aktais priima išsamias taisykles dėl procedūrų, bandymų ir metodikų, skirtų patikrinti, ar laikomasi 1–6 dalyse nustatytų reikalavimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
	Išbraukta.



Pakeitimas		80

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	3.	Gamintojai užtikrina, kad šiose transporto priemonėse sumontuoti OBFCM, OBD ir OBM įtaisai bei apsaugos nuo klastojimo priemonės atitiktų šio reglamento nuostatas tol, kol transporto priemonė yra eksploatuojama.
	3.	Gamintojai užtikrina, kad šiose transporto priemonėse sumontuotų OBFCM, OBD ir OBM įtaisų bei apsaugos nuo klastojimo priemonių dizainas ir funkcijos atitiktų šio reglamento nuostatas ir kad jie nebūtų atjungti tol, kol transporto priemonė yra eksploatuojama.



Pakeitimas		81

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	4.	1–3 punktuose nurodyti reikalavimai taikomi visų rūšių degalais ar energijos šaltiniais varomoms transporto priemonės. Tie patys reikalavimai taip pat taikomi visiems tokioms transporto priemonėms skirtiems atskiriems techniniams mazgams ir komponentams.
	4.	1–3 dalyse nurodyti reikalavimai taikomi visų rūšių degalais ar energijos šaltiniais varomoms transporto priemonės. Tie patys reikalavimai taip pat taikomi visiems tokioms transporto priemonėms skirtiems atskiriems techniniams mazgams ir komponentams.



Pakeitimas		82

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	6.	Gamintojo šiose transporto priemonėse sumontuotos OBM sistemos turi gebėti:
	6.	Gamintojo šiose transporto priemonėse sumontuotos OBM sistemos turi gebėti atlikti visas šias funkcijas:



Pakeitimas		83

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies b punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	b)	perduoti transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekio duomenis, įskaitant teršalų jutiklio ir išmetamųjų teršalų srauto duomenis, per OBD prievadą ir radijo bangomis, be kita ko, siekiant atlikti techninę apžiūrą ir techninį patikrinimą kelyje55, 56;
	b)	perduoti transporto priemonės variklio išmetamų teršalų kiekio duomenis, įskaitant teršalų jutiklio ir išmetamųjų teršalų srauto duomenis, per OBD prievadą ir radijo bangomis, be kita ko, siekiant atlikti techninę apžiūrą ir techninį patikrinimą kelyje55, 56 arba siekiant aptikti klastojimą ir teikti trečiųjų šalių paslaugas, padedančias transporto priemonės naudotojui mažinti išmetamųjų teršalų kiekį naudojimo etapu;

	_________________
	_________________

	55 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 134).
	55 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 134).

	56 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 129).
	56 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 129).



Pakeitimas		84

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies c punktas

	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	c)	skatinti atlikti transporto priemonės remontą, kai vairuotojo įspėjimo sistema praneša apie gerokai viršytą išmetamųjų teršalų kiekį.
	c)	raginti atlikti transporto priemonės remontą, kai vairuotojo įspėjimo sistema praneša apie gerokai viršytą išmetamųjų teršalų kiekį.



Pakeitimas		85

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	7.	Gamintojo šiuose automobiliuose sumontuoti OBFCM įtaisai turi gebėti perduoti registruojamus transporto priemonės duomenis per OBD prievadą ir radijo bangomis.
	7.	Gamintojo šiuose automobiliuose sumontuoti OBFCM įtaisai turi gebėti perduoti visus atitinkamus teisiškai privalomus registruojamus transporto priemonės duomenis per OBD prievadą ir radijo bangomis, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų.



Pakeitimas		86

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	8.	Transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, keliančių didelį pavojų arba neatitinkančių šiame reglamente nustatytų reikalavimų, gamintojai nedelsdami imasi būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant tų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų remontą arba modifikavimą, kad būtų užtikrinta atitiktis šiam reglamentui. Gamintojai arba bet kuris kitas ekonominės veiklos vykdytojas atitinkamai pašalina jį iš rinkos arba atšaukia. Gamintojas nedelsdamas išsamiai informuoja patvirtinimą suteikusią tipo patvirtinimo instituciją apie neatitikimą.
	8.	Transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, keliančių didelį pavojų arba neatitinkančių šiame reglamente nustatytų reikalavimų, gamintojai imasi būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant tų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų remontą arba modifikavimą, kad būtų užtikrinta atitiktis šiam reglamentui. Gamintojai arba bet kuris kitas ekonominės veiklos vykdytojas atitinkamai pašalina jį iš rinkos arba atšaukia. Gamintojas nedelsdamas išsamiai informuoja patvirtinimą suteikusią tipo patvirtinimo instituciją ir Komisiją apie neatitikimą.



Pakeitimas		87

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 9 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	9.	Komisija įgyvendinimo aktais priima išsamias taisykles dėl reikalavimų, bandymų, metodų ir taisomųjų priemonių, susijusių su 1–8 dalyse nurodytomis pareigomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
	Išbraukta.



Pakeitimas		88

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją dėl RDE, CO2 aplinkos temperatūros pataisos, OBD, OBM, išmetamųjų teršalų kiekio ir baterijos patvarumo, nuolatinio arba periodinio regeneravimo, apsaugos nuo klastojimo ir karterio reikalavimų, kaip nurodyta V priede. Gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją dėl adaptyviojo valdymo ir geografinio atribojimo parinkčių naudojimo, kai gamintojas pasirenka šias parinktis.
	2.	Gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pateikia pasirašytą atitikties deklaraciją dėl RDE, CO2 aplinkos temperatūros pataisos, OBD, OBM, išmetamųjų teršalų kiekio ir baterijos patvarumo, nuolatinio arba periodinio regeneravimo, apsaugos nuo klastojimo ir karterio reikalavimų, kaip nurodyta V priede.



Pakeitimas		89

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	4.	Gamintojai kiekvienai transporto priemonei išduoda aplinkosauginį transporto priemonės pasą (EVP) ir pateikia jį transporto priemonės pirkėjui kartu su transporto priemone, atitinkamus duomenis surinkdami iš tokių šaltinių, kaip atitikties sertifikatas ir tipo patvirtinimo dokumentai. Gamintojas užtikrina, kad EVP duomenys galėtų būti pateikti transporto priemonės elektroninėse sistemose ir kad juos būtų galima perduoti iš transporto priemonėje sumontuotos įrangos į transporto priemonėje nesumontuotą įrangą.
	4.	Gamintojai kiekvienai transporto priemonei išduoda aplinkosauginį transporto priemonės pasą (EVP), kad kartu su automobiliu apie jį būtų informuojama pardavimo vietoje, ir pateikia jį transporto priemonės pirkėjui, atitinkamus duomenis surinkdami iš tokių šaltinių, kaip atitikties sertifikatas ir tipo patvirtinimo dokumentai. Gamintojas užtikrina, kad EVP duomenys galėtų būti pateikti transporto priemonės elektroninėse sistemose ir kad juos būtų galima perduoti iš transporto priemonėje sumontuotos įrangos į transporto priemonėje nesumontuotą įrangą.



Pakeitimas		90

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	5.	Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi bandymai ir atitikties patikros bei procedūros, susiję su tipo patvirtinimu atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus, gamybos atitiktimi, eksploatuojamų transporto priemonių atitiktimi, atitikties deklaracija ir EVP pagal 1–4 dalis. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
	5.	Gamintojai po eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimo išduoda atnaujintą EVP, nurodydami atnaujintas su šio reglamento 3 straipsnio 71 dalyje nurodyta informacija susijusias vertes. Vadovaujantis Reglamentu 2018/858 ir Direktyva 2014/45/ES gamintojai sudaro kompetentingoms institucijoms ir techninės priežiūros centrams galimybę atnaujinti EVP tiksliais duomenimis, gautais iš transporto priemonės OBD prievado ir OBFCM įtaiso.



Pakeitimas		91

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	7a straipsnis

	
	Specialiosios nuostatos dėl transporto priemonių padangų dilimo

	
	JT Pasauliniame forume transporto priemonių reglamentavimui suderinti (WP.29) paskelbus atitinkamas vienodas nuostatas, Komisija pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant tipo patvirtinimo tikslais taikomus dėl dilimo išmetamų teršalų kiekio matavimo metodus ir ribines vertes pagal padangų kategoriją ir kuriuose daroma nuoroda į vienodas nuostatas ir nukrypti leidžiančias nuostatas, kurias nustatys JT pasaulinis forumas dėl padangų patvirtinimo atsižvelgiant į dėl padangų dilimo išmetamų teršalų kiekį.

	
	Jei JT pasauliniame forume iki 2026 m. birželio 30 d. nebus nustatytos vienodos nuostatos dėl C1 klasės padangų, o iki 2035 m. gruodžio 31 d. – dėl C2 ir C3 klasės padangų, Komisija atlieka peržiūrą ir prireikus parengia padangų dilimo matavimo metodą ir nustato padangų dilimo ribines vertes, pagrįstas kitais esamais pažangiausiais metodais. Atlikusi tą peržiūrą ir, jei tinkama, Komisija ne vėliau kaip 2026 m. spalio 30 d. pagal 16 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais patikslinami tokie metodai ir nustatomos kiekvienos kategorijos padangų dilimo ribinės vertės.



Pakeitimas		92

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pavadinimas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Specialios taisyklės smulkiesiems gamintojams
	Specialios taisyklės smulkiems ir itin smulkiems gamintojams



Pakeitimas		93

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	1.	Kalbant apie teršalų išmetimą, smulkieji gamintojai gali pakeisti V priedo 1, 3, 5, 7 ir 9 lentelėse nurodytus bandymus atitikties deklaracijomis. Smulkiųjų gamintojų pagamintų ir rinkai pateiktų transporto priemonių atitiktis gali būti tikrinama atliekant eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ir rinkos priežiūros bandymus pagal V priedo 2, 4, 6, 8 ir 10 lenteles. V priede nustatytų gamybos atitikties bandymų atlikti nereikalaujama. 4 straipsnio 4 dalies b punktas smulkiesiems gamintojams netaikomas.
	1.	Kalbant apie teršalų išmetimą, smulkūs ir itin smulkūs gamintojai gali pakeisti V priedo 1, 3, 5, 7 ir 9 lentelėse nurodytus bandymus atitikties deklaracijomis. Smulkiųjų gamintojų pagamintų ir rinkai pateiktų transporto priemonių atitiktis gali būti tikrinama atliekant eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ir rinkos priežiūros bandymus pagal V priedo 2, 4, 6, 8 ir 10 lenteles. V priede nustatytų gamybos atitikties bandymų atlikti nereikalaujama. 4 straipsnio 6 dalies b punktas smulkiems ir itin smulkiems gamintojams netaikomas.



Pakeitimas		94

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Itin smulkūs gamintojai, atlikdami laboratorinius bandymus, pagrįstus atsitiktiniais važiavimo realiomis sąlygomis ciklais, eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ir rinkos priežiūros tikslais laikosi I priede nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių.
	2.	Itin smulkūs gamintojai, atlikdami laboratorinius bandymus, pagrįstus statistiškai svarbiais važiavimo realiomis sąlygomis ciklais, eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ir rinkos priežiūros tikslais laikosi I priede nustatytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių.



Pakeitimas		95

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Specialios taisyklės, susijusios su transporto priemonėmis, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas
	Specialios taisyklės, susijusios su pakopiniu transporto priemonių tipo patvirtinimu



Pakeitimas		96

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	1.	Atliekant pakopinį tipo patvirtinimą, už tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus atsako antrojo ar vėlesnių etapų gamintojai, jei jie pakeičia bet kurią transporto priemonės dalį, kuri, remiantis ankstesnio etapo gamintojų pateiktais duomenimis, gali turėti įtakos išmetamųjų teršalų kiekiui arba baterijos patvarumui.
	1.	Pakopinio patvirtinimo transporto priemonėms taikomos V priedo 3, 4 ir 5 lentelių specialiosios nuostatos.



Pakeitimas		97

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi administraciniai reikalavimai ir duomenys, kuriuos pagal 1 dalį turi pateikti ankstesnio etapo gamintojai, ir tokių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio nustatymo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
	Išbraukta.



Pakeitimas		98

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	1.	Nacionalinės patvirtinimo institucijos nustato priemones, skirtas transporto priemonių tipų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimams atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus suteikti ir bandymams, patikroms ir tikrinimams atlikti, kad patikrintų, ar gamintojai laikosi gamybos atitikties ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties reikalavimų pagal V priedą.
	1.	Nacionalinės patvirtinimo institucijos nustato priemones, skirtas transporto priemonių tipų, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimams atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus suteikti ir bandymams, patikroms ir tikrinimams atlikti, kad patikrintų, ar gamintojai laikosi gamybos atitikties ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties reikalavimų pagal V priedą.



Pakeitimas		99

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	2a.	Vykdydamos bandymus, patikras ir tikrinimus nacionalinės valdžios institucijos ir techninės priežiūros centrai atnaujina aplinkosauginį transporto priemonės pasą (EVP) įtraukdami patikslintas vertes, susijusias su šio reglamento 3 straipsnio 71 dalyje nurodyta informacija.



Pakeitimas		100

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	3a.	Praėjus 24 mėnesiams po visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos ir remdamosi specialiomis nuostatomis dėl sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, nacionalinės tvirtinimo institucijos dėl priežasčių, susijusių su išmetamu CO2 ir teršalų kiekiu, degalų ir elektros energijos sąnaudomis arba baterijos patvarumu, naujų M1, N1 kategorijų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento nuostatų, atveju atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą ar nacionalinio tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus.



Pakeitimas		101

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	4.	Nuo 2025 m. liepos 1 d. nacionalinės valdžios institucijos naujų M1, N1 kategorijų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento nuostatų, atveju atitikties sertifikatus laiko nebegaliojančiais registracijos tikslais ir, remdamosi priežastimis, susijusiomis su išmetamu CO2 ir teršalų kiekiu, degalų ir energijos sąnaudomis arba baterijos patvarumu, draudžia registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.
	4.	Praėjus 36 mėnesiams po visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos ir remdamosi specialiomis nuostatomis dėl sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, nacionalinės valdžios institucijos naujų M1, N1 kategorijų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento nuostatų, atveju atitikties sertifikatus laiko nebegaliojančiais registracijos tikslais ir, remdamosi priežastimis, susijusiomis su išmetamu CO2 ir teršalų kiekiu, degalų ir energijos sąnaudomis arba baterijos patvarumu, draudžia registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.



Pakeitimas		102

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	4a.	Praėjus 48 mėnesiams po visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos ir remdamosi specialiomis nuostatomis dėl sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos dėl priežasčių, susijusių su išmetamu CO2 ir teršalų kiekiu, degalų ir elektros energijos sąnaudomis arba baterijos patvarumu, naujų M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių ir naujų O3, O4 priekabų, kurios neatitinka šio reglamento nuostatų, atveju atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą ar nacionalinio tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus.



Pakeitimas		103

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	5.	Nuo 2027 m. liepos 1 d. nacionalinės valdžios institucijos naujų M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių ir naujų O3, O4 kategorijų priekabų, kurios neatitinka šio reglamento nuostatų, atveju atitikties sertifikatus laiko nebegaliojančiais registracijos tikslais ir, remdamosi priežastimis, susijusiomis su išmetamu CO2 ir teršalų kiekiu, degalų ir energijos sąnaudomis, energijos vartojimo efektyvumu arba baterijos patvarumu, draudžia registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.
	5.	Praėjus 60 mėnesių po visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos ir remdamosi specialiomis nuostatomis dėl sistemų komponentų ir atskirų techninių mazgų, nacionalinės valdžios institucijos naujų M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių ir naujų O3, O4 kategorijų priekabų, kurios neatitinka šio reglamento nuostatų, atveju atitikties sertifikatus laiko nebegaliojančiais registracijos tikslais ir, remdamosi priežastimis, susijusiomis su išmetamu CO2 ir teršalų kiekiu, degalų ir energijos sąnaudomis, energijos vartojimo efektyvumu arba baterijos patvarumu, draudžia registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti tokius variklius, transporto priemones ar priekabas.



Pakeitimas		104

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	8.	Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi administraciniai ir techniniai elementai, reikalingi atliekant bandymus, patikras ir tikrinimus siekiant patikrinti, ar laikomasi 1 dalies nuostatų, taip pat techniniai elementai, reikalingi atliekant rinkos priežiūros patikrinimus pagal 2 dalies nuostatas. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
	Išbraukta.



Pakeitimas		105

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	1.	Nuo 2025 m. liepos 1 d. draudžiama parduoti ar montuoti sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, skirtą įrengti pagal šio reglamento nuostatas patvirtintoje M1 ar N1 kategorijos transporto priemonėje, jei tos sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas nėra patvirtintas pagal šio reglamento nuostatas.
	1.	Praėjus 24 mėnesiams po visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos, draudžiama parduoti ar montuoti sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, skirtą įrengti pagal šio reglamento nuostatas patvirtintoje M1 ar N1 kategorijos transporto priemonėje, jei tos sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas nėra patvirtintas pagal šio reglamento nuostatas.



Pakeitimas		106

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Nuo 2027 m. liepos 1 d. draudžiama parduoti ar montuoti sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, skirtą įrengti pagal šio reglamento nuostatas patvirtintoje M2, M3, N2 ar N3 kategorijos transporto priemonėje, jei tos sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas nėra patvirtintas pagal šio reglamento nuostatas.
	2.	Praėjus 48 mėnesiams po visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos, draudžiama parduoti ar montuoti sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą, skirtą įrengti pagal šio reglamento nuostatas patvirtintoje M2, M3, N2 ar N3 kategorijos transporto priemonėje ir O3, O4 kategorijų priekabose, jei tos sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas nėra patvirtintas pagal šio reglamento nuostatas.



Pakeitimas		107

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	3a.	Praėjus 12 mėnesių nuo deleguotojo akto dėl C1 klasės padangų tipo patvirtinimo, susijusio su dėl dilimo išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis, priėmimo pagal 7a straipsnį, nacionalinės institucijos suteikia sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimą naujų tipų padangoms tik tuo atveju, jei jie atitinka šį reglamentą, ir atsisako suteikti sudedamosios dalies (atskiro techninio mazgo) ES tipo patvirtinimą naujų tipų padangoms, kurios neatitinka šio reglamento reikalavimų.

	
	Praėjus 36 mėnesiams nuo deleguotojo akto dėl C1 klasės padangų patvirtinimo, susijusio su dėl dilimo išmetamų teršalų kiekiu pagal 7a straipsnį, nacionalinės institucijos atsisako suteikti tipo patvirtinimą naujoms C1 klasės padangoms, kurios neatitinka šio reglamento. C1 klasės padangos, pagamintos iki šioje dalyje nurodytų įsigaliojimo datų ir neatitinkančios šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimų, gali būti parduodamos ne ilgesnį kaip 30 mėnesių laikotarpį.



Pakeitimas		108

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	Jei dėl klastojimo išmetamųjų teršalų kiekis viršija 1 priede nustatytas ribines vertes, transporto priemonė laikoma nebeatitinkančia šio reglamento nuostatų.



Pakeitimas		109

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	Jei dėl klastojimo atsiranda neatitiktis, nacionalinės kompetentingos institucijos priima atitinkamas taisomąsias priemones, įskaitant atšaukimą, ir nustato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias finansines nuobaudas.



Pakeitimas		110

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Nacionalinės institucijos, atlikdamos eksploatuojamų transporto priemonių atitikties arba rinkos priežiūros patikras, tikrina, ar transporto priemonių gamintojai teisingai įrengė vairuotojo įspėjimo apie viršytą išmetamųjų teršalų kiekį sistemas, vairuotojo įspėjimo apie mažą reagento lygį sistemas ir ar transporto priemonės duomenys gali būti klastojami.
	2.	Nacionalinės institucijos, atlikdamos eksploatuojamų transporto priemonių atitikties arba rinkos priežiūros patikras, tikrina naudojamo reagento kokybę, ar transporto priemonių gamintojai teisingai įrengė vairuotojo įspėjimo apie viršytą išmetamųjų teršalų kiekį sistemas, vairuotojo įspėjimo apie mažą reagento lygį sistemas ir ar transporto priemonės duomenys gali būti klastojami.



Pakeitimas		111

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	1.	Komisija arba trečiosios šalys pagal Reglamento (ES) 2018/858 9 straipsnį ir 13 straipsnio 10 dalį gali atlikti V priedo 2, 4, 6, 8 ir 10 lentelėse nustatytas eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ir rinkos priežiūros patikras, kad patikrintų transporto priemonių, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktį šiam reglamentui.
	1.	Komisija arba trečiosios šalys pagal Reglamento (ES) 2018/858 9 straipsnį ir 13 straipsnio 10 dalį atlieka V priedo 2, 4, 6, 8 ir 10 lentelėse nustatytas eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ir rinkos priežiūros patikras, kad patikrintų transporto priemonių, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktį šiam reglamentui.



Pakeitimas		112

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	2a.	Komisija nuolat stebi padėtį Sąjungos lygmeniu, siekdama nustatyti reikalavimų apėjimo ir neatitikties praktiką. Nustačius atitikties pažeidimus, Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, o vėliau, jei tinkama, – pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad būtų kovojama su tos neatitikties rizika ir ji būtų šalinama.



Pakeitimas		113

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Bandymus, kuriais siekiama įrodyti atitiktį 4 straipsnio reikalavimams, atlieka gamintojai ir nacionalinės institucijos, kaip nurodyta V priede. Bandymus, kuriais siekiama įrodyti atitiktį 4 straipsnio reikalavimams, taip pat gali atlikti Komisija ir trečiosios šalys, kaip nurodyta V priede.
	2.	Bandymus, kuriais siekiama įrodyti atitiktį šio reglamento reikalavimams, atlieka gamintojai ir nacionalinės institucijos, kaip nurodyta V priede. Bandymus, kuriais siekiama įrodyti atitiktį šio reglamento reikalavimams, taip pat gali atlikti Komisija ir trečiosios šalys, kaip nurodyta V priede.



Pakeitimas		114

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	3.	Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl visų tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus etapų, įskaitant gamybos atitiktį, eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį ir rinkos priežiūrą, kuriuose aptariamos tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus procedūros ir bandymai, bandymų metodikos, administracinės nuostatos, tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus keitimas ir pratęsimas, prieiga prie duomenų, dokumentų reikalavimai ir šablonai; šių įgyvendinimo aktų reikalavimai taikomi:
	3.	Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl visų tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus etapų, įskaitant gamybos atitiktį, eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį ir rinkos priežiūrą, kuriuose aptariamos administracinės nuostatos, tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus keitimas ir pratęsimas, prieiga prie duomenų, dokumentų reikalavimai ir šablonai; šių įgyvendinimo aktų reikalavimai taikomi:



Pakeitimas		115

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	da)	vairuotojo įspėjimo apie viršytą išmetamųjų teršalų kiekį sistemai;



Pakeitimas		116

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	db)	vairuotojo įspėjimo apie žemą reagento lygį sistemai;



Pakeitimas		117

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies e punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	e)	apsaugos nuo klastojimo, saugumo ir kibernetinio saugumo sistemoms;
	e)	apsaugos nuo klastojimo sistemoms, atsižvelgiant į antrinės rinkos reikalavimus ir visos reikiamos informacijos, priemonių ir procesų, skirtų atsarginių dalių kūrimui ir diegimui užtikrinti, teikimą nepriklausomiems veiklos vykdytojams, ir saugumo ir kibernetinio saugumo sistemoms;



Pakeitimas		118

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies g punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	g)	stabdžių sistemų tipams ir jų atsarginėms dalims;
	g)	stabdžių sistemų tipams ir jų atsarginėms dalims, atsižvelgiant į visų kategorijų transporto priemonių išmetamų kietųjų dalelių kiekį, taip pat atsižvelgiant į kitas transporto priemonėje esančias sistemas, kurios dalyvauja stabdant transporto priemonę;



Pakeitimas		119

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	ga)	stabdžių sistemų tipams ir jų atsarginėms dalims, kurios turi būti montuojamos rinkai jau pateiktose transporto priemonėse, siekiant gerokai sumažinti stabdžių išmetamų teršalų kiekį;



Pakeitimas		120

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	3a.	Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus procedūrų ir bandymų, taip pat bandymų metodikos visais tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus etapais, įskaitant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį, gamybos atitiktį ir rinkos priežiūrą, taikomų:

	
	a) 	M1 ir N1 transporto priemonių tipams;

	
	b) 	M2, M3, N2 ir N3 transporto priemonių tipams;

	
	c) 	M2, M3, N2 ir N3 tipų transporto priemonėse naudojamiems varikliams;

	
	d) 	OBM / OBD sistemoms;

	
	da) 	vairuotojo įspėjimo apie viršytą išmetamųjų teršalų kiekį sistemai;

	
	db) 	vairuotojo įspėjimo apie žemą reagento lygį sistemai;

	
	e) 	apsaugos nuo klastojimo sistemoms, atsižvelgiant į antrinės rinkos reikalavimus ir visos reikiamos informacijos, priemonių ir procesų, skirtų atsarginėms dalims kurti ir montuoti, teikimą nepriklausomiems veiklos vykdytojams, taip pat saugumo ir kibernetinio saugumo sistemoms;

	
	f) 	pakaitinių taršos kontrolės sistemų tipams ir jų dalims;

	
	g) 	stabdžių sistemų tipams ir jų atsarginėms dalims;

	
	ga) 	stabdžių sistemų tipams ir jų atsarginėms dalims, kurios turi būti montuojamos rinkai jau pateiktose transporto priemonėse, siekiant gerokai sumažinti stabdžių išmetamų teršalų kiekį;

	
	h) 	padangų tipams, atsižvelgiant į padangų dilimą;

	
	i) 	M1 ir N1 transporto priemonių tipams;

	
	j) 	M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių CO2, degalų ir energijos sąnaudų, elektrinės ridos ir variklio galios nustatymui ir OBFCM nuostatoms;

	
	k) 	M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių CO2, degalų ir energijos sąnaudų, netaršiai nuvažiuojamo nuotolio, elektrinės ridos ir variklio galios nustatymui, O3 ir O4 priekabų energijos vartojimo efektyvumui ir OBFCM nuostatoms.



Pakeitimas		121

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus dėl visų tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus etapų, įskaitant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį, gamybos atitiktį ir rinkos priežiūrą, siekiant nustatyti:
	Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl visų tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus etapų, įskaitant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį, gamybos atitiktį ir rinkos priežiūrą, siekiant nustatyti:



Pakeitimas		122

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	ba)	metodus, taikomus M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių hibridinių technologijų tipo patvirtinimui;



Pakeitimas		123

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos g punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	g)	stabdžių išmetamų kietųjų dalelių kiekio matavimo metodus, įskaitant HDV, važiuojant realiomis sąlygomis stabdžių išmetamų dalelių kiekio ir regeneracinio stabdymo metodus;
	g)	stabdžių išmetamų kietųjų dalelių kiekio matavimo metodus, įskaitant M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms taikomus metodus, važiuojant realiomis sąlygomis stabdžių išmetamų dalelių kiekio ir regeneracinio stabdymo metodus;



Pakeitimas		124

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos j punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	j)	OBFCM įtaisą, OBD ir OBM sistemas, įskaitant atitikties ribas, eksploatacinių charakteristikų reikalavimus ir bandymus, jutiklių veikimo ir šių įtaisų bei sistemų užregistruotų duomenų perdavimo radijo bangomis užtikrinimo metodus;
	j)	OBFCM įtaisų, OBD ir OBM sistemų charakteristikas ir veikimą, įskaitant atitikties ribas, eksploatacinių charakteristikų reikalavimus ir bandymus, jutiklių veikimo ir šių įtaisų bei sistemų užregistruotų duomenų perdavimo radijo bangomis užtikrinimo metodus;



Pakeitimas		125

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos l punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	l)	originalių ir pakaitinių taršos kontrolės sistemų tinkamo veikimo, veiksmingumo, regeneracijos ir patvarumo įvertinimo metodus;
	l)	originalių ir pakaitinių taršos kontrolės sistemų tinkamo veikimo ir reagentų kokybės, veiksmingumo, regeneracijos ir patvarumo įvertinimo metodus bei reikalavimus;



Pakeitimas		126

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos o punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	o)	transporto priemonių tipų, patvirtintų pagal 5 straipsnyje nurodytus žymenis, tinkamo veikimo vertinimo metodus;
	o)	transporto priemonių tipų tinkamo veikimo vertinimo metodus;



Pakeitimas		127

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos p punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	p)	atitikties 9 straipsnio 1 dalies nuostatoms patikras ir transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, bandymų procedūras;
	p)	atitikties patikras ir transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, bandymų procedūras;



Pakeitimas		128

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos s punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	s)	metodus, skirtus įvertinti, ar nėra išderinimo įtaisų ir išderinimo strategijų;
	s)	metodus, skirtus įvertinti, ar nėra išderinimo įtaisų ir išderinimo strategijų, ir perkelti į šį reglamentą reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) 2017/1151 5 straipsnio 11 dalyje, taikomus M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, taip pat reikalavimus, nustatytus JT EEK taisyklės Nr. 49 (8) 6 redakcijos 10 priedo 5.1.2 punkte, taikomus M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms;



Pakeitimas		129

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos t punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	t)	padangų dilimo matavimo metodus;
	Išbraukta.



Pakeitimas		130

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos v punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	v)	tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus administracinius reikalavimus ir dokumentus;
	v)	tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus ir bandymų, patikrų ir tikrinimų, skirtų atitikčiai patikrinti, administracinius reikalavimus ir dokumentus;



Pakeitimas		131

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos w punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	w)	ataskaitų teikimo prievoles, jei reikia.
	w)	formato ir duomenų ataskaitų teikimo prievoles, jei reikia;



Pakeitimas		132

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
	5. 	Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

	
	3 dalies a–f ir i–k punktuose nurodyti įgyvendinimo aktai ir 3a dalies a–f ir i–k punktuose bei 4 dalies a–f ir j–w punktuose nurodyti deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

	
	3 dalies g–h punktuose nurodyti įgyvendinimo aktai ir 3a dalies g–h punktuose ir 4 dalies g–i punktuose nurodyti deleguotieji aktai priimami nepagrįstai nedelsiant po to, kai JT Pasauliniame forume transporto priemonių reglamentavimui suderinti (WP29) paskelbiamos atitinkamos vienodos nuostatos.



Pakeitimas		133

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	1.	Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir iš dalies pakeisti:
	1.	Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir šį reglamentą iš dalies pakeisti taip:



Pakeitimas		134

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	a)	III priedą dėl M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių bandymų sąlygų, remiantis duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 transporto priemonių bandymus;
	a)	III priedo 2 lentelę dėl M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių bandymų sąlygų, remiantis duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 transporto priemonių bandymus;



Pakeitimas		135

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	b)	III priedą dėl bandymo sąlygų, remiantis duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 stabdžių arba padangų bandymus;
	b)	III priedo 4 ir 5 lenteles dėl bandymo sąlygų, remiantis duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 stabdžių arba padangų bandymus;



Pakeitimas		136

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	d)	5 straipsnį, nustatant gamintojams skirtas novatoriškomis technologijomis pagrįstas pasirinkimo galimybes ir žymenis.
	Išbraukta.



Pakeitimas		137

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	ca)	jei tikslinga, I priede nustatant padangų tipų dilimo ribines vertes tuo atveju, jei iki 7a straipsnyje nustatyto atitinkamo termino JT Pasauliniame forume transporto priemonių reglamentavimui suderinti (WP29) nebuvo nustatytos vienodos nuostatos;



Pakeitimas		138

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies d punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	d)	IV priede nustatant patvarumo daugiklius, remiantis duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių bandymus, ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikta sunkiųjų transporto priemonių patvarumo ataskaita;
	d)	IV priede nustatant patvarumo daugiklius, remiantis duomenimis, surinktais atliekant EURO 7 M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių bandymus, ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktomis sunkiųjų transporto priemonių patvarumą išmetamųjų teršalų požiūriu vertinančios ataskaitos išvadomis;



Pakeitimas		139

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies e punktas
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	e)	nustatant apibrėžtis ir specialias taisykles, taikomas smulkiesiems M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių gamintojams pagal šio reglamento 3 ir 8 straipsnius.
	e)	nustatant specialias taisykles, taikomas smulkiesiems M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonių gamintojams pagal šio reglamento 3 ir 8 straipsnius.



Pakeitimas		140

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	Komisija priima tuos a–c punktuose nurodytus deleguotuosius aktus nepagrįstai nedelsdama po to, kai JT Pasauliniame transporto priemonių reglamentų derinimo forume (WP29) paskelbiamos atitinkamos vienodos nuostatos. Jei iki 2026 m. birželio 30 d. JT Pasauliniame forume transporto priemonių reglamentavimui suderinti (WP29) nenustatytos vienodos nuostatos dėl C1 klasės padangų, o iki 2035 m. gruodžio 31 d. – dėl C2 ir C3 klasių padangų, taikomas šio reglamento 7a straipsnis.



Pakeitimas		141

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [Leidinių biurui: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
	2.	14 straipsnio 3a dalyje, 14 straipsnio 4 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [Leidinių biurui: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.



Pakeitimas		142

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	3.	Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
	3.	Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 14 straipsnio 3a dalyje, 14 straipsnio 4 dalyje ir 15 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.



Pakeitimas		143

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	6.	Pagal 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
	6.	Pagal 14 straipsnio 3a dalį, 14 straipsnio 4 dalį ir 15 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.



Pakeitimas		242
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	16a straipsnis	

	
	Pagrįsti fizinių arba juridinių asmenų skundai

	
	1. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo individualiai arba kartu su kitais turi teisę teikti pagrįstus skundus nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms, kai turi priežasčių manyti, kad vienas ar daugiau gamintojų, ekonominės veiklos vykdytojų ar nepriklausomų veiklos vykdytojų nesilaiko šio reglamento.

	
	2. Rinkos priežiūros institucijos imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų deramą asmens tapatybės ir asmeninės informacijos, kurios atskleidimas pakenktų tam asmeniui, apsaugą, jei pagrįstą skundą teikiantys asmenys to prašo.

	
	3. Rinkos priežiūros institucijos nepagrįstai nedelsdamos kruopščiai ir nešališkai įvertina pagrįstus skundus, įskaitant tai, ar teiginiai yra pagrįsti, ir imasi būtinų veiksmų, įskaitant patikras ir vertinimus pagal Reglamento (EB) 2018/858 8 ir 51 straipsnius, kad būtų galima nustatyti galimą šio reglamento reikalavimų nesilaikymą ir prireikus pareikalauti taisomųjų priemonių arba imtis atitinkamų ribojamųjų priemonių pagal Reglamento (EB) 2018/858 52 straipsnį.

	
	4. Nacionalinė rinkos priežiūros institucija per 3 mėnesius informuoja 1 dalyje nurodytus fizinius ar juridinius asmenis apie savo sprendimą patenkinti arba atmesti prašymą imtis veiksmų ir apie visus veiksmus, kurių ji ketina imtis reaguodama į pagrįstame skunde nurodytus susirūpinimą keliančius klausimus, ir nurodo priimto sprendimo ir siūlomų veiksmų priežastis.



Pakeitimas		144

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	2.	Ne vėliau kaip 2031 m. rugsėjo 1 d., remdamasi 1 dalyje pateikta informacija, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo įvertinimo ataskaitą.
	2.	Ne vėliau kaip 2031 m. rugsėjo 1 d., remdamasi 1 dalyje pateikta informacija, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento taikymo įvertinimo ataskaitą, įskaitant pasiekto variklio ir ne variklio išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimo vertinimą ir jo indėlio įgyvendinant [XXX naujos redakcijos pasiūlyme dėl Aplinkos oro kokybės direktyvos] nustatytus oro taršos standartus vertinimą.



Pakeitimai		181 ir 192
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	
	2a.	Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinamos sunkiųjų transporto priemonių patvarumo charakteristikos, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį.



Pakeitimas		146

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Reglamentas (EB) 715/2007 panaikinamas nuo 2025 m. liepos 1 d.
	Reglamentas (EB) 715/2007 panaikinamas nuo 2030 m. liepos 1 d.



Pakeitimas		147

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 pastraipa
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Reglamentas (EB) 595/2009 panaikinamas nuo 2027 m. liepos 1 d.
	Reglamentas (EB) 595/2009 panaikinamas nuo 2031 m. liepos 1 d.



Pakeitimas		148

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 pastraipa
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Jis nuo 2025 m. liepos 1 d. taikomas M1, N1 kategorijų transporto priemonėms ir komponentams bei atskiriems šių transporto priemonių techniniams mazgams, o nuo 2027 m. liepos 1 d. – M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonėms ir komponentams bei atskiriems šių transporto priemonių techniniams mazgams ir O3, O4 kategorijų priekaboms.
	Jis, praėjus 24 mėnesiams nuo visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos, taikomas naujo tipo M1, N1 kategorijų transporto priemonėms ir komponentams bei atskiriems šių transporto priemonių techniniams mazgams, o praėjus 36 mėnesiams nuo visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos – naujiems M1, N1 kategorijų transporto priemonėms ir komponentams bei atskiriems šių transporto priemonių techniniams mazgams.

	
	Jis, praėjus 48 mėnesiams nuo visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos, taikomas naujo tipo M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonėms ir komponentams bei atskiriems šių transporto priemonių techniniams mazgams ir O3, O4 kategorijų priekaboms, o praėjus 60 mėnesių nuo visų atitinkamų antrinės teisės aktų įsigaliojimo dienos – naujiems M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonėms ir komponentams bei atskiriems šių transporto priemonių techniniams mazgams ir O3, O4 kategorijų priekaboms.



Pakeitimas		149

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 pastraipa
	

	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	Nuo 2030 m. liepos 1 d. jis taikomas M1, N1 kategorijų transporto priemonėms, kurias pagamino smulkieji gamintojai.
	Nuo 2030 m. liepos 1 d. jis taikomas M1, N1 kategorijų transporto priemonėms, kurias pagamino smulkieji gamintojai, o nuo 2031 m. liepos 1 d. – M2, M3, N2, N3 kategorijų transporto priemonėms, kurias pagamino smulkieji gamintojai.



Pakeitimas		150
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	1 lentelė. EURO 7 išmetamųjų teršalų ribinės vertės, taikomos M1, N1 kategorijų transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais

	Išmetamieji teršalai
	M1, N1 kategorijų transporto priemonės
	Tik N1 kategorijos transporto priemonėms, kurių galios ir masės santykis mažesnis nei 35 kW/t
	M1, N1 kategorijų transporto priemonių visų trumpesnių nei 10 km kelionių anglies dioksido biudžetas
	Tik N1 kategorijos transporto priemonių, kurių galios ir masės santykis mažesnis nei 35 kW/t, visų trumpesnių nei 10 km kelionių anglies dioksido biudžetas

	
	vienam km 
	vienam km
	per vieną kelionę
	per vieną kelionę

	NOx mg
	60 
	75
	600
	750

	PM mg
	4.5
	4.5
	45
	45

	PN10 # 
	6×1011
	6×1011
	6×1012
	6×1012

	CO mg
	500
	630
	5000
	6300

	THC mg
	100
	130
	1000
	1300

	NMHC mg
	68
	90
	680
	900

	NH3 mg
	20
	20
	200
	200

	1 ICEV ir PEV atveju matuojama pagal JT EEK taisyklės Nr. 85 5.3.2 punktą arba visais kitais atvejais matuojama pagal vieną iš JT bendrojo techninio reglamento 21 6 punkte nustatytų bandymo procedūrų.



	
	
	
	Pakeitimas
	

	1 lentelė. EURO 7 išmetamųjų teršalų ribinės vertės, taikomos M1, N1 kategorijų transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais

	
	M1 kategorijos transporto priemonės
	N1 (I klasė)
	N1 (II klasė)
	N1 (III klasė)
	M1, N1 kategorijų transporto priemonių visų trumpesnių nei 10 km kelionių anglies dioksido biudžetas
	N1 kategorijos (I klasė) transporto priemonių visų trumpesnių nei 10 km kelionių anglies dioksido biudžetas
	Tik N1 kategorijos (II klasė) transporto priemonių visų trumpesnių nei 10 km kelionių anglies dioksido biudžetas
	N1 kategorijos (III klasė) transporto priemonių visų trumpesnių nei 10 km kelionių anglies dioksido biudžetas

	Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (MRO) kg
	-
	N1 kategorijos transporto priemonių, kurių MRO ≤ 1280
	N1 kategorijos transporto priemonių, kurių MRO > 1280 ir ≤ 1735
	N1 kategorijos transporto priemonių, kurių MRO > 1735
	-
	N1 kategorijos transporto priemonių, kurių MRO ≤ 1280
	N1 kategorijos transporto priemonių, kurių MRO > 1280 ir ≤ 1735
	N1 kategorijos transporto priemonių, kurių MRO > 1735

	Išmetamieji teršalai
	vienam km 
	vienam km
	vienam km
	vienam km
	per vieną kelionę
	per vieną kelionę
	per vieną kelionę
	per vieną kelionę

	NOx mg
	60 
	60
	75
	82
	600
	600
	750
	820

	PM mg
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	45
	45
	45
	45

	PN10 # 
	6×1011
	6×1011
	6×1011
	6×1011
	6×1012
	6×1012
	6×1012
	6×1012

	CO mg
	500
	500
	630
	740
	5000
	5000
	6300
	7400

	THC mg
	100
	100
	130
	160
	1000
	1000
	1300
	1600

	NMHC mg
	68
	68
	90
	108
	680
	680
	900
	1080

	NH3 mg
	20
	20
	20
	20
	200
	200
	200
	200



Pakeitimas		151
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	2 lentelė. EURO 7 išmetamųjų teršalų ribinės vertės, taikomos M2, M3, N2 ir N3 transporto priemonėms su vidaus degimo varikliu ir šiose transporto priemonėse naudojamiems vidaus degimo varikliams

	Išmetamieji teršalai
	Šaltasis paleidimas1
	Karštasis paleidimas2
	Visų trumpesnių nei 3*WHTC trukmės kelionių anglies dioksido biudžetas
	Neprivalomos išmetamųjų teršalų kiekio varikliui veikiant tuščiąja eiga ribinės vertės3

	
	per kW/h
	per kW/h
	per kW/h
	per valandą

	NOx mg
	350
	90
	150
	5000

	PM mg
	12
	8
	10
	 

	PN10 #
	5 x 1011
	2 x 1011
	3 x 1011
	 

	CO mg
	3500
	200
	2700
	 

	NMOG mg
	200
	50
	75
	 

	NH3 mg
	65
	65
	70
	 

	CH4 mg
	500
	350
	500
	 

	N2O mg
	160
	100
	140
	

	HCHO mg
	30
	30
	 
	 

	1 Šaltasis paleidimas – tai 100-asis transporto priemonių 1 WHTC (arba WHTCcold variklių atveju) slankiojo intervalo (MW) procentilis.
2 Karštasis paleidimas – tai 90-asis transporto priemonių 1 WHTC (arba WHTChot variklių atveju) slankiojo intervalo (MW) procentilis.
3 Taikoma tik tuo atveju, jei nėra sistemos, kuri automatiškai išjungia variklį po 300 sekundžių nepertraukiamo veikimo tuščiąja eiga (sustabdžius transporto priemonę ir nuspaudus stabdžius).



	Pakeitimas

	2 lentelė. EURO 7 išmetamųjų teršalų ribinės vertės, taikomos M2, M3, N2 ir N3 transporto priemonėms su vidaus degimo varikliu ir šiose transporto priemonėse naudojamiems vidaus degimo varikliams

	Išmetamieji teršalai
	WHSC (CI) ir WHTC (CI ir PI)
	Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamas teršalų kiekis (RDE)

	
	per kW/h
	per kW/h

	NOx mg
	200
	260

	PM mg
	8
	10

	PN10 #
	6 x 1011
	7,8 x 1011

	CO mg
	1500
	1950

	NMOG mg
	75
	98

	NH3 mg
	60
	78

	CH4 mg
	500
	650

	N2O mg
	160
	208

	HCHO mg
	30
	39



Pakeitimas		152
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 lentelės antraštinė dalis
	Komisijos siūlomas tekstas
	Pakeitimas

	EURO 7 standartinio važiavimo ciklo metu stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės, taikomos iki 2034 m. gruodžio 31 d.
	EURO 7 transporto priemonių su vidaus degimo varikliais standartinio važiavimo ciklo metu stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės, taikomos iki 2034 m. gruodžio 31 d.



Pakeitimas		153
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 a lentelė (nauja)
	Komisijos siūlomas tekstas

	



	Pakeitimas

	4a lentelė. EURO 7 tik elektra varomų transporto priemonių, transporto priemonių su kuro elementais ir hibridinių elektrinių transporto priemonių standartinio važiavimo ciklo metu stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės, taikomos iki 2029 m. gruodžio 31 d. 

	Išmetamųjų teršalų ribinės vertės mg/km vienai transporto priemonei
	M1, N1 kategorijų transporto priemonės
	M2, M3 kategorijų transporto priemonės
	N2, N3 kategorijų transporto priemonės

	Stabdžių išmetamos kietosios dalelės (PM10)
	3
	
	

	Stabdžių išmetamos kietosios dalelės (PN)
	
	
	



Pakeitimas		154
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 b lentelė (nauja)
	Komisijos siūlomas tekstas

	



	Pakeitimas

	4b lentelė. EURO 7 tik elektra varomų transporto priemonių, transporto priemonių su kuro elementais ir hibridinių elektrinių transporto priemonių standartinio važiavimo ciklo metu stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės, taikomos nuo 2030 m. sausio 1 d.


	Išmetamųjų teršalų ribinės vertės mg/km vienai transporto priemonei
	M1, N1 kategorijų transporto priemonės
	M2, M3 kategorijų transporto priemonės
	N2, N3 kategorijų transporto priemonės

	Stabdžių išmetamos kietosios dalelės (PM10)
	
	
	

	Stabdžių išmetamos kietosios dalelės (PN)
	
	
	



Pakeitimas		155
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	5 lentelė. EURO 7 stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės, taikomos nuo 2035 m. sausio 1 d.

	Išmetamųjų teršalų ribinės vertės mg/km vienai transporto priemonei
	M1, N1 kategorijų transporto priemonės
	M2, M3 kategorijų transporto priemonės
	N2, N3 kategorijų transporto priemonės

	Stabdžių išmetamos kietosios dalelės (PM10)
	3
	
	

	Stabdžių išmetamos kietosios dalelės (PN)
	
	
	



	Pakeitimas

	5 lentelė. EURO 7 visų transporto priemonių standartinio važiavimo ciklo metu stabdžių išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės, taikomos nuo 2035 m. sausio 1 d.

	Išmetamųjų teršalų ribinės vertės mg/km vienai transporto priemonei
	M1, N1 kategorijų transporto priemonės
	M2, M3 kategorijų transporto priemonės
	N2, N3 kategorijų transporto priemonės

	Stabdžių išmetamos kietosios dalelės (PM10)
	
	
	

	Stabdžių išmetamos kietosios dalelės (PN)
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	6 lentelė. EURO 7 padangų dilimo lygio ribinės vertės 

	Prarandama padangos masė, g/1000 km
	C1 padangos 
	C2 padangos 
	C3 padangos

	Normalios padangos
	
	
	

	Sniego padangos
	
	
	

	Specialiosios paskirties padangos
	
	
	



	Pakeitimas

	6 lentelė. EURO 7 padangų dilimo bandymų metodas, ribinės vertės ir įgyvendinimo tvarkaraštis 

	JT taisyklės numeris
	Dalykas
	OL paskelbtų pakeitimų serija
	OL nuoroda 
	Patenka į dabartinių ir būsimų JT WP29 taisyklių taikymo sritį  

	[1xx] 
	Padangų dilimas 
	00 serijos pakeitimai 
	OL L xxx, 20XX x xx, p. x 
	C1, C2*, C3*

	* Ateityje Jungtinės Tautos (JT) plės atitinkamo bandymo metodo ir ribinių verčių, skirtų C2 ir C3 klasės padangų dilimo eksploatavimo savybėms įvertinti, rengimą.
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	1 lentelė. EURO 7 minimalūs baterijos patvarumo reikalavimai (MBPR), taikomi M1 kategorijos transporto priemonėms 

	Baterijos energija pagrįsti MBPR
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė trumpesnė nei 5 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 5 metai arba 100 000 km, bet ne ilgesnė nei 8 metai arba 160 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, eksploatuojamos iki papildomo eksploatavimo laikotarpio*

	OVC-HEV
	80 proc.
	70 proc. 
	

	PEV
	80 proc.
	70 proc.
	



	Rida pagrįsti MBPR
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė trumpesnė nei 5 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 5 metai arba 100 000 km, bet ne ilgesnė nei 8 metai arba 160 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, eksploatuojamos iki papildomo eksploatavimo laikotarpio*

	OVC-HEV
	
	
	

	PEV
	
	
	



	Pakeitimas

	1 lentelė. EURO 7 minimalūs baterijos patvarumo reikalavimai (MBPR), taikomi M1 kategorijos transporto priemonėms 

	Baterijos energija pagrįsti MBPR
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė trumpesnė nei 5 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 5 metai arba 100 000 km, bet ne ilgesnė nei 10 metų arba 200 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, eksploatuojamos iki papildomo eksploatavimo laikotarpio*

	OVC-HEV
	85 proc.
	75 proc. 
	

	PEV
	85 proc.
	75 proc.
	



	Rida pagrįsti MBPR
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė trumpesnė nei 5 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 5 metai arba 100 000 km, bet ne ilgesnė nei 10 metų arba 200 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, eksploatuojamos iki papildomo eksploatavimo laikotarpio*

	OVC-HEV
	
	
	

	PEV
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	2 lentelė. EURO 7 minimalūs baterijos patvarumo reikalavimai (MBPR), taikomi N1 kategorijos transporto priemonėms

	Baterijos energija pagrįsti MBPR
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė trumpesnė nei 5 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 5 metai arba 100 000 km, bet ne ilgesnė nei 8 metai arba 160 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, eksploatuojamos iki papildomo eksploatavimo laikotarpio*

	OVC-HEV
	75 proc.
	65 proc. 
	

	PEV
	75 proc.
	65 proc. 
	



	Rida pagrįsti MBPR
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė trumpesnė nei 5 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 5 metai arba 100 000 km, bet ne ilgesnė nei 8 metai arba 160 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, eksploatuojamos iki papildomo eksploatavimo laikotarpio*

	OVC-HEV
	
	
	

	PEV
	
	
	



	Pakeitimas

	2 lentelė. EURO 7 minimalūs baterijos patvarumo reikalavimai (MBPR), taikomi M1 kategorijos transporto priemonėms

	Baterijos energija pagrįsti MBPR
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė trumpesnė nei 5 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 5 metai arba 100 000 km, bet ne ilgesnė nei 10 metų arba 200 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, eksploatuojamos iki papildomo eksploatavimo laikotarpio*

	OVC-HEV
	80 proc.
	70 proc. 
	

	PEV
	80 proc.
	70 proc. 
	



	Rida pagrįsti MBPR
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė trumpesnė nei 5 metai arba 100 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, kurių eksploatavimo trukmė ilgesnė nei 5 metai arba 100 000 km, bet ne ilgesnė nei 10 metų arba 200 000 km, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Transporto priemonės, eksploatuojamos iki papildomo eksploatavimo laikotarpio*

	OVC-HEV
	
	
	

	PEV
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	1 lentelė. M1, N1 kategorijų transporto priemonių atitikties variklio išmetamų teršalų ribinėms vertėms tikrinimo sąlygos, naudojant bet kokius rinkoje parduodamus degalus ir tepalus, atitinkančius transporto priemonės gamintojo išduotas specifikacijas

	Parametras
	Įprastos važiavimo sąlygos 
	Išplėstinės važiavimo sąlygos*

	Pailginto važiavimo daliklis 
	-
	1,6 (taikoma išmatuotiems išmetamiesiems teršalams tik tuo metu, kai taikoma viena iš šiame stulpelyje nurodytų sąlygų)

	Aplinkos temperatūra
	Nuo 0 °C iki 35 °C 
	Nuo –10 °C iki 0 °C arba nuo 35 °C iki 45 °C

	Didžiausia altitudė
	700 m
	Daugiau kaip 700 m ir mažiau kaip 1 800 m

	Didžiausias greitis
	Iki 145 km/h 
	145–160 km/h

	Vilkimo / aerodinaminiai pakeitimai
	Neleidžiama
	Leidžiama pagal gamintojo specifikacijas ir neviršijant reguliuojamo greičio.

	Pagalbiniai prietaisai
	Galimas įprastinis naudojimas
	-

	Didžiausia vidutinė varomiesiems ratams perduodama galia per pirmuosius 2 km po šaltojo paleidimo
	Mažiau nei 20 proc. didžiausios varomiesiems ratams perduodamos galios
	Daugiau nei 20 proc. didžiausios varomiesiems ratams perduodamos galios

	Maršruto sudėtis
	Bet kokia
	-

	Mažiausia rida
	10 000 km
	3 000–10 000 km

	* Ta pati išmetamųjų teršalų strategija taikoma, kai transporto priemonė eksploatuojama ne tomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai yra tipo patvirtinimo institucijos patvirtinta techninė priežastis.



	Pakeitimas

	1 lentelė. M1, N1 kategorijų transporto priemonių atitikties variklio išmetamų teršalų ribinėms vertėms tikrinimo sąlygos, naudojant bet kokius rinkoje parduodamus degalus ir tepalus, atitinkančius transporto priemonės gamintojo išduotas specifikacijas

	Parametras
	Įprastos važiavimo sąlygos 
	Išplėstinės važiavimo sąlygos

	Pailginto važiavimo daliklis 
	-
	[bookmark: _GoBack]1,6 (taikoma išmatuotiems išmetamiesiems teršalams tik tuo metu, kai taikoma viena iš šiame stulpelyje nurodytų sąlygų, duomenys, gauti, kai buvo taikoma daugiau nei viena iš šiame stulpelyje nustatytų sąlygų, į bandymą neįtraukiami). 

	Aplinkos temperatūra
	Nuo 0 °C iki 35 °C 
	Nuo -7 °C iki 0 °C arba nuo 35 °C iki 38 °C

	Didžiausia altitudė
	700 m
	Daugiau kaip 700 m ir mažiau kaip 1 300 m

	Didžiausias greitis
	Iki 145 km/h 
	145–160 km/h

	Vilkimo / aerodinaminiai pakeitimai
	Neleidžiama
	Leidžiama pagal gamintojo specifikacijas ir neviršijant reguliuojamo greičio.

	Pagalbiniai prietaisai
	Galimas įprastinis naudojimas
	-

	Didžiausia vidutinė varomiesiems ratams perduodama galia per pirmuosius 2 km po šaltojo paleidimo
	Mažiau nei 20 proc. didžiausios varomiesiems ratams perduodamos galios
	20–30 proc. didžiausios varomiesiems ratams perduodamos galios 

	Maršruto sudėtis
	Bet kokia, naudojant įprastai2 ir neapimant vairavimo su nuokrypiais
	Bet kokia, naudojant įprastai2 ir neapimant vairavimo su nuokrypiais

	Mažiausia rida
	10 000 km
	3 000–10 000 km

	1 Leidžiama tik dviejų išplėstinių sąlygų – temperatūros ir altitudės – kombinacija.
2 „Įprastinis naudojimas“ yra JT taisyklės Nr. 168 9 priede nurodyta maršruto dinamika.
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	2 lentelė. M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių atitikties išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms tikrinimo sąlygos, naudojant bet kokius rinkoje parduodamus degalus ir tepalus, atitinkančius transporto priemonės gamintojo išduotas specifikacijas

	Parametras
	Įprastos važiavimo sąlygos 
	Išplėstinės važiavimo sąlygos*

	Pailginto važiavimo daliklis
	–
	2 (taikoma išmatuotiems išmetamiesiems teršalams tik tuo metu, kai taikoma viena iš šiame stulpelyje nurodytų sąlygų)

	Aplinkos temperatūra
	Nuo -7 °C iki 35 °C
	Nuo –10 °C iki -7 °C arba nuo 35 °C iki 45 °C

	Didžiausia altitudė
	1 600 m
	1 600–1 800 m

	Vilkimo / aerodinaminiai pakeitimai
	Neleidžiama
	Leidžiama pagal gamintojo specifikacijas ir neviršijant reguliuojamo greičio 

	Transporto priemonės krovumas
	Ne mažesnis kaip 10 proc.
	Mažesnis kaip 10 proc.

	Pagalbiniai prietaisai
	Galimas įprastinis naudojimas
	-

	Vidaus degimo variklio apkrova šaltojo paleidimo metu
	Bet kokia
	-

	Maršruto sudėtis
	Įprasta 
	-

	Mažiausia rida
	5 000 km, kai TPMLM yra daugiau kaip 16 t 10 000 km, kai TPMLM yra mažiau kaip 16 t
	3 000–5 000 km, kai TPMLM yra daugiau kaip 16 t 3 000–10 000 km, kai TPMLM yra mažiau kaip 16 t




	Pakeitimas

	2 lentelė. M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių atitikties išmetamųjų teršalų ribinėms vertėms tikrinimo sąlygos, naudojant bet kokius rinkoje parduodamus degalus ir tepalus, atitinkančius transporto priemonės gamintojo išduotas specifikacijas

	Laboratorinis variklio išmetamų teršalų matavimas
	Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo teršalų kiekio (RDE) matavimas

	Visiems variklio išmetamų teršalų bandymams, atliekamiems taikant WHTC / WHSC bandymų ant variklio stendo ciklus, taikomos JT taisyklės Nr. 491 4 priedo nuostatos.
	JT taisyklės Nr. 492 8 priedo nuostatos taikomos, atsižvelgiant į šias išimtis:
III priedo 1 lentelėje nurodyta galios ribinė vertė yra 0 %. Intervalų, kai galia mažesnė nei 6 %, skaičiavimams naudojama 6 %;
punkto 2 lentelėje nurodytas atitikties koeficientas (CF), kai visiems teršalams taikoma vertė = 1,0. Taikytinos ribinės vertės yra I priedo 2 lentelėje nustatytos realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo teršalų kiekio (RDE) ribinės vertės. 

	1 07 serijos pakeitimai (OL L 14, 2023 1 16, p. 1).
207 serijos pakeitimai (OL L 14, 2023 1 16, p. 1).
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	5 lentelė. Atitikties padangų dilimo ribinėms vertėms tikrinimo sąlygos

	
	M1, N1 kategorijų transporto priemonės
	M2, M3, N2 ir N3 transporto priemonės

	Padangų dilimo ribinių verčių bandymas
	Remiantis JT sukurtomis bandymų metodikomis, skirtomis atlikti padangų dilimo realiomis važiavimo sąlygomis bandymus
	Remiantis JT sukurtomis bandymų metodikomis, skirtomis atlikti padangų dilimo realiomis važiavimo sąlygomis bandymus




	Pakeitimas

	5 lentelė. Atitikties padangų dilimo ribinėms vertėms tikrinimo sąlygos

	
	M1, N1 kategorijų transporto priemonės
	M2, M3, N2 ir N3 transporto priemonės

	Padangų dilimo ribinių verčių bandymas
	Remiantis JT sukurtomis bandymų metodikomis, skirtomis atlikti padangų dilimo realiomis važiavimo sąlygomis bandymus, laikantis 7a straipsnio (naujas)
	Remiantis JT sukurtomis bandymų metodikomis, skirtomis atlikti padangų dilimo realiomis važiavimo sąlygomis bandymus, laikantis 7a straipsnio (naujas)
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	1 lentelė. Transporto priemonių, variklių ir taršos kontrolės sistemų eksploatavimo laikotarpis

	Transporto priemonių, variklių ir pakaitinių taršos kontrolės įtaisų eksploatavimo laikotarpis
	M1, N1 ir M2
	N2, N3 < 16 t, M3<7,5t:
	N3>16t, M3>7,5t

	Pagrindinis eksploatavimo laikotarpis
	Eksploatavimo trukmė ne ilgesnė kaip 160 000 km arba 8 metai, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Eksploatavimo trukmė ne ilgesnė kaip 300 000 km arba 8 metai, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Eksploatavimo trukmė ne ilgesnė kaip 700 000 km arba 15 metų, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis

	Papildomas eksploatavimo laikotarpis
	Eksploatuojama pasibaigus pagrindiniam eksploatavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 200 000 km arba 10 metų priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Eksploatuojama pasibaigus pagrindiniam eksploatavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 375 000 km
	Eksploatuojama pasibaigus pagrindiniam eksploatavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 
875 000 km 



	Pakeitimas

	1 lentelė. Transporto priemonių, variklių ir taršos kontrolės sistemų eksploatavimo laikotarpis

	Transporto priemonių, variklių ir pakaitinių taršos kontrolės įtaisų eksploatavimo laikotarpis
	M1, N1 ir M2
	N2, N3≤16t, M3≤7.5t:
	N3>16t, M3>7,5t

	Pagrindinis eksploatavimo laikotarpis
	Eksploatavimo trukmė ne ilgesnė kaip 200 000 km arba 10 metų, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Eksploatavimo trukmė ne ilgesnė kaip 340 000 km arba 10 metų, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Eksploatavimo trukmė ne ilgesnė kaip 750 000 km arba 15 metų, priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis

	Papildomas eksploatavimo laikotarpis
	Eksploatuojama pasibaigus pagrindiniam eksploatavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 240 000 km arba 12 metų priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Eksploatuojama pasibaigus pagrindiniam eksploatavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 400 000 km arba 12 metų priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis
	Eksploatuojama pasibaigus pagrindiniam eksploatavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 
900 000 km arba 17 metų priklausomai nuo to, kuris terminas ankstesnis 
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Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 3 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	3 lentelė. Bandymų, deklaracijų ir kitų reikalavimų, susijusių su M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių tipo patvirtinimu ir išplėtimu, taikymas gamintojams

	Bandymų reikalavimai
	Bandymai ir reikalavimai, taikomi atliekant pirminį tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus 
	Bandymai, taikomi tikrinant gamybos atitiktį 
	Bandymai, taikomi tikrinant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį

	Dujiniai teršalai, PM ir PN atliekant kiekvienos degalų rūšies ir taikomų transporto priemonių kategorijų (M2, M3, N2 ir N3) bandymus kelyje (RDE) ir mažos apkrovos bandymus (kai taikoma)
	Privalomi visų degalų, kurių atveju suteiktas transporto priemonės tipo patvirtinimas, įrodomieji bandymai ir visų degalų, visų krovumų ir visų taikomų transporto priemonių tipų atitikties deklaracijos
	Gamybos atitiktis atliekama tik variklio lygmeniu
	Visų variklių tipų atveju kas dvejus metus privaloma atlikti bet kokius degalus naudojančios transporto priemonės bandymą, taip pat bet kurios kategorijos transporto priemonės ir bet kokio krovumo bandymą

	Transporto priemonės CO2 ir degalų ir (arba) energijos sąnaudų, netaršiai nuvažiuojamo nuotolio ir (arba) elektrinės ridos nustatymas
	VECTO licencija
	Komponentams
	Nereikalaujama

	Priekabų energijos vartojimo efektyvumas
	VECTO licencija
	Komponentams
	Nereikalaujama

	Patikros bandymo procedūra
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Nereikalaujama

	Išmetamosios karterio dujos
	Patikra, ar sumontuota uždara karterio sistema arba nuvedimas į išmetimo vamzdį
	Nereikalaujama
	Neprivaloma6

	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama

	Baterijos patvarumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama

	Vidinė diagnostikos sistema (OBD šeimos lygmuo) 
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Neprivaloma6

	Vidinė stebėsenos sistema (OBM šeimos lygmuo)
	Įrodomasis bandymas ir deklaracija
	Nereikalaujama
	Reikalaujama

	Apsauga nuo klastojimo, saugumas ir kibernetinis saugumas
	Deklaracija ir dokumentai
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama

	Adaptyvieji valdikliai (kai taikoma)
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama

	Geografinio atribojimo technologijos (kai taikoma)
	Deklaracija ir įrodomasis bandymas
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama




	Pakeitimas

	3 lentelė. Bandymų reikalavimų, deklaracijų ir kitų reikalavimų, susijusių su M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių tipo patvirtinimu ir išplėtimu, taikymas gamintojams

	Bandymų reikalavimai
	Bandymai ir reikalavimai, taikomi atliekant tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus  
	Bandymai, taikomi tikrinant gamybos atitiktį 
	Bandymai, taikomi tikrinant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį

	Dujiniai teršalai, PM, PN ir išmetamo CO2 kiekis, degalų sąnaudos pereinamųjų režimo ciklo metu (šaltasis ir karštasis WHTC)
	Reikalaujama išmetamųjų teršalų šeimos pirminio variklio atveju, taip pat reikalaujama pateikti visų šeimos elementų deklaracijas*
**
	Reikalaujama šeimai nepriklausančio variklio atveju
**
	

	Dujiniai teršalai, PM ir PN atliekant kiekvienos degalų rūšies ir taikomų transporto priemonių kategorijų (M2, M3, N2 ir N3) bandymus kelyje (RDE)
	Privalomi visų degalų, kurių atveju suteiktas transporto priemonės tipo patvirtinimas, įrodomieji bandymai ir visų degalų, visų krovumų ir visų taikomų transporto priemonių kategorijų atitikties deklaracijos
**
	Nereikalaujama
	Visų variklių tipų atveju kas dvejus metus privaloma atlikti bet kokius degalus naudojančios transporto priemonės bandymą, taip pat bet kurios kategorijos transporto priemonės ir bet kokio krovumo bandymą
**

	Priekabų energijos vartojimo efektyvumas
	VECTO licencija
	Komponentams
	Nereikalaujama

	Patikros bandymo procedūra
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Nereikalaujama

	Išmetamosios karterio dujos
	Patikra, ar sumontuota uždara karterio sistema arba nuvedimas į išmetimo vamzdį
**
	Nereikalaujama
	Neprivaloma28

	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumas
	Deklaracija
**
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama

	Tinkamas sistemų, kuriose naudojamas sunaudojamas reagentas ir taršos kontrolės sistemos, veikimas
	Deklaracija
**
	Nereikalaujama
**
	Neprivaloma
**

	Baterijos patvarumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama

	Galios nustatymas
	Reikalaujama
**
	Nereikalaujama 
	Nereikalaujama

	Vidinė diagnostikos sistema (OBD šeimos lygmuo) 
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Neprivaloma28

	Vidinė stebėsenos sistema (OBM šeimos lygmuo)
	Įrodomasis bandymas ir deklaracija
	Nereikalaujama
	Reikalaujama

	Apsauga nuo klastojimo, saugumas ir kibernetinis saugumas
	Deklaracija ir dokumentai
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama

	* 	Pagrįstas visų galingumų variklių bandymų duomenimis.
**	Jeigu transporto priemonėje yra patvirtinta variklio sistema atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, už šio bandymo atlikimą atsako variklio gamintojas.



Pakeitimas		164
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 4 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	4 lentelė. Bandymų reikalavimų ir deklaracijų, susijusių su M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių tipo patvirtinimu ir išplėtimu, taikymas valstybėms narėms ir pripažintoms trečiosioms šalims ir (arba) Komisijai

	Bandymų reikalavimai
	Bandymai ir reikalavimai, taikomi atliekant pirminį tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus 
	Bandymai, taikomi tikrinant gamybos atitiktį 
	Bandymai, taikomi tikrinant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį
	Bandymai, taikomi vykdant rinkos priežiūrą

	Atitinkamas subjektas
	Tipo patvirtinimo institucija, išduodanti tipo patvirtinimą
	Tipo patvirtinimo institucija
	Tipo patvirtinimo institucija 
	Trečiosios šalys ir Komisija
	Rinkos priežiūros institucijos 
	Trečiosios šalys ir Komisija

	Dujiniai teršalai, PM ir PN atliekant kiekvienos degalų rūšies ir taikomų transporto priemonių kategorijų (M2, M3, N2 ir N3) bandymus kelyje (RDE) ir mažos apkrovos bandymus (kai taikoma)
	Privalomi visų degalų, kurių atveju suteiktas transporto priemonės tipo patvirtinimas, įrodomieji bandymai ir visų degalų, visų krovumų ir visų taikomų transporto priemonių tipų atitikties deklaracijos
	(žr. variklio reikalavimus)
	Bandymus kasmet privaloma atlikti pakankamam transporto priemonių tipų skaičiui, naudojant bet kokius degalus ir bet kurios kategorijos transporto priemones, kurioms taikomas tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus 
	Neprivaloma
	Reikalaujama / neprivaloma
	Neprivaloma

	Transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir degalų ir (arba) energijos sąnaudų, netaršiai nuvažiuojamo nuotolio ir (arba) elektrinės ridos nustatymas
	Išduodama VECTO licencija
	Komponentams
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Priekabų energijos vartojimo efektyvumas
	Išduodama VECTO licencija
	Komponentams
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Patikros bandymo procedūra
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Išmetamosios karterio dujos
	Patikra, ar sumontuota uždara karterio sistema arba nuvedimas į išmetimo vamzdį 
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Reikalaujama
	Neprivaloma

	Baterijos patvarumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Vidinė diagnostikos sistema (OBD šeimos lygmuo) 
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Reikalaujama
	Neprivaloma

	Vidinė stebėsenos sistema (OBM šeimos lygmuo)
	Deklaracija ir įrodomasis bandymas
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Neprivaloma

	Apsauga nuo klastojimo, saugumas ir kibernetinis saugumas
	Deklaracija ir dokumentai
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Neprivaloma

	Adaptyvieji valdikliai (kai taikoma)
	Deklaracija
	Nereikalaujama 
	Nereikalaujama 
	Nereikalaujama 
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Geografinio atribojimo technologijos (kai taikoma)
	Deklaracija ir įrodomasis bandymas
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Neprivaloma



	Pakeitimas

	4 lentelė. Bandymų reikalavimų ir deklaracijų, susijusių su M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių tipo patvirtinimu ir išplėtimu, taikymas valstybėms narėms ir pripažintoms trečiosioms šalims ir (arba) Komisijai

	Bandymų reikalavimai
	Bandymai ir reikalavimai, taikomi atliekant tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus 
	Bandymai, taikomi tikrinant gamybos atitiktį 
	Bandymai, taikomi tikrinant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį
	Bandymai, taikomi vykdant rinkos priežiūrą

	Atitinkamas subjektas
	Išduodančioji tipo patvirtinimo institucija
	Išduodančioji tipo patvirtinimo institucija
	Išduodančioji tipo patvirtinimo institucija 
	Trečiosios šalys ir Komisija
	Rinkos priežiūros institucijos 
	Trečiosios šalys ir Komisija

	Dujiniai teršalai, PM ir PN atliekant kiekvienos degalų rūšies ir taikomų transporto priemonių kategorijų (M2, M3, N2 ir N3) bandymus kelyje (RDE)
	Privalomi visų degalų, kurių atveju suteiktas transporto priemonės tipo patvirtinimas, įrodomieji bandymai ir visų degalų, visų krovumų ir visų taikomų transporto priemonių kategorijų atitikties deklaracijos
**
	(žr. variklio reikalavimus)
	Bandymus kasmet privaloma atlikti pakankamam transporto priemonių tipų skaičiui, naudojant bet kokius degalus ir bet kurios kategorijos transporto priemones, kurioms taikomas tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus 
**
	Neprivaloma
	Reikalaujama / neprivaloma
	Neprivaloma

	Transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir degalų ir (arba) energijos sąnaudų, netaršiai nuvažiuojamo nuotolio ir (arba) elektrinės ridos nustatymas
	Išduodama VECTO licencija
	Komponentams
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Priekabų energijos vartojimo efektyvumas
	Išduodama VECTO licencija
	Komponentams
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Patikros bandymo procedūra
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Išmetamosios karterio dujos
	Patikra, ar sumontuota uždara karterio sistema arba nuvedimas į išmetimo vamzdį 
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Reikalaujama
	Neprivaloma

	Tinkamas sistemų, kuriose naudojamas sunaudojamas reagentas ir taršos kontrolės sistemos, veikimas
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Neprivaloma
	Reikalaujama
	Tinkamas sistemų, kuriose naudojamas sunaudojamas reagentas ir taršos kontrolės sistemos, veikimas

	Baterijos patvarumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Galios nustatymas
	Reikalaujama
**
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Neprivaloma

	Vidinė diagnostikos sistema (OBD šeimos lygmuo) 
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	Neprivaloma
	Neprivaloma
	Reikalaujama
	Neprivaloma

	Vidinė stebėsenos sistema (OBM šeimos lygmuo)
	Deklaracija ir įrodomasis bandymas
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Neprivaloma

	Apsauga nuo klastojimo, saugumas ir kibernetinis saugumas
	Deklaracija ir dokumentai
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Nereikalaujama
	Reikalaujama
	Neprivaloma

	**	Jeigu transporto priemonėje yra patvirtinta variklio sistema atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, už šio bandymo atlikimą atsako variklio gamintojas.
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Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 5 lentelė
	Komisijos siūlomas tekstas

	5 lentelė. Bandymų reikalavimų ir deklaracijų, susijusių su M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms skirtų variklių tipo patvirtinimu ir išplėtimu, taikymas gamintojams

	Kiekvienos degalų rūšies bandymų reikalavimai
	Bandymai ir reikalavimai, taikomi atliekant pirminį tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus 
	Bandymai, taikomi tikrinant gamybos atitiktį 
	Bandymai, taikomi tikrinant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį

	Dujiniai teršalai, PM, PN ir išmetamo CO2 kiekis, degalų sąnaudos pereinamųjų režimo ciklo metu (šaltasis ir karštasis WHTC)
	Reikalaujama išmetamųjų teršalų šeimos pirminio variklio atveju, taip pat reikalaujama pateikti visų šeimos elementų deklaracijas**
	Reikalaujama šeimai nepriklausančio variklio atveju
	Atliekama tik su visa transporto priemone, kaip nurodyta 3 ir 4 lentelėse

	Variklio bandymai, skirti CO2 nustatymui reikalingiems duomenims patikrinti 
	Reikalaujama 

	Reikalaujama 
	

	Nuolatinis / periodinis regeneravimas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	

	Išmetamosios karterio dujos
	Patikra, ar sumontuota uždara karterio sistema arba nuvedimas į išmetimo vamzdį
	Nereikalaujama
	

	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	

	Vidinė diagnostikos sistema (OBD šeimos lygmuo)
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	

	Vidinė stebėsenos sistema (OBM šeimos lygmuo)
	Atliekama tik su visa transporto priemone, kaip nurodyta 3 ir 4 lentelėse
	Nereikalaujama
	

	Variklio galia
	Reikalaujama
	

	* Tipo patvirtinimo institucija gali paprašyti atlikti bandymą pirminio tipo patvirtinimo metu. 
** Pagrįstas visų galingumų variklių bandymų duomenimis.



	Pakeitimas

	5 lentelė. Bandymų reikalavimų ir deklaracijų, susijusių su M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms skirtų variklių tipo patvirtinimu ir išplėtimu, taikymas gamintojams

	Kiekvienos degalų rūšies bandymų reikalavimai
	Bandymai ir reikalavimai, taikomi atliekant tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus 
	Bandymai, taikomi tikrinant gamybos atitiktį 
	Bandymai, taikomi tikrinant eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį

	Dujiniai teršalai, PM, PN ir išmetamo CO2 kiekis, degalų sąnaudos pereinamųjų režimo ciklo metu (šaltasis ir karštasis WHTC)
	Reikalaujama išmetamųjų teršalų šeimos pirminio variklio atveju, taip pat reikalaujama pateikti visų šeimos elementų deklaracijas**
	Reikalaujama šeimai nepriklausančio variklio atveju
	Atliekama tik su visa transporto priemone, kaip nurodyta 3 ir 4 lentelėse

	Dujiniai teršalai, PN atliekant kiekvienos degalų rūšies ir taikomų transporto priemonių kategorijų (M2, M3, N2 ir N3) bandymus kelyje (RDE)
	Privalomi visų degalų, kurių atveju suteiktas transporto priemonės tipo patvirtinimas, įrodomieji bandymai ir visų degalų, visų krovumų ir visų taikomų transporto priemonių tipų atitikties deklaracijos
	Nereikalaujama
	

	Variklio bandymai, skirti CO2 nustatymui reikalingiems duomenims patikrinti 
	Reikalaujama 

	Reikalaujama 
	

	Nuolatinis / periodinis regeneravimas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	

	Išmetamosios karterio dujos
	Patikra, ar sumontuota uždara karterio sistema arba nuvedimas į išmetimo vamzdį
	Nereikalaujama
	

	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumas
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	

	Galios nustatymas
	Reikalaujama
	Nereikalaujama
	

	Vidinė diagnostikos sistema (OBD šeimos lygmuo)
	Deklaracija
	Nereikalaujama
	

	Vidinė stebėsenos sistema (OBM šeimos lygmuo)
	Atliekama tik su visa transporto priemone, kaip nurodyta 3 ir 4 lentelėse
	Nereikalaujama
	

	**	Pagrįstas visų galingumų variklių bandymų duomenimis.
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