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Emenda		1
Proposta għal regolament
Premessa -1 (ġdida)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(-1)	Id-Deċiżjoni (UE) 2022/591 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 tiddefinixxi bħala wieħed mis-sitt objettivi tematiċi tal-Unjoni għall-perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2030 it-tfittxija ta’ tniġġis żero, inkluż fir-rigward ta’ sustanzi kimiċi dannużi, sabiex jinkiseb ambjent mingħajr sustanzi tossiċi, inkluż għall-arja, l-ilma u l-ħamrija, kif ukoll fir-rigward tat-tniġġis tad-dawl u akustiku, u l-protezzjoni tas-saħħa u l-benessri tan-nies, l-annimali u l-ekosistemi minn riskji relatati mal-ambjent u impatti negattivi.

	
	_________________

	
	1 Id-Deċiżjoni(UE) 2022/591 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2022 dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030 (ĠU L 114, 12.4.2022, p. 22).



Emenda		2
Proposta għal regolament
Premessa -1a (ġdida)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(-1a)	Il-Patt Ekoloġiku Ewropew1a huwa l-proposta tal-Unjoni biex tinbeda tranżizzjoni li, sa mhux aktar tard mill-2050, għandha l-għan li tikseb ekonomija newtrali għall-klima, nadifa u ċirkolari, li tottimizza l-ġestjoni tar-riżorsi, timminimizza t-tniġġis filwaqt li tirrikonoxxi l-ħtieġa ta’ politiki tassew trasformattivi. L-Unjoni hija impenjata wkoll li ssegwi l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli1b u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tagħha1c. L-Istrateġija għal Mobilità Sostenibbli u Intelliġenti adottata f’Diċembru 20201d u l-Pjan ta’ Azzjoni għal Tniġġis Żero1e adottat f’Mejju 2021 jindirizzaw speċifikament l-aspetti tat-tniġġis tat-trasport tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Politiki partikolarment rilevanti oħra għal din l-inizjattiva jinkludu pereżempju d-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja Ambjentali (AAQD)1f, l-Istrateġija Industrijali l-Ġdida għall-Ewropa1g, l-istandards tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-karozzi u l-vannijiet1h u l-miri tal-emissjonijiet tas-CO2 għal vetturi tqal ġodda1i.

	
	_________________

	
	1a Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Il-Patt Ekoloġiku Ewropew (COM(2019)0640).

	
	1b https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1⟪=E 

	
	1c https://sdgs.un.org/goals

	
	1d COM(2020)0789.

	
	1e COM(2021)0400.

	
	1f Id-Direttiva 2008/50/KE.

	
	1g COM(2020)0102 u COM(2021)0350.

	
	1h COM(2021)0556.

	
	1i COM(2023)0088.



Emenda		3
Proposta għal regolament
Premessa 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(1)	Is-suq intern huwa żona li fiha jrid jiġi żgurat il-moviment liberu ta’ merkanzija, persuni, servizzi u kapital. Għal dak il-għan, ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill43 introduċa sistema komprensiva ta’ approvazzjoni tat-tip u ta’ sorveljanza tas-suq għall-vetturi bil-mutur, it-trejlers, u għas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi.
	(1)	Is-suq intern huwa żona li fiha jrid jiġi żgurat il-moviment liberu ta’ merkanzija, persuni, servizzi u kapital. Għal dak il-għan, ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill43 introduċa sistema komprensiva ta’ approvazzjoni tat-tip u ta’ sorveljanza tas-suq għall-vetturi bil-mutur, it-trejlers, u għas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi u tajers għall-vetturi kollha.

	_________________
	_________________

	43 Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 14.6.2018, p. 1).
	43 Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 14.6.2018, p. 1).



Emenda		4

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(2a)	Biex it-tranżizzjoni lejn mobilità b’emissjonijiet żero tkun suċċess, din tirrikjedi approċċ integrat u ambjent li jippermetti li tiġi stimulata l-innovazzjoni u tiġi ppreżervata s-supremazija teknoloġika tal-Unjoni f’dan is-settur. Dan jinkludi investimenti pubbliċi u privati fir-riċerka u l-innovazzjoni, żieda fil-provvista ta’ vetturi b’emissjonijiet żero u baxxi, it-tnedija tal-infrastruttura tal-iċċarġjar u tar-riforniment, integrazzjoni fis-sistemi tal-enerġija, kif ukoll il-provvista sostenibbli ta’ materjali u produzzjoni sostenibbli, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-batteriji fl-Ewropa. Dan jirrikjedi azzjoni koerenti fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali.



Emenda		5

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(2b)	Sabiex tiġi appoġġata t-tranżizzjoni lejn mobilità nadifa waqt li l-Ewropa tiġi industrijalizzata mill-ġdid u jiġu appoġġati ċ-ċittadini tagħha, huwa essenzjali li l-prezzijiet tal-vetturi privati u kummerċjali jinżammu bi prezz raġonevoli għaċ-ċittadini u n-negozji. Dan se jgħin iżomm il-kwalità tal-ħajja, il-kompetittività industrijali u l-innovazzjoni, jappoġġa l-ħolqien ta’ impjiegi u l-iżvilupp tal-ħiliet fis-settur.



Emenda		6

Proposta għal regolament
Premessa 2c (ġdida)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(2c)	Jenħtieġ li tiġi żgurata tranżizzjoni soċjalment aċċettabbli u ġusta lejn mobilità mingħajr emissjonijiet. Huwa importanti, għalhekk, li jitqiesu l-effetti soċjali ta’ tali tranżizzjoni tul il-katina kollha tal-valur tas-settur awtomobilistiku u li jiġu indirizzati b’mod proattiv l-implikazzjonijiet fuq l-impjiegi. Il-programmi mmirati fil-livelli tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali bħall-iżvilupp ta’ pjanijiet għal tranżizzjoni ġusta għal reġjuni dipendenti fuq is-settur awtomobilistiku għandhom jiġu żviluppati fil-qafas tal-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta għat-taħriġ mill-ġdid, it-titjib tal-ħiliet u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema, kif ukoll inizjattivi ta’ edukazzjoni u ta’ tiftix ta’ impjieg f’komunitajiet u reġjuni affettwati b’mod ħażin, fi djalogu mill-qrib mas-sħab soċjali u l-awtoritajiet kompetenti. Bħala parti minn dik it-tranżizzjoni, jenħtieġ li jissaħħu l-impjiegi għan-nisa, kif ukoll l-opportunitajiet indaqs f’dan is-settur.



Emenda		7

Proposta għal regolament
Premessa 4
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(4)	Ir-rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur, magni u spare parts fir-rigward tal-emissjonijiet (“approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet”) bħalissa huma stabbiliti f’żewġ Regolamenti li japplikaw għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet għal vetturi ħfief u tqal rispettivament, jiġifieri r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“Euro 6”)44 u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“Euro VI”)45 . Ir-raġuni għaliex kien hemm żewġ Regolamenti kienet li l-emissjonijiet ta’ vetturi tqal ġew ivverifikati abbażi tal-ittestjar tal-magna, filwaqt li għal vetturi ħfief il-bażi kienet l-ittestjar tal-vettura kollha. Minn dak iż-żmien, ġew żviluppati metodoloġiji li jippermettu l-ittestjar kemm ta’ vetturi ħfief kif ukoll ta’ vetturi tqal fit-triq. Għalhekk, ma għadux meħtieġ li l-approvazzjoni tat-tip tkun ibbażata fuq l-ittestjar tal-magna.
	(4)	Ir-rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur, magni u spare parts fir-rigward tal-emissjonijiet (“approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet”) bħalissa huma stabbiliti f’żewġ Regolamenti li japplikaw għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet għal vetturi ħfief u tqal rispettivament, jiġifieri r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“Euro 6”)44 u r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“Euro VI”)45.

	_________________
	_________________

	44 Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).
	44 Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).

	45 Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1).
	45 Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1).



Emenda		8

Proposta għal regolament
Premessa 5
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(5)	L-inkorporazzjoni tar-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u fir-Regolament (KE) Nru 595/2009 f’Regolament wieħed jenħtieġ li tiżgura l-koerenza interna tas-sistema tal-approvazzjonijiet tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet kemm għall-vetturi ħfief kif ukoll għal dawk tqal, filwaqt li tippermetti limiti tal-emissjonijiet differenti għal tali vetturi.
	(5)	L-inkorporazzjoni tar-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 u fir-Regolament (KE) Nru 595/2009 f’Regolament wieħed jenħtieġ li tiżgura l-koerenza interna tas-sistema tal-approvazzjonijiet tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet kemm għall-vetturi ħfief kif ukoll għal dawk tqal, filwaqt li tippermetti limiti tal-emissjonijiet u regoli u kundizzjonijiet tal-ittestjar differenti għal tali vetturi.



Emenda		9

Proposta għal regolament
Premessa 7
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(7)	Huwa meħtieġ ukoll li jitnaqqsu l-kumplessità, il-kostijiet amministrattivi u tal-implimentazzjoni għall-manifatturi u għall-awtoritajiet u li tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-klassijiet tal-emissjonijiet Euro. Is-simplifikazzjoni tinkiseb billi jiġu eliminati dati ta’ applikazzjoni differenti għal-limiti u t-testijiet li kienu jeżistu taħt l-Euro 6 u l-Euro VI, billi jiġu eliminati testijiet multipli u kumplessi tal-emissjonijiet meta tali testijiet ma jkunux meħtieġa, billi ssir referenza għall-istandards skont ir-Regolamenti eżistenti tan-NU, fejn applikabbli, u billi jiġi żgurat sett simplifikat u konsistenti ta’ proċeduri u testijiet għad-diversi fażijiet tal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet.
	(7)	Huwa meħtieġ ukoll li jitnaqqsu l-kumplessità, il-kostijiet amministrattivi u tal-implimentazzjoni għall-manifatturi u għall-awtoritajiet u li tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-klassijiet tal-emissjonijiet Euro. Is-simplifikazzjoni tinkiseb billi jiġu eliminati dati ta’ applikazzjoni differenti għal-limiti u t-testijiet, billi jiġu eliminati testijiet multipli u kumplessi tal-emissjonijiet meta tali testijiet ma jkunux meħtieġa, billi ssir referenza għall-istandards skont ir-Regolamenti eżistenti tan-NU, fejn applikabbli, u billi jiġi żgurat sett simplifikat u konsistenti ta’ proċeduri u testijiet għad-diversi fażijiet tal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet.
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Proposta għal regolament
Premessa 8
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(8)	Sabiex jiġi żgurat li l-emissjonijiet kemm għal vetturi ħfief kif ukoll għal vetturi tqal ikunu limitati fil-ħajja reali, jeħtieġ li l-vetturi jiġu ttestjati f’kundizzjonijiet reali ta’ użu b’sett minimu ta’ restrizzjonijiet, limiti u rekwiżiti oħrajn tas-sewqan u mhux biss fil-laboratorju.
	(8)	Sabiex jiġi żgurat li l-emissjonijiet kemm għal vetturi light-duty kif ukoll għal vetturi heavy-duty ikunu limitati fil-ħajja reali, jeħtieġ li l-vetturi jiġu ttestjati f’kundizzjonijiet reali ta’ użu li huma statistikament rilevanti, b’sett minimu ta’ restrizzjonijiet, limiti u rekwiżiti oħrajn tas-sewqan. Dan l-ittestjar fit-triq jenħtieġ li jkun ibbażat fuq sewqan normali u jeskludi sewqan mhux realistiku.
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Proposta għal regolament
Premessa 10
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(10)	Ir-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 jirrikjedu li l-vetturi jirrispettaw il-limiti tal-emissjonijiet għal perjodu ta’ żmien speċifikat, li ma għadux jikkorrispondi għall-ħajja medja tal-vetturi. Għalhekk, huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti tad-durabbiltà li jirriflettu l-ħajja medja mistennija tal-vetturi fl-Unjoni.
	(10)	Ir-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 jirrikjedu li l-vetturi jirrispettaw il-limiti tal-emissjonijiet għal perjodu ta’ żmien speċifikat, li ma għadux jikkorrispondi għall-ħajja medja tal-vetturi. Għalhekk, huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti tad-durabbiltà li jirriflettu l-ħajja mistennija tal-vetturi1a madwar l-Unjoni billi jitqiesu d-differenzi bejn l-Istati Membri. Dan huwa ta’ importanza partikolari għax-xerrejja ta’ vetturi użati li jistennew li l-vettura jkollha emissjonijiet daqskemm kellha meta tqiegħdet fis-suq għall-ewwel darba.

	
	_________________

	
	1a Assoċjazzjoni tal-Manifatturi tal-Karozzi Ewropea (ACEA), “Vehicles in Use, Europe 2022” (Il-Vetturi fl-Użu, Ewropa 2022).
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Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(10a)	L-Istati Membri huma mħeġġa jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji għall-inċentivar tat-tiġdid tal-flotta, bl-għan li jiffaċilitaw tranżizzjoni progressiva tal-flotta Ewropea lejn vetturi b’emissjonijiet imnaqqsa, u b’hekk jikkontribwixxu għal ekosistema tat-trasport aktar nadifa u sostenibbli.
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Proposta għal regolament
Premessa 11
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(11)	Issa hemm teknoloġiji disponibbli u użati b’mod wiesa’ madwar id-dinja li jillimitaw l-emissjonijiet evaporattivi ta’ komposti organiċi volatili matul l-użu, l-ipparkjar u r-riforniment ta’ vettura bil-fjuwil tal-petrol. Għalhekk, huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-limiti tal-emissjonijiet għal tali komposti organiċi volatili f’livell aktar baxx u li jiġu introdotti limiti tal-emissjonijiet għall-fażi tar-riforniment tal-fjuwil.
	(11)	Issa hemm teknoloġiji disponibbli u użati b’mod wiesa’ madwar id-dinja li jillimitaw l-emissjonijiet evaporattivi ta’ komposti organiċi volatili matul l-użu, l-ipparkjar u r-riforniment ta’ vettura bil-fjuwil tal-petrol. Peress li dawn it-teknoloġiji diġà ngħataw prova tagħhom u huma implimentati b’mod kosteffettiv fi swieq u reġjuni oħra, għalhekk, huwa xieraq li l-UE tallinja ma’ swieq oħra billi tistabbilixxi l-limiti tal-emissjonijiet għal tali komposti organiċi volatili f’livell aktar baxx u li jiġu introdotti limiti tal-emissjonijiet għall-fażi tar-riforniment tal-fjuwil.
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Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(11a)	Għall-kontroll tal-emissjonijiet tar-riforniment, l-irkupru tal-fwar minn riforniment abbord ġie implimentat fi swieq u f’reġjuni oħra għal aktar minn 15-il sena b’turija ta’ effiċjenza fil-kontroll tal-fwar. L-irkupru tal-fwar minn riforniment abbord ma jirrikjedi l-ebda manutenzjoni jew spezzjoni annwali biex jinżamm livell ogħla ta’ effiċjenza fil-kontroll tal-fwar minn riforniment filwaqt li jibqa’ kompatibbli mal-pompi tal-petrol attwali tal-Istadju II.
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	(12)	L-emissjonijiet mhux tal-egżost jikkonsistu f’partikoli emessi mit-tajers u mill-brejkijiet tal-vetturi. L-emissjonijiet mit-tajers huma stmati li huma l-akbar sors ta’ mikroplastiċi fl-ambjent. Kif muri fil-Valutazzjoni tal-Impatt, huwa mistenni li sal-2050, l-emissjonijiet mhux tal-egżost se jikkostitwixxu sa 90 % tal-partikoli kollha emessi mit-trasport bit-triq, minħabba li l-partikoli tal-egżost se jonqsu minħabba l-elettrifikazzjoni tal-vetturi. Għalhekk, jenħtieġ li dawk l-emissjonijiet mhux tal-egżost jitkejlu u jiġu limitati. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tħejji rapport dwar il-brix tat-tajers sa tmiem l-2024 sabiex tirrieżamina l-metodi tal-kejl u l-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku sabiex tipproponi limiti għall-brix tat-tajers.
	(12)	L-emissjonijiet mhux tal-egżost jikkonsistu f’partikoli emessi mit-tajers u mill-brejkijiet tal-vetturi. L-emissjonijiet mit-tajers huma stmati li huma l-akbar sors ta’ mikroplastiċi fl-ambjent. Kif muri fil-Valutazzjoni tal-Impatt, huwa mistenni li sal-2050, l-emissjonijiet mhux tal-egżost se jikkostitwixxu sa 90 % tal-partikoli kollha emessi mit-trasport bit-triq, minħabba li l-partikoli tal-egżost se jonqsu minħabba l-elettrifikazzjoni tal-vetturi. Għalhekk, jenħtieġ li dawk l-emissjonijiet mhux tal-egżost jitkejlu u jiġu limitati. Jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq rieżami qabel tmiem l-2025 għall-kejl tal-brix tat-tajers u tiddefinixxi l-limiti tal-brix ibbażati fuq metodi tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fil-każ li ma jkunux ġew stabbiliti dispożizzjonijiet uniformi li jirreferu għax-xogħol fuq il-brix tat-tajers li sar fl-UN WP.29 sa nofs l-2026. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura li d-WP29 tan-NU jilħaq l-objettivi ambjentali tiegħu b’mod li jkun f’waqtu, billi jirrifletti livell għoli ta’ ambizzjoni u jkun ibbażat fuq raġunijiet xjentifiċi u tekniċi b’saħħithom. Ir-rieżami jenħtieġ li jkun akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva biex il-vetturi bil-batteriji tat-trazzjoni, inklużi l-vetturi ibridi plug-in u l-vetturi elettriċi bil-batteriji, jadottaw limiti għall-brix tat-tajers kompatibbli mal-objettiv tal-Unjoni li sal-2030 il-mikroplastik li jiġi rilaxxat fl-ambjent jitnaqqas bi 30 % u abbażi ta’ rati tal-brix tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku.
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	(14)	Il-vetturi bil-batteriji tat-trazzjoni, inklużi l-vetturi ibridi plug-in u l-vetturi elettriċi bil-batteriji, jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport bit-triq. Sabiex tinkiseb u tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur f’tali vetturi, jenħtieġ li dawn ikunu jiffunzjonaw sewwa u durabbli. Għalhekk, huwa importanti li jkun meħtieġ li l-batteriji tat-trazzjoni jżommu parti tajba mill-kapaċità inizjali tagħhom wara ħafna snin ta’ użu. Dan huwa ta’ importanza partikolari għax-xerrejja ta’ vetturi elettriċi użati sabiex jiġi żgurat li l-vettura tkompli taħdem kif mistenni. Għalhekk, jenħtieġ li l-monitors tal-istat tas-saħħa tal-batterija jkunu meħtieġa għall-vetturi kollha li jużaw il-batteriji tat-trazzjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġu introdotti rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni għad-durabbiltà tal-batteriji tal-karozzi tal-passiġġieri, filwaqt li jitqies ir-Regolament Tekniku Globali tan-NU Nru 2247.
	(14)	Il-vetturi bil-batteriji tat-trazzjoni, inklużi l-vetturi ibridi plug-in u l-vetturi elettriċi bil-batteriji, jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport bit-triq. Sabiex tinkiseb u tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur f’tali vetturi, jenħtieġ li dawn ikunu jiffunzjonaw sewwa u durabbli. Għalhekk, huwa importanti li jkun meħtieġ li l-batteriji tat-trazzjoni jżommu parti tajba mill-kapaċità inizjali tagħhom wara ħafna snin ta’ użu. Dan huwa ta’ importanza partikolari għax-xerrejja ta’ vetturi elettriċi użati sabiex jiġi żgurat li l-vettura tkompli taħdem kif mistenni. Għalhekk, jenħtieġ li l-monitors tal-istat tas-saħħa tal-batterija jkunu meħtieġa għall-vetturi kollha li jużaw il-batteriji tat-trazzjoni. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġu introdotti rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni għad-durabbiltà tal-batteriji tal-karozzi tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief, filwaqt li jitqies ir-Regolament Tekniku Globali tan-NU Nru 2247.

	_________________
	_________________

	47 Ir-Regolament Tekniku Globali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Durabbiltà tal-Batterija fil-Vettura għall-Vetturi Elettrifikati, UN GTR 22
	47 Ir-Regolament Tekniku Globali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Durabbiltà tal-Batterija fil-Vettura għall-Vetturi Elettrifikati, UN GTR 22.
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	(14a)	L-apparati OBM, OBFCM jew SOH jużaw data ġġenerata mill-vettura biex jimmonitorjaw il-konformità tagħha ma’ dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dik l-istess data tiġi kondiviża skont l-Att dwar id-Data lill-utenti tal-vetturi u lill-fornituri tas-servizzi tagħhom sabiex l-utenti tal-vetturi jkunu jistgħu jibbenefikaw minn pariri u rakkomandazzjonijiet dwar kif jiġu limitati l-emissjonijiet tal-vettura, il-konsum tal-enerġija tagħha u kif tiġi estiża l-ħajja tal-batterija tagħha permezz ta’ użu mtejjeb tal-vettura.
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	(15)	It-tbagħbis tal-vetturi sabiex jitneħħew jew jiġu diżattivati partijiet mis-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis huwa problema magħrufa sew. Tali prattika twassal għal emissjonijiet mhux ikkontrollati u jenħtieġ li tiġi evitata. It-tbagħbis tal-odometru jwassal għal kilometraġġ falz u jfixkel il-kontroll xieraq waqt is-servizz ta’ vettura. Għalhekk, huwa tal-akbar importanza li tiġi ggarantita l-ogħla protezzjoni possibbli tas-sigurtà ta’ dawk is-sistemi, kompluta b’ċertifikati tas-sigurtà u protezzjoni xierqa kontra t-tbagħbis sabiex jiġi żgurat li la s-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis u lanqas l-odometru tal-vettura ma jkunu jistgħu jiġu mbagħbsa.
	(15)	It-tbagħbis tal-vetturi sabiex jitneħħew jew jiġu diżattivati partijiet mis-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis huwa problema magħrufa sew. Tali prattika twassal għal emissjonijiet mhux ikkontrollati u jenħtieġ li tiġi evitata, inkluż permezz ta’ azzjoni għall-prevenzjoni tar-reklamar, il-bejgħ u l-installazzjoni ta’ apparat ta’ tbagħbis, u sanzjonata. It-tbagħbis tal-odometru jwassal għal kilometraġġ falz u jfixkel il-kontroll xieraq waqt is-servizz ta’ vettura. Għalhekk, huwa tal-akbar importanza li tiġi ggarantita l-ogħla protezzjoni possibbli tas-sigurtà ta’ dawk is-sistemi, kompluta b’ċertifikati tas-sigurtà u protezzjoni xierqa kontra t-tbagħbis sabiex jiġi żgurat li la s-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis u lanqas l-odometru tal-vettura ma jkunu jistgħu jiġu mbagħbsa.
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	(15a)	Sabiex jiġi pprevenut li l-miżuri kontra t-tbagħbis ifixklu l-kompetizzjoni bla bżonn, dan ir-Regolament u l-Leġiżlazzjoni sekondarja tiegħu jenħtieġ li jżommu l-possibbiltà li l-operaturi indipendenti jiżviluppaw, jiddistribwixxu, jinstallaw u jattivaw spare parts wara t-tqegħid fis-suq. Għalhekk, jenħtieġ li l-manifatturi jiżguraw l-aċċess minn operaturi indipendenti għall-informazzjoni, għall-għodod u għall-proċessi strettament meħtieġa għall-iżvilupp u l-installazzjoni ta’ tali spare parts.
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	(16)	Illum diġà qegħdin jintużaw sensuri installati fuq il-vetturi sabiex jindividwaw anomaliji fl-emissjonijiet u sabiex jiskattaw tiswijiet relatati permezz tas-sistema dijanjostika abbord (OBD). Madankollu, is-sistema OBD li qiegħda tintuża bħalissa ma tindividwax b’mod preċiż jew f’waqtu l-ħsarat u lanqas ma twassal sabiex isiru tiswijiet suffiċjenti u f’waqthom. B’riżultat ta’ dan, huwa possibbli li l-vetturi jarmu ferm aktar milli huma permessi. Is-sensuri użati sa issa għall-OBD jistgħu jintużaw ukoll sabiex jimmonitorjaw u jikkontrollaw l-imġiba tal-emissjonijiet tal-vetturi fuq bażi kontinwa permezz ta’ sistema ta’ monitoraġġ abbord (OBM). L-OBM se twissi wkoll lill-utent sabiex iwettaq tiswijiet tal-magna jew tas-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis meta dawn ikunu meħtieġa. Għalhekk, huwa xieraq li jkun meħtieġ li tali sistema tiġi installata u li jiġu regolati r-rekwiżiti tekniċi tagħha.
	(16)	Illum diġà qegħdin jintużaw sensuri installati fuq il-vetturi sabiex jindividwaw anomaliji fl-emissjonijiet u sabiex jiskattaw tiswijiet relatati permezz tas-sistema dijanjostika abbord (OBD). Madankollu, is-sistema OBD li qiegħda tintuża bħalissa ma tindividwax b’mod preċiż jew f’waqtu l-ħsarat u lanqas ma tħeġġeġ sabiex isiru tiswijiet suffiċjenti u f’waqthom. B’riżultat ta’ dan, huwa possibbli li l-vetturi jarmu ferm aktar milli huma permessi. Is-sensuri użati sa issa għall-OBD jistgħu jintużaw ukoll sabiex jimmonitorjaw u jikkontrollaw l-imġiba tal-emissjonijiet tal-egżost tal-vetturi fuq bażi kontinwa permezz ta’ sistema ta’ monitoraġġ abbord (OBM). L-OBM se twissi wkoll lill-utent sabiex iwettaq tiswijiet tal-magna jew tas-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis meta dawn ikunu meħtieġa. Għalhekk, huwa xieraq li jkun meħtieġ li tali sistema tiġi installata u li jiġu regolati r-rekwiżiti tekniċi tagħha. L-inċitament ta’ miżuri implikati minn dawk is-sistemi jenħtieġ li ma jwassalx biex jipperikola s-sikurezza fit-toroq jew jillimita l-mobilità.
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	(17)	Il-manifatturi jistgħu jagħżlu li jipproduċu vetturi li jikkonformaw ma’ limiti aktar baxxi tal-emissjonijiet jew ma’ durabbiltà aħjar tal-batteriji minn dak li huwa meħtieġ f’dan ir-Regolament, jew li jinkludu għażliet avvanzati, inklużi geofencing u kontrolli adattivi. Jenħtieġ li l-konsumaturi u l-awtoritajiet nazzjonali jkunu jistgħu jidentifikaw tali vetturi permezz ta’ dokumentazzjoni xierqa. Għalhekk, jenħtieġ li jkun disponibbli passaport ambjentali tal-vetturi (EVP).
	(17)	 Jenħtieġ li jkun disponibbli passaport ambjentali tal-vetturi (EVP) aġġornat għall-klijenti biex jirċievu informazzjoni aġġornata matul il-ħajja tal-vettura bħall-konsum tal-fjuwil, l-istat tas-saħħa tal-batteriji, il-limiti tal-emissjonijiet, ir-riżultati tal-ispezzjonijiet tekniċi perjodiċi u data dwar l-affidabbiltà stradali u informazzjoni rilevanti oħra. 
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	(18)	F’każ li l-Kummissjoni tagħmel proposta għar-reġistrazzjoni wara l-2035 ta’ vetturi ħfief ġodda li jaħdmu esklussivament fuq fjuwils newtrali għas-CO2 barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-istandards tal-flotta tas-CO2, u f’konformità mad-dritt tal-Unjoni u mal-objettiv tan-newtralità klimatika tal-Unjoni, dan ir-Regolament se jkollu jiġi emendat sabiex jinkludi l-possibbiltà li tali vetturi jkollhom it-tip approvat.
	imħassar
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	(19)	L-emissjonijiet minn vetturi mibjugħa minn manifatturi ta’ volum żgħir jikkostitwixxu parti insinifikanti mill-emissjonijiet fl-Unjoni. Għalhekk, f’xi wħud mir-rekwiżiti għal tali manifatturi tista’ tiġi permessa ċerta flessibbiltà. Għalhekk, jenħtieġ li l-manifatturi ta’ volum żgħir ikunu jistgħu jissostitwixxu ċerti testijiet matul l-approvazzjoni tat-tip b’dikjarazzjonijiet tal-konformità, filwaqt li l-manifatturi ta’ volum żgħir ħafna jenħtieġ li jitħallew jużaw testijiet tal-laboratorju bbażati fuq ċikli aleatorji ta’ sewqan reali.
	(19)	L-emissjonijiet minn vetturi mibjugħa minn manifatturi ta’ volum żgħir jikkostitwixxu parti insinifikanti mill-emissjonijiet fl-Unjoni. Għalhekk, f’xi wħud mir-rekwiżiti għal tali manifatturi tista’ tiġi permessa ċerta flessibbiltà. Għalhekk, jenħtieġ li l-manifatturi ta’ volum żgħir ikunu jistgħu jissostitwixxu ċerti testijiet matul l-approvazzjoni tat-tip b’dikjarazzjonijiet tal-konformità, filwaqt li l-manifatturi ta’ volum żgħir ħafna jenħtieġ li jitħallew jużaw testijiet tal-laboratorju bbażati fuq ċikli statistikament rilevanti ta’ sewqan reali.
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	(20a)	Filwaqt li t-terminu “Stat tas-Saħħa” (SOH) huwa applikat b’mod komuni biex jirreferi għas-saħħa ta’ batterija f’punt partikolari fil-ħajja tagħha, dan it-terminu mhuwiex definit b’mod komuni u huwa ddeterminat permezz ta’ varjetà ta’ metodoloġiji differenti: “Stat tal-Enerġija Ċċertifikata” (SOCE) u “Stat tal-Firxa Ċċertifikata” (SOCR). Iż-żewġ metriċi jirrappreżentaw perċentwal tal-enerġija ċċertifikata tal-batterija jew tal-awtonomija elettrika li jifdal f’mument partikolari.
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	(21)	Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni b’rabta mal-obbligi tal-manifatturi bħala parti mill-approvazzjoni tat-tip u l-proċeduri, it-test u l-metodoloġiji li għandhom jiġu applikati għad-dikjarazzjoni tal-konformità, il-konformità tal-kontroll tal-produzzjoni, il-kontroll tal-konformità waqt is-servizz u l-passaport ambjentali tal-vetturi (EVP); l-għażliet u d-deżinjazzjonijiet tal-vetturi; ir-rekwiżiti, it-testijiet, il-metodi u l-miżuri korrettivi relatati mad-durabbiltà tal-vetturi, tas-sistemi, tal-komponenti u tal-unitajiet tekniċi separati, kif ukoll il-kapaċitajiet ta’ reġistrazzjoni u ta’ komunikazzjoni tas-sistemi ta’ OBM, inkluż għall-fini ta’ spezzjonijiet tekniċi perjodiċi u kontrolli tal-affidabbiltà stradali; ir-rekwiżiti u l-informazzjoni li għandhom jiġu pprovduti mill-manifatturi ta’ vetturi mibnija f’diversi stadji, kif ukoll il-proċeduri sabiex jiġi ddeterminat il-valur tas-CO2 għal dawn il-vetturi mibnija f’diversi stadji; l-elementi tekniċi, ir-rekwiżiti amministrattivi u ta’ dokumentazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, il-kontrolli u l-ispezzjonijiet u l-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq, kif ukoll l-obbligi ta’ rapportar, il-konformità waqt is-servizz u l-konformità tal-kontrolli tal-produzzjoni; il-metodi u t-testijiet sabiex (i) jitkejlu l-emissjonijiet tal-egżost fil-laboratorju u fit-triq, inklużi ċ-ċikli aleatorji u tal-agħar xenarju tat-test tal-RDE, l-użu ta’ sistemi portabbli tal-kejl tal-emissjonijiet għall-verifika tal-emissjonijiet f’sewqan reali u tal-emissjonijiet waqt it-tħaddim ta’ magna fuq idle, (ii) jiġu ddeterminati l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija, l-awtonomija elettrika u l-potenza tal-magna ta’ vettura bil-mutur, (iii) jiġu pprovduti speċifikazzjonijiet għall-indikatur tat-tibdil tal-ger (GSI), (iv) jiġi ddeterminat l-impatt ta’ trejlers O3, O4 fuq il-konsum tas-CO2, tal-fjuwil u tal-enerġija, l-awtonomija elettrika u l-potenza tal-magna ta’ vettura bil-mutur, (iv) jitkejlu l-emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank, l-emissjonijiet evaporattivi, l-emissjonijiet mill-brejkijiet, (v) tiġi evalwata l-konformità mar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tad-durabbiltà tal-batterija, (vi) tiġi vvalutata l-konformità waqt is-servizz tal-magni u tal-vetturi; il-limiti tal-konformità u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni, kif ukoll (vii) it-test u l-metodi sabiex tiġi żgurata l-prestazzjoni tas-sensuri (OBD u OBM); (viii) il-metodi sabiex jiġu żgurati u vvalutati l-miżuri ta’ sigurtà; l-ispeċifikazzjoni u l-karatteristiċi tas-sistemi ta’ twissija għas-sewwieq u tal-metodi ta’ inċitament u sabiex jiġi vvalutat it-tħaddim korrett tagħhom; (ix) il-metodi sabiex jiġu vvalutati t-tħaddim korrett, l-effettività, ir-riġenerazzjoni u d-durabbiltà tas-sistemi oriġinali u ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis; (x) il-metodi sabiex jiġu żgurati u vvalutati l-miżuri ta’ sigurtà, inklużi l-analiżi tal-vulnerabbiltà u l-protezzjoni mit-tbagħbis; (xi) il-metodi sabiex jiġi vvalutat il-funzjonament korrett tat-tipi approvati taħt deżinjazzjonijiet speċifiċi tal-EURO 7; (xii) il-kriterji għall-approvazzjonijiet tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet għall-manifatturi ta’ volum żgħir u żgħir ħafna; (xiii) il-kontrolli u l-proċeduri ta’ ttestjar għall-vetturi mibnija f’diversi stadji; (xiv) ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għat-tagħmir tat-test; (xv) l-ispeċifikazzjoni tal-fjuwils ta’ referenza; u (xvi) il-metodi għall-valutazzjoni tan-nuqqas ta’ apparat ta’ manipulazzjoni u strateġiji ta’ manipulazzjoni; (xvii) sabiex jitkejjel il-brix tat-tajers, kif ukoll (xviii) il-format tal-EVP, id-data u l-metodu ta’ komunikazzjoni tad-data tal-EVP. Jenħtieġ li dawk is-setgħat ikunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill50 .
	(21)	Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u sabiex jiġi supplimentat, jenħtieġ li ż-żewġ setgħat ta’ implimentazzjoni f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 u s-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jingħataw lill-Kummissjoni b’rabta mal-obbligi tal-manifatturi bħala parti mill-approvazzjoni tat-tip u l-proċeduri, it-test u l-metodoloġiji li għandhom jiġu applikati għad-dikjarazzjoni tal-konformità, il-konformità tal-kontroll tal-produzzjoni, il-kontroll tal-konformità waqt is-servizz u l-passaport ambjentali tal-vetturi (EVP); l-għażliet tal-vetturi; ir-rekwiżiti, it-testijiet, il-metodi u l-miżuri korrettivi relatati mad-durabbiltà tal-vetturi, tas-sistemi, tal-komponenti u tal-unitajiet tekniċi separati, kif ukoll il-kapaċitajiet ta’ reġistrazzjoni u ta’ komunikazzjoni tas-sistemi ta’ OBM, inkluż għall-fini ta’ spezzjonijiet tekniċi perjodiċi u kontrolli tal-affidabbiltà stradali; ir-rekwiżiti u l-informazzjoni li għandhom jiġu pprovduti għall-vetturi mibnija f’diversi stadji, kif ukoll il-proċeduri sabiex jiġi ddeterminat il-valur tas-CO2 għal dawn il-vetturi mibnija f’diversi stadji; l-elementi tekniċi, ir-rekwiżiti amministrattivi u ta’ dokumentazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, il-kontrolli u l-ispezzjonijiet u l-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq, kif ukoll l-obbligi ta’ rapportar, il-konformità waqt is-servizz u l-konformità tal-kontrolli tal-produzzjoni; il-metodi u t-testijiet sabiex (i) jitkejlu l-emissjonijiet tal-egżost fil-laboratorju u fit-triq, inklużi ċ-ċikli aleatorji iżda statistikament rilevanti tat-test tal-RDE, l-użu ta’ sistemi portabbli tal-kejl tal-emissjonijiet għall-verifika tal-emissjonijiet f’sewqan reali u tal-emissjonijiet waqt it-tħaddim ta’ magna fuq idle, (ii) jiġu ddeterminati l-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija, l-awtonomija elettrika u l-potenza tal-magna ta’ vettura bil-mutur, (iii) jiġu pprovduti speċifikazzjonijiet għall-indikatur tat-tibdil tal-ger (GSI), (iv) jiġi ddeterminat l-impatt ta’ trejlers O3, O4 fuq il-konsum tas-CO2 , tal-fjuwil u tal-enerġija, l-awtonomija elettrika u l-potenza tal-magna ta’ vettura bil-mutur, (iv) jitkejlu l-emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank, l-emissjonijiet evaporattivi u l-emissjonijiet mill-brejkijiet, (v) tiġi evalwata l-konformità mar-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tad-durabbiltà tal-batterija, (vi) tiġi vvalutata l-konformità waqt is-servizz tal-magni u tal-vetturi; il-limiti tal-konformità u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni, kif ukoll (vii) it-test u l-metodi sabiex tiġi żgurata l-prestazzjoni tas-sensuri OBD u OBM; (viii) il-metodi sabiex jiġu żgurati u vvalutati l-miżuri ta’ sigurtà; l-ispeċifikazzjoni u l-karatteristiċi tas-sistemi ta’ twissija għas-sewwieq u tal-metodi ta’ inċitament u sabiex jiġi vvalutat it-tħaddim korrett tagħhom; (ix) il-metodi sabiex jiġu vvalutati t-tħaddim korrett, l-effettività, ir-riġenerazzjoni u d-durabbiltà tas-sistemi oriġinali u ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis; (x) il-metodi sabiex jiġu żgurati u vvalutati l-miżuri ta’ sigurtà, inklużi l-analiżi tal-vulnerabbiltà u l-protezzjoni mit-tbagħbis; (xii) il-kriterji għall-approvazzjonijiet tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet għall-manifatturi ta’ volum żgħir u żgħir ħafna; (xiii) il-kontrolli u l-proċeduri ta’ ttestjar għall-vetturi mibnija f’diversi stadji; (xiv) ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għat-tagħmir tat-test; (xv) l-ispeċifikazzjoni tal-fjuwils ta’ referenza; u (xvi) il-metodi għall-valutazzjoni tan-nuqqas ta’ apparat ta’ manipulazzjoni u strateġiji ta’ manipulazzjoni; (xvii) sabiex jitkejjel il-brix tat-tajers kif ukoll (xviii) il-format tal-EVP, id-data u l-metodu ta’ komunikazzjoni tad-data tal-EVP.



Emenda		26

Proposta għal regolament
Premessa 22
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(22)	Sabiex jiġu emendati jew issupplimentati, kif xieraq, elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kundizzjonijiet tat-test abbażi tad-data miġbura meta jiġu ttestjati vetturi, brejkijiet jew tajers Euro 7; ir-rekwiżiti tat-test, b’mod partikolari billi jitqiesu l-progress tekniku u d-data miġbura meta jiġu ttestjati vetturi Euro 7; l-introduzzjoni ta’ għażliet u deżinjazzjonijiet tal-vetturi bbażati fuq teknoloġiji innovattivi għall-manifatturi, iżda wkoll l-istabbiliment ta’ limiti tal-emissjonijiet tal-partikoli tal-brejkijiet u limiti tal-brix għat-tipi ta’ tajers, kif ukoll rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-batteriji u multiplikaturi tad-durabbiltà bbażati fuq id-data miġbura meta jiġu ttestjati vetturi Euro 7 u l-istabbiliment ta’ definizzjonijiet u regoli speċjali għall-manifatturi ta’ volum żgħir għal vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2, N3. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet51 . B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.
	(22)	Sabiex jiġu emendati jew issupplimentati, kif xieraq, elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kundizzjonijiet tat-test abbażi tad-data miġbura meta jiġu ttestjati vetturi, brejkijiet jew tajers Euro 7; ir-rekwiżiti tat-test, b’mod partikolari billi jitqiesu l-progress tekniku u d-data miġbura meta jiġu ttestjati vetturi Euro 7; l-istabbiliment ta’ limiti tal-emissjonijiet tal-partikoli tal-brejkijiet u limiti tal-brix għat-tipi ta’ tajers, kif ukoll rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-batteriji u multiplikaturi tad-durabbiltà bbażati fuq id-data miġbura meta jiġu ttestjati vetturi Euro 7 u l-istabbiliment ta’ regoli speċjali għall-manifatturi ta’ volum żgħir għal vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2, N3. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet51 . B’mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.
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Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(22a)	L-Unjoni hija firmatarja tal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NUKEE) stabbilit fl-20 ta’ Marzu 1958. Dak il-ftehim jirrigwarda l-istandardizzazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir assoċjat magħhom, u l-komponenti li jistgħu jiġu installati fuq vetturi bir-roti jew użati magħhom. Barra minn hekk, dan jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet. Ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament jenħtieġ li, fejn xieraq, jallinjaw mal-istandards stabbiliti fir-Regolamenti tan-NUKEE jew kwalunkwe emenda sussegwenti għal dan ir-Regolament, meta disponibbli, b’mod partikolari fir-rigward tal-limiti fuq l-emissjonijiet tal-partikoli tal-brejkijiet, il-limiti fuq it-tipi ta’ tajers fir-rigward tal-brix, u l-istabbiliment ta’ kriterji minimi ta’ prestazzjoni għall-batteriji.



Emenda		28

Proposta għal regolament
Premessa 25
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(25)	Huwa importanti li l-Istati Membri, l-awtoritajiet nazzjonali tal-approvazzjoni tat-tip u l-operaturi ekonomiċi jingħataw biżżejjed żmien sabiex iħejju għall-applikazzjoni tar-regoli l-ġodda introdotti minn dan ir-Regolament. Għalhekk, jenħtieġ li d-data tal-applikazzjoni tiġi differita. Filwaqt li għall-vetturi ħfief, jenħtieġ li d-data tal-applikazzjoni tkun mill-aktar fis possibbli mil-lat tekniku, għall-vetturi tqal u t-trejlers, id-data tal-applikazzjoni tista’ tiddewwem aktar b’sena, minħabba li t-tranżizzjoni għal vetturi b’emissjonijiet żero se tkun itwal għall-vetturi tqal.
	(25)	Huwa importanti li l-Istati Membri, l-awtoritajiet nazzjonali tal-approvazzjoni tat-tip u l-operaturi ekonomiċi jingħataw biżżejjed żmien sabiex iħejju għall-applikazzjoni tar-regoli l-ġodda introdotti minn dan ir-Regolament u l-leġiżlazzjoni sekondarja tiegħu. Għalhekk, jenħtieġ li d-data tal-applikazzjoni tiġi differita. Filwaqt li għall-vetturi ħfief, jenħtieġ li d-data tal-applikazzjoni tkun mill-aktar fis possibbli mil-lat tekniku u ekonomiku, għall-vetturi tqal u t-trejlers, id-data tal-applikazzjoni tista’ tiddewwem aktar, minħabba li t-tranżizzjoni għal vetturi b’emissjonijiet żero se tkun itwal għall-vetturi tqal.
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Proposta għal regolament
Premessa 26
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(26)	Billi l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli armonizzati dwar ir-rekwiżiti tekniċi u amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi tal-kategoriji M u N, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, kif ukoll dwar is-sorveljanza tas-suq ta’ tali vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, fir-rigward tal-emissjonijiet, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri, iżda minflok jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi,
	(26)	Billi l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli armonizzati dwar ir-rekwiżiti tekniċi u amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi tal-kategoriji M u N, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, kif ukoll dwar is-sorveljanza tas-suq ta’ tali vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, fir-rigward tal-emissjonijiet, kif ukoll li jiġu segwiti livelli għoljin ta’ protezzjoni ambjentali u tas-saħħa, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri, iżda minflok jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi,
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet inizjali, il-konformità tal-produzzjoni, il-konformità waqt is-servizz, is-sorveljanza tas-suq, id-durabbiltà tas-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis u tal-batteriji tat-trazzjoni, is-sistemi ta’ monitoraġġ abbord, id-dispożizzjonijiet ta’ sigurtà sabiex jillimitaw it-tbagħbis u miżuri ta’ ċibersigurtà, u d-determinazzjoni preċiża tal-emissjonijiet tas-CO2, l-awtonomija elettrika, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika.
	2.	Barra minn hekk, dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet inizjali, il-konformità tal-produzzjoni, il-konformità waqt is-servizz, is-sorveljanza tas-suq, id-durabbiltà tas-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis u tal-batteriji tat-trazzjoni, is-sistemi ta’ monitoraġġ abbord, id-dispożizzjonijiet ta’ sigurtà sabiex jillimitaw it-tbagħbis u miżuri ta’ ċibersigurtà, u d-determinazzjoni preċiża tal-emissjonijiet tas-CO2 u tal-inkwinanti, l-awtonomija elettrika, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika.
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	2a.	Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll rekwiżiti tekniċi komuni u dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet tal-brix u sorveljanza tas-suq ta’ tajers manifatturati ġodda kollha. Dawn għandhom jitqiesu bħala komplimentari mar-rekwiżiti tekniċi tat-tajers u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tar-Regolament (UE) 2019/2144.
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Dan ir-Regolament japplika għal vetturi bil-mutur tal-kategoriji M1, M2, M3, N1, N2 u N3, kif ukoll trejlers tal-kategoriji O3 u O4 kif speċifikat fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2018/858, inklużi dawk iddisinjati u mibnija fi stadju wieħed jew aktar, u għal sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi.
	Dan ir-Regolament japplika għal vetturi bil-mutur tal-kategoriji M1, M2, M3, N1, N2 u N3, kif ukoll trejlers tal-kategoriji O3 u O4 kif speċifikat fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2018/858, inklużi dawk iddisinjati u mibnija fi stadju wieħed jew aktar, u għal sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi u tajers tal-kategorija tal-klassi C1, C2 u C3 kif speċifikat fir-Regolament tan-NU Nru 117 bl-eċċezzjoni ta’ tajers li jaqbdu fuq is-silġ.
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(2)	“approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet inizjali” jew “IETA” tfisser l-ewwel fażi ta’ proċedura tal-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet qabel ma jingħata ċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet mill-awtoritajiet u jibdew jiġu prodotti l-vetturi;
	(2)	“approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet inizjali” jew “IETA” tfisser l-ewwel fażi ta’ proċedura tal-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet qabel ma jingħata ċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet mill-awtoritajiet u jibdew jiġu prodotti l-vetturi, il-magni, is-sistemi, l-unitajiet tekniċi separati jew il-komponenti;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 4
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(4)	“konformità waqt is-servizz” jew “ISC” tfisser l-attivitajiet imwettqa fuq vetturi fiċ-ċirkolazzjoni bl-iskop li jiġu vverifikati r-rekwiżiti tad-durabbiltà stabbiliti f’dan ir-Regolament;
	(4)	“konformità waqt is-servizz” jew “ISC” tfisser l-attivitajiet imwettqa fuq vetturi, magni, sistemi, unitajiet tekniċi separati jew komponenti fiċ-ċirkolazzjoni bl-iskop li jiġu vverifikati r-rekwiżiti tad-durabbiltà stabbiliti f’dan ir-Regolament;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 5
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(5)	“magna” tfisser is-sors ta’ propulsjoni ta’ vettura;
	(5)	“magna” tfisser il-magna tal-kombustjoni interna ta’ vettura (ICEV);
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 9
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(9)	“emissjonijiet tas-CO2” jew “CO2” tfisser l-emissjoni tad-diossidu tal-karbonju mit-tailpipe tal-vettura bil-mutur jew tal-magna;
	(9)	“emissjonijiet tas-CO2” jew “CO2” tfisser l-emissjoni tad-diossidu tal-karbonju mit-tailpipe;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 10
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(10)	“ossidi tan-nitroġenu” jew “NOx” tfisser is-somma tal-ossidi tan-nitroġenu emessi mit-tailpipe;
	(10)	“ossidi tan-nitroġenu” jew “NOx” tfisser is-somma tal-ossidu tan-nitroġenu u d-dijossidu tan-nitroġenu (NO2) emess mit-tailpipe;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 10a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(10a)	“ossidu nitruż” jew “N2O” tfisser l-emissjoni ta’ ossidu nitruż mit-tailpipe;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 18
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(18)	“idrokarburi mhux metaniċi” jew “NHMC” tfisser l-idrokarburi totali emessi mill-iżbokk tal-egżost, minbarra metan;
	(18)	“idrokarburi mhux metaniċi” jew “NMHC” tfisser l-idrokarburi totali emessi mill-iżbokk tal-egżost, minbarra metan;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 24
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(24)	“għodda għall-kalkolu tal-konsum tal-enerġija tal-vettura” jew “VECTO” tfisser għodda ta’ simulazzjoni użata għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija elettrika u l-awtonomija elettrika minn vetturi tqal; “konsum tal-enerġija” tfisser il-konsum tal-enerġija elettrika minn kull wieħed mis-sorsi ta’ propulsjoni kollha fi ħdan vettura;
	(24)	“għodda għall-kalkolu tal-konsum tal-enerġija tal-vettura” jew “VECTO” tfisser għodda ta’ simulazzjoni użata għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija elettrika u l-awtonomija elettrika minn vetturi tqal;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 24a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(24a)	“konsum tal-enerġija” tfisser il-konsum tal-enerġija elettrika minn kull wieħed mis-sorsi ta’ propulsjoni kollha fi ħdan vettura;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 29
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(29)	“brix tat-tajers” tfisser il-massa ta’ materjal mitluf mit-tajer minħabba l-proċess tal-brix u emess fl-ambjent;
	(29)	“brix tat-tajers” tfisser il-massa ta’ materjal mitluf mit-tajer minħabba l-proċess tal-brix li jirreferi għall-ħidma mwettqa fit-Task Force komuni tal-GRBP/GRPE tad-WP.29 tan-NU dwar il-Brix tat-Tajers, u emess fl-ambjent;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 34
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(34)	“sistemi oriġinali għall-kontroll tat-tniġġis” tfisser sistema għall-kontroll tat-tniġġis jew assemblaġġ ta’ tali sistemi koperti mill-approvazzjoni tat-tip mogħtija għall-vettura kkonċernata;
	(34)	“sistemi oriġinali għall-kontroll tat-tniġġis” tfisser sistema għall-kontroll tat-tniġġis jew assemblaġġ ta’ tali sistemi koperti mill-approvazzjoni tat-tip mogħtija għall-vettura kkonċernata u installati fuq il-vettura fl-ewwel reġistrazzjoni tagħha;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 36
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(36)	“funzjoni ta’ kontroll adattiva” tfisser sistema li taġġusta l-magna, is-sistemi għall-kontroll tat-tniġġis jew parametri oħrajn tal-vettura bl-iskop li ttejjeb il-konsum tal-fjuwil jew tal-enerġija u l-effettività tas-sistema għall-kontroll tat-tniġġis abbażi tal-użu mistenni tal-vettura;
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 38

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(38)	“sistema ta’ monitoraġġ abbord” jew “OBM” tfisser sistema abbord vettura li tkun kapaċi tindividwa eċċedenzi tal-emissjonijiet jew meta vettura tkun f’modalità ta’ emissjonijiet żero, jekk applikabbli, u li tkun kapaċi tindika l-okkorrenza ta’ tali eċċedenzi permezz ta’ informazzjoni maħżuna fil-vettura, u li tikkomunika dik l-informazzjoni permezz tal-port OBD u fuq l-arja;
	(38)	“sistema ta’ monitoraġġ abbord” jew “OBM” tfisser sistema abbord vettura li tkun kapaċi timmonitorja l-emissjonijiet u tindividwa eċċedenzi tal-emissjonijiet jew meta vettura tkun f’modalità ta’ emissjonijiet żero, jekk applikabbli, u li tkun kapaċi tindika l-okkorrenza ta’ tali eċċedenzi permezz ta’ informazzjoni maħżuna fil-vettura, u li tikkomunika dik l-informazzjoni permezz tal-port OBD u fuq l-arja;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 39

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(39)	“apparat ta’ monitoraġġ abbord tal-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija” jew “apparat tal-OBFCM” tfisser kwalunkwe software jew hardware li jħoss u juża parametri tal-vettura, tal-magna, tal-fjuwil jew tal-enerġija elettrika u tat-tagħbija utli/tal-massa sabiex jiddetermina, jaħżen fil-vettura data dwar il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija u parametri oħrajn rilevanti għad-determinazzjoni tal-konsum tal-fjuwil jew tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika tal-vettura;
	(39)	“apparat ta’ monitoraġġ abbord tal-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija” jew “apparat OBFCM” tfisser kwalunkwe software jew hardware li jħoss u juża parametri tal-vettura, tal-magna, tal-fjuwil jew tal-enerġija elettrika u tat-tagħbija utli/tal-massa biex jiddetermina, jaħżen fil-vettura data dwar il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija u parametri oħrajn rilevanti għad-determinazzjoni tal-konsum tal-fjuwil jew tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika tal-vettura kif ukoll għall-finijiet tal-kontrolli tal-affidabbiltà stradali kif ukoll għall-iskopijiet tal-kontrolli tal-affidabbiltà stradali;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 44
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(44)	“tbagħbis” tfisser l-inattivazzjoni, jew il-modifika mill-operaturi ekonomiċi jew minn operaturi indipendenti, tal-magna, tat-tagħmir u tas-sistema għall-kontroll tat-tniġġis tal-vettura, tas-sistema ta’ propulsjoni, tal-batterija tat-trazzjoni, tal-odometru, tal-OBFCM jew tal-OBD/OBM, inkluż kwalunkwe software jew element ta’ kontroll loġiku ieħor ta’ dawk is-sistemi u d-data tagħhom;
	(44)	“tbagħbis” tfisser l-inattivazzjoni, jew il-modifika mill-operaturi ekonomiċi jew minn operaturi indipendenti, tal-magna jew ta’ mutur elettriku, tat-tagħmir u tas-sistema għall-kontroll tat-tniġġis tal-vettura, tas-sistema ta’ propulsjoni, tal-batterija tat-trazzjoni, tal-odometru, tal-OBFCM jew tal-OBD/OBM, inkluż kwalunkwe software jew element ta’ kontroll loġiku ieħor ta’ dawk is-sistemi u d-data tagħhom;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 47 – parti introduttorja
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(47)	“manifattur ta’ volum żgħir” tfisser manifattur ta’ anqas minn 10 000 vettura bil-mutur ġodda tal-kategorija M1 jew 22 000 vettura bil-mutur ġodda tal-kategorija N1 irreġistrati fl-Unjoni kull sena kalendarja u li:
	(47)	“manifattur ta’ volum żgħir” tfisser manifattur ta’ anqas minn 10 000 vettura bil-mutur ġodda tal-kategorija M1, jew 22 000 vettura bil-mutur ġodda tal-kategorija N1, jew 600 vettura bil-mutur ġodda mill-kategoriji M2, M3, u 6 900 vettura bil-mutur ġodda b’kollox mill-kategoriji N2 u N3 irreġistrati fl-Unjoni kull sena kalendarja u li:
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 63
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(63)	“potenza nominali” jew “Pnominali” tfisser il-potenza netta massima tal-magna jew tal-mutur f’kW;
	(63)	“potenza nominali” jew “Pnominali” tfisser il-potenza netta massima tal-magna jew tal-mutur elettriku f’kW;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 65
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(65)	“batterija tat-trazzjoni” tfisser sistema ta’ batterija li taħżen l-enerġija bl-iskop ewlieni li tmexxi l-vettura;
	(65)	“batterija tat-trazzjoni” tfisser sistema ta’ batterija li taħżen l-enerġija bl-iskop ewlieni li tmexxi l-vettura, inkluża s-sistema ta’ ġestjoni tal-batterija tagħha;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 65a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(65a)	“sistema ta’ ġestjoni tal-batterija” tfisser apparat elettroniku li jikkontrolla jew jimmaniġġa l-funzjonijiet elettriċi u termali ta’ batterija biex jiżgura s-sikurezza, il-prestazzjoni u l-ħajja operattiva tal-batterija, li jimmaniġġa u jaħżen id-data dwar għall-parametri għad-determinazzjoni tal-istat tas-saħħa u tul tal-ħajja mistenni ta’ batterija stabbiliti fl-Anness VII tar-Regolament (UE) 2023/1542 u jikkomunika mal-vettura li l-batterija hija inkorporata fiha, jew ma’ infrastruttura tal-iċċarġjar pubblika jew privata;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 67
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(67)	“medda b’emissjonijiet żero” tfisser id-distanza massima li tista’ tivvjaġġa vettura b’emissjonijiet żero sakemm jiġu eżawriti l-batterija tat-trazzjoni jew it-tank tal-fjuwil, li għall-PEVs tikkorrespondi għall-awtonomija elettrika;
	(67)	“medda b’emissjonijiet żero” tfisser id-distanza massima li tista’ tivvjaġġa vettura b’emissjonijiet żero jew vettura f’modalità b’emissjonijiet żero sakemm tiġi eżawrita l-batterija tat-trazzjoni jew it-tank tal-fjuwil ta’ vettura li mhix ICEV, li għall-PEVs tikkorrispondi għall-awtonomija elettrika;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 71
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(71)	“passaport ambjentali ta’ vettura” jew “EVP” tfisser rekord fuq karta u f’forma diġitali li jkun fih informazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali ta’ vettura fil-mument tar-reġistrazzjoni, inkluż il-livell tal-limiti tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti, l-emissjonijiet tas-CO2 , il-konsum tal-fjuwil, il-konsum tal-enerġija, l-awtonomija elettrika u l-potenza tal-magna, u d-durabbiltà tal-batterija u valuri relatati oħrajn;
	(71)	“passaport ambjentali ta’ vettura” jew “EVP” tfisser rekord fuq karta u f’forma diġitali li jkun fih l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġu vverifikati l-valuri ttestjati u ddikjarati mill-manifattur waqt l-approvazzjoni tat-tip;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 72
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(72)	“sistema ta’ twissija għas-sewwieq dwar emissjonijiet eċċessivi” tfisser sistema ddisinjata, mibnija u installata f’vettura sabiex tipprovdi informazzjoni lill-utent dwar emissjonijiet eċċessivi u tinforza tiswijiet;
	(72)	“sistema ta’ twissija għas-sewwieq dwar emissjonijiet eċċessivi tal-egżost” tfisser sistema ddisinjata, mibnija u installata f’vettura sabiex tipprovdi informazzjoni lill-utent dwar emissjonijiet eċċessivi tal-egżost u tinforza tiswijiet;
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 77
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(77)	“tajer tal-borra” tfisser tajer li d-disinn tat-tread, il-kompożizzjoni tat-tread jew l-istruttura tiegħu huma primarjament iddisinjati sabiex huwa jikseb f’kundizzjonijiet ta’ borra prestazzjoni aħjar minn dik ta’ tajer normali fir-rigward tal-kapaċità tiegħu li jibda jew iżomm il-moviment tal-vettura;
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 78
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(78)	“tajer għal użu speċjali” tfisser tajer maħsub għal użu mħallat kemm fit-triq kif ukoll off-road jew għal xogħol speċjali ieħor. Dawn it-tajers huma primarjament iddisinjati sabiex jibdew u jżommu l-vettura miexja f’kundizzjonijiet off-road.
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt 78a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(78a)	“Tajer li jaqbad fuq is-silġ” tfisser tajer tal-borra tal-klassi C1 biex jintuża f’kundizzjonijiet ta’ borra severi li huwa ddisinjat ukoll biex jintuża fuq uċuħ ta’ toroq miksija bis-silġ u li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament Nru 117 tan-NU.
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	1.	Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi l-ġodda li jimmanifatturaw, li jinbiegħu, jiġu rreġistrati jew jitqiegħdu fis-servizz fl-Unjoni, ikollhom it-tip approvat f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-komponenti l-ġodda jew l-unitajiet tekniċi separati, inklużi l-magni, il-batteriji tat-trazzjoni, is-sistemi tal-brejkijiet u s-sistemi ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis li jeħtieġu l-approvazzjoni tat-tip li jimmanifatturaw u li jinbiegħu jew jitqiegħdu fis-servizz fl-Unjoni jkollhom it-tip approvat f’konformità ma’ dan ir-Regolament
	1.	Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi l-ġodda li jimmanifatturaw, li jinbiegħu, jiġu rreġistrati jew jitqiegħdu fis-servizz fl-Unjoni, ikollhom it-tip approvat f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Mid-dati tal-applikazzjoni speċifiċi deskritti f’dan ir-Regolament, il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-komponenti l-ġodda jew l-unitajiet tekniċi separati, inklużi l-magni, il-batteriji tat-trazzjoni, is-sistemi tal-emissjonijiet tal-brejkijiet, it-tajers u s-sistemi ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis li jeħtieġu l-approvazzjoni tat-tip li jimmanifatturaw u li jinbiegħu jew jitqiegħdu fis-servizz fl-Unjoni jkollhom it-tip approvat f’konformità ma’ dan ir-Regolament.
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Meta tiġi vverifikata l-konformità mal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost, fejn l-ittestjar isir f’kundizzjonijiet ta’ sewqan estiżi, l-emissjonijiet għandhom jiġu diviżi bid-diviżur tas-sewqan estiż stabbilit fl-Anness III.
	Meta tiġi vverifikata l-konformità mal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost, fejn l-ittestjar isir f’kundizzjoni ta’ sewqan estiża waħda kull darba, l-emissjonijiet għandhom jiġu diviżi bid-diviżur tas-sewqan estiż stabbilit fl-Anness III.
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	L-emissjonijiet matul ir-riġenerazzjoni tas-sistemi għall-kontroll tat-tniġġis se jiġu inklużi bħala medja ponderata abbażi tal-frekwenza u d-durata tal-avvenimenti ta’ riġenerazzjoni.
	L-emissjonijiet matul ir-riġenerazzjoni tas-sistemi għall-kontroll tat-tniġġis għandhom jiġu inklużi bħala medja ponderata abbażi tal-frekwenza u d-durata tal-avvenimenti ta’ riġenerazzjoni
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	4.	Il-manifatturi għandhom jiddisinjaw u jibnu komponenti jew unitajiet tekniċi separati, inklużi magni, batteriji tat-trazzjoni, sistemi tal-brejkijiet u sistemi ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis sabiex jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament, inkluż billi jikkonformaw mal-limiti tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Anness I.
	4.	Il-manifatturi għandhom jiddisinjaw u jibnu komponenti jew unitajiet tekniċi separati, inklużi magni, batteriji tat-trazzjoni, sistemi tal-brejkijiet u sistemi ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis sabiex jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament, inkluż billi jikkonformaw mal-limiti tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Anness I skont il-kundizzjonijiet tal-ittestjar stabbiliti fl-Anness III.
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – punt a
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(a)	sistemi OBD li kapaċi jindividwaw sistemi li ma jaħdmux tajjeb li jwasslu għal eċċedenzi tal-emissjonijiet sabiex jiffaċilitaw it-tiswijiet;
	(a)	sistemi OBD li jistgħu jindividwaw sistemi li ma jaħdmux tajjeb li jwasslu għal eċċedenzi tal-emissjonijiet tal-egżost jew il-funzjonament ħażin ta’ komponenti oħra sabiex jiffaċilitaw it-tiswijiet;
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – punt b
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(b)	sistemi OBM li kapaċi jindividwaw emissjonijiet ’il fuq mil-limiti tal-emissjonijiet minħabba ħsarat, degradazzjoni akbar jew sitwazzjonijiet oħrajn li jżidu l-emissjonijiet;
	(b)	sistemi OBM li kapaċi jindividwaw emissjonijiet ’il fuq mil-limiti tal-emissjonijiet minħabba ħsarat, degradazzjoni akbar jew sitwazzjonijiet oħrajn li jżidu l-emissjonijiet fi ħdan il-medda tat-tolleranza tal-kejl tal-OBM jew il-modalità ta’ emissjonijiet żero;
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – punt d
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(d)	monitors SOH tal-batterija tat-trazzjoni u tas-sistemi tal-emissjonijiet;
	(d)	monitors SOH tal-batterija tat-trazzjoni;
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – punt e
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(e)	sistemi ta’ twissija għas-sewwieq dwar emissjonijiet eċċessivi;
	(e)	sistemi ta’ twissija għas-sewwieq dwar emissjonijiet tal-egżost eċċessivi;
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – punt g
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(g)	apparati li jikkomunikaw data ġġenerata mill-vettura użata għall-konformità ma’ dan ir-regolament u data tal-OBFCM, għall-fini ta’ testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali u spezzjoni teknika mal-ġenb tat-triq fuq l-arja, u għall-finijiet ta’ komunikazzjoni ma’ infrastruttura tal-irriċarġjar u ma’ sistemi tal-enerġija stazzjonarji li kapaċi jappoġġaw funzjonalitajiet tal-irriċarġjar intelliġenti u bidirezzjonali.
	(g)	apparati li jikkomunikaw data ġġenerata mill-vettura flimkien man-numru tal-approvazzjoni u l-varjant tal-approvazzjoni tat-tip użata għall-konformità ma’ dan ir-regolament u data tal-OBFCM, għall-fini ta’ testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali u spezzjoni teknika mal-ġenb tat-triq, fuq l-arja u għall-finijiet ta’ komunikazzjoni ma’ infrastruttura tal-irriċarġjar u ma’ sistemi tal-enerġija stazzjonarji li kapaċi jappoġġaw funzjonalitajiet tal-irriċarġjar intelliġenti u bidirezzjonali u anke għall-għoti ta’ servizzi ta’ partijiet terzi lill-utent tal-vettura sabiex jittejjeb l-użu tal-vettura, jitnaqqas il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet, jew jiġi estiż it-tul tal-ħajja tal-batterija tagħha matul l-użu.



Emenda		67

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7 – punt d
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(d)	l-odometru u
	(d)	l-odometru,
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7 – punt ea (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(ea)	mutur elettriku u unitajiet ta’ kontroll relatati,
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7 – punt eb (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(eb)	sistemi tas-sikurezza tal-vetturi.
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 8

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	8.	Il-manifattur għandu jipprevjeni l-possibbiltà li jiġu sfruttati l-vulnerabbiltajiet imsemmija fil-paragrafu 7. Meta tinstab tali vulnerabbiltà, il-manifattur għandu jneħħi l-vulnerabbiltà, permezz ta’ aġġornament tas-software jew kwalunkwe mezz xieraq ieħor.
	8.	Il-manifattur għandu jipprevjeni l-possibbiltà li jiġu sfruttati l-vulnerabbiltajiet imsemmija fil-paragrafu 7 sal-aktar limitu possibbli abbażi tal-aqwa għarfien disponibbli fil-ħin tal-approvazzjoni tat-tip. Meta tinstab tali vulnerabbiltà, il-manifattur għandu jieħu l-miżuri kollha possibbli filwaqt li jqis l-istat tat-teknoloġija biex ineħħi l-vulnerabbiltà, permezz ta’ aġġornament tas-software jew kwalunkwe mezz xieraq ieħor.
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 8a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	8a.	Il-manifatturi għandhom jiżguraw l-aċċess tal-operaturi indipendenti għall-informazzjoni, l-għodod u l-proċessi meħtieġa biex jiġu żviluppati partijiet ta’ rikambju kompatibbli għas-suq ta’ wara l-bejgħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti tekniċi tal-manifattur u l-kapaċità li jinstallaw u jattivaw dawk il-partijiet fuq il-vettura, inklużi komponenti relatati mal-OBM, f’konformità mal-miżuri kontra t-tbagħbis implimentati mill-manifattur.

	
	Meta jikkunsidraw iż-żamma minħabba raġunijiet ta’ kontra t-tbagħbis ta’ tali informazzjoni, għodod u proċessi li huma essenzjali għall-operaturi indipendenti, il-manifatturi tal-vetturi għandhom juru jekk iż-żamma tal-informazzjoni, l-għodod u l-proċessi inkwistjoni tkunx mezz proporzjonat biex jiġi indirizzat it-tħassib kontra t-tbagħbis inkwistjoni. Għalhekk huma għandhom jeżaminaw b’mod partikolari jekk miżuri inqas restrittivi jkunux biżżejjed.
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 10
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	10.	Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dettaljati dwar il-proċeduri, it-testijiet u l-metodoloġiji sabiex tivverifika l-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 1 sa 9. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	1.	Il-manifatturi jistgħu jiddeżinjaw il-vetturi li jimmanifatturaw bħala “vettura Euro 7+“ fejn dawk il-vetturi jikkonformaw ma’ dawn li ġejjin:
	imħassar

	(a) 	għall-ICEV u l-NOVC-HEV billi tiġi ddikjarata l-konformità ma’ limiti tal-emissjonijiet mill-anqas 20 % aktar baxxi minn dawk stabbiliti fl-Anness I għall-inkwinanti gassużi u ma’ limiti tal-emissjonijiet ta’ daqs wieħed aktar baxx għall-emissjonijiet tan-numru ta’ partikoli;
	

	(b) 	għall-OVC-HEV billi tiġi ddikjarata l-konformità ma’ limiti tal-emissjonijiet mill-anqas 20 % aktar baxxi minn dawk stabbiliti fl-Anness I għall-inkwinanti gassużi, ma’ limiti tal-emissjonijiet ta’ daqs wieħed aktar baxx għall-emissjonijiet tan-numru ta’ partikoli u ma’ durabbiltà tal-batterija li tkun mill-anqas 10 punti perċentwali ogħla mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II;
	

	(c)	 għall-PEV billi tiġi ddikjarata d-durabbiltà tal-batterija li tkun mill-anqas 10 punti perċentwali ogħla mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II.
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	Il-konformità ta’ dawn il-vetturi mar-rekwiżiti taħt il-paragrafu 1 għandha tiġi vverifikata mal-valuri ddikjarati.
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	3.	Il-manifatturi jistgħu jiddeżinjaw il-vetturi bħala “vettura Euro 7A” meta dawk il-vetturi jkunu mgħammra b’funzjonijiet ta’ kontroll adattivi. L-użu ta’ funzjonijiet ta’ kontroll adattivi għandu jintwera lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tat-tip matul l-approvazzjoni tat-tip u jiġi vverifikat matul il-ħajja tal-vettura kif stabbilit fit-Tabella 1 tal-Anness IV.
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	4.	Il-manifatturi jistgħu jiddeżinjaw vetturi bħala “vettura Euro 7G” meta dawk il-vetturi jkunu mgħammra b’magni ta’ kombustjoni interna b’teknoloġiji ta’ geofencing. Il-manifattur għandu jinstalla sistema ta’ twissija għas-sewwieq fuq dawk il-vetturi sabiex jinforma lill-utent meta l-batteriji tat-trazzjoni jkunu kważi vojta u sabiex iwaqqaf il-vettura jekk ma tkunx ġiet iċċarġjata f’distanza ta’ 5 km mill-ewwel twissija waqt li tkun fuq modalità b’emissjonijiet żero. L-applikazzjoni ta’ tali teknoloġiji tal-geofencing tista’ tiġi vverifikata matul il-ħajja tal-vettura.
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	5.	Il-manifatturi jistgħu jibnu vetturi li jikkombinaw tnejn jew aktar mill-karatteristiċi msemmija fil-paragrafi 1, 2 jew 3 u jiddeżinjawhom bl-użu ta’ kombinament ta’ simboli u ittri bħal vetturi “Euro 7+A”, “Euro 7+G”, “Euro 7+AG” jew “Euro 7AG”.
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	6.	Fuq talba tal-manifattur, għal vetturi N2 b’massa massima ta’ bejn 3,5 u 4,0 tunnellati li toriġina minn tip ta’ vettura N1, l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip tista’ tagħti approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet għat-tip ta’ vettura N1. Tali vetturi għandhom jiġu ddeżinjati bħala “vettura Euro 7ext”.
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	7.	Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dettaljati dwar il-proċeduri, it-testijiet u l-metodoloġiji sabiex tivverifika l-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 1 sa 6. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	3.	Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-apparati tal-OBFCM, tal-OBD u tal-OBM u l-miżuri kontra t-tbagħbis installati f’dawn il-vetturi jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament sakemm il-vettura tkun qiegħda tintuża.
	3.	Il-manifatturi għandhom jiżguraw li id-disinn u l-funzjonalità tal-apparati tal-OBFCM, tal-OBD u tal-OBM u l-miżuri kontra t-tbagħbis installati f’dawn il-vetturi għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u ma għandhomx jiġu diżattivati sakemm il-vettura tkun qiegħda tintuża.
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	4.	Ir-rekwiżiti msemmija fil-punti 1 sa 3 għandhom japplikaw għall-vetturi għat-tipi kollha ta’ fjuwils jew sorsi tal-enerġija li bihom jitħaddmu. L-istess rekwiżiti għandhom japplikaw ukoll għall-unitajiet tekniċi separati u l-komponenti kollha maħsuba għal tali vetturi.
	4.	Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 għandhom japplikaw għall-vetturi għat-tipi kollha ta’ fjuwils jew sorsi tal-enerġija li bihom jitħaddmu. L-istess rekwiżiti għandhom japplikaw ukoll għall-unitajiet tekniċi separati u l-komponenti kollha maħsuba għal tali vetturi.
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – parti introduttorja
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	6.	Is-sistemi tal-OBM installati mill-manifattur f’dawn il-vetturi għandhom ikunu kapaċi jagħmlu dawn kollha li ġejjin:
	6.	Is-sistemi tal-OBM installati mill-manifattur f’dawn il-vetturi għandhom ikunu kapaċi:
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – punt b
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(b)	jikkomunikaw id-data dwar l-imġiba tal-emissjonijiet tal-vettura, inklużi s-sensur tal-inkwinanti u d-data dwar il-fluss tal-egżost, permezz tal-port OBD u fuq l-arja, inkluż għall-fini ta’ testijiet tal-affidabbiltà stradali u spezzjonijiet tekniċi mal-ġenb tat-triq55 ,56 ;
	(b)	jikkomunikaw id-data dwar l-imġiba tal-emissjonijiet tal-egżost tal-vettura, inklużi s-sensur tal-inkwinanti u d-data dwar il-fluss tal-egżost, permezz tal-port OBD u fuq l-arja, inkluż għall-fini ta’ testijiet tal-affidabbiltà stradali u spezzjonijiet tekniċi mal-ġenb tat-triq55 ,56 jew għall-fini li jiġu pprovduti servizzi ta’ partijiet terzi li jgħinu lill-utent tal-vettura jnaqqas l-emissjonijiet fil-fażi tal-użu;

	_________________
	_________________

	55 Id-Direttiva 2014/47/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li tirrevoka d-Direttiva 2000/30/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 134).
	55 Id-Direttiva 2014/47/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-ispezzjonijiet tekniċi waqt it-traġitt tal-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li tirrevoka d-Direttiva 2000/30/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 134).

	56 Id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 129)
	56 Id-Direttiva 2014/45/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar testijiet perjodiċi tal-affidabilità stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li tħassar id-Direttiva 2009/40/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 129).
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – punt c

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(c)	jiskattaw it-tiswija tal-vettura meta s-sistema ta’ twissija għas-sewwieq tinnotifika emissjonijiet eċċessivi b’mod sinifikanti.
	(c)	iħeġġu t-tiswija tal-vettura meta s-sistema ta’ twissija għas-sewwieq tinnotifika emissjonijiet eċċessivi b’mod sinifikanti.
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	7.	L-apparati tal-OBFCM installati mill-manifattur f’dawn il-vetturi għandhom ikunu kapaċi jikkomunikaw id-data tal-vettura li jirreġistraw permezz tal-port tal-OBD u fuq l-arja.
	7.	L-apparati tal-OBFCM installati mill-manifattur f’dawn il-vetturi għandhom ikunu kapaċi jikkomunikaw id-data tal-vettura kollha rilevanti u meħtieġa legalment li jirreġistraw, permezz tal-port tal-OBD u fuq l-arja, filwaqt li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/679.
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 8
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	8.	Għal vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li jippreżentaw riskju serju jew nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-regolament, il-manifatturi għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa minnufih, inklużi tiswijiet jew modifiki ta’ dawk il-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati kif xieraq, sabiex tiġi żgurata l-konformità ma’ dan ir-regolament. Il-manifatturi jew kwalunkwe operatur ekonomiku ieħor għandhom jirtirawhom mis-suq jew jagħmlu sejħa sabiex jinġabru lura mis-suq, kif xieraq. Il-manifattur għandu jinforma minnufih lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip tan-nuqqas ta’ konformità bid-dettalji xierqa.
	8.	Għal vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li jippreżentaw riskju serju jew nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-regolament, il-manifatturi għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa, inklużi tiswijiet jew modifiki ta’ dawk il-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati kif xieraq, sabiex tiġi żgurata l-konformità ma’ dan ir-regolament. Il-manifatturi jew kwalunkwe operatur ekonomiku ieħor għandhom jirtirawhom mis-suq jew jagħmlu sejħa sabiex jinġabru lura mis-suq, kif xieraq. Il-manifattur għandu jinforma minnufih lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip u lill-Kummissjoni tan-nuqqas ta’ konformità bid-dettalji xierqa.
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 9
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	9.	Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dettaljati dwar ir-rekwiżiti, it-testijiet, il-metodi u l-miżuri korrettivi relatati mal-obbligi msemmija fil-paragrafi 1 sa 8. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	Il-manifattur għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip b’dikjarazzjoni ta’ konformità ffirmata fir-rigward tal-RDE, il-korrezzjoni tat-temperatura ambjentali tas-CO2, l-OBD, l-OBM, l-emissjonijiet u d-durabbiltà tal-batterija, ir-riġenerazzjoni kontinwa jew perjodika, ir-rekwiżiti kontra t-tbagħbis u tal-kaxxa tal-krank kif speċifikati fl-Anness V. Il-manifattur għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip dikjarazzjoni ta’ konformità ffirmata dwar l-użu ta’ kontrolli adattivi u għażliet ta’ geofencing meta l-manifattur jagħżel dawn l-għażliet.
	2.	Il-manifattur għandu jipprovdi lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip b’dikjarazzjoni ta’ konformità ffirmata fir-rigward tal-RDE, il-korrezzjoni tat-temperatura ambjentali tas-CO2, l-OBD, l-OBM, l-emissjonijiet u d-durabbiltà tal-batterija, ir-riġenerazzjoni kontinwa jew perjodika, ir-rekwiżiti kontra t-tbagħbis u tal-kaxxa tal-krank kif speċifikati fl-Anness V.



Emenda		89

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	4.	Il-manifatturi għandhom joħorġu l-passaport ambjentali tal-vettura (EVP) għal kull vettura u jagħtu dak il-passaport lix-xerrej tal-vettura flimkien mal-vettura, filwaqt li jieħdu d-data rilevanti minn sorsi bħaċ-ċertifikat ta’ konformità u d-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip. Il-manifattur għandu jiżgura li d-data tal-EVP tkun disponibbli għall-wiri fis-sistemi elettroniċi tal-vettura u tkun tista’ tiġi trażmessa minn abbord għal mhux abbord.
	4.	Il-manifatturi għandhom joħorġu l-passaport ambjentali tal-vettura (EVP) għal kull vettura li għandu jiġi kkomunikat fil-punt tal-bejgħ flimkien mal-vettura u jagħtu dak il-passaport lix-xerrej tal-vettura, filwaqt li jieħdu d-data rilevanti minn sorsi bħaċ-ċertifikat ta’ konformità u d-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip. Il-manifattur għandu jiżgura li d-data tal-EVP tkun disponibbli għall-wiri fis-sistemi elettroniċi tal-vettura u tkun tista’ tiġi trażmessa minn abbord għal mhux abbord.
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	5.	Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-verifiki u l-proċeduri tal-ittestjar u tal-konformità, relatati mal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, il-konformità tal-produzzjoni, il-konformità waqt is-servizz, id-dikjarazzjoni ta’ konformità u l-EVP skont il-paragrafi 1 sa 4. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
	5.	Il-manifatturi għandhom joħorġu EVP aġġornat wara kontrolli ta’ konformità waqt is-servizz, filwaqt li jsemmu valuri aġġornati għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(71) ta’ dan ir-Regolament. F’konformità mar-Regolament (UE) 2018/858 u d-Direttiva 2014/45/UE, il-manifatturi għandhom jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti u liċ-ċentri tal-ittestjar jaġġornaw l-EVP b’data preċiża mill-port OBD u l-apparat OBFCM tal-vettura.
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Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	Artikolu 7a

	
	Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-brix tat-tajers tal-vetturi

	
	Mal-pubblikazzjoni tad-dispożizzjonijiet uniformi rilevanti fid-WP.29 tan-NU, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 16 li jissupplementaw dan ir-Regolament billi jistabbilixxu l-metodi tal-kejl u l-limiti tal-emissjonijiet tal-brix għal kull kategorija ta’ tajers għall-fini tal-approvazzjoni tat-tip li għandhom jirreferu għad-dispożizzjonijiet u d-derogi uniformi li jridu jiġu stabbiliti fid-WP.29 tan-NU f’dak li jikkonċerna l-approvazzjoni tat-tajers fir-rigward tal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet tal-brix tat-tajers.

	
	Fil-każ li ma jkunux ġew stabbiliti dispożizzjonijiet uniformi fid-WP.29 tan-NU sat-30 ta’ Ġunju 2026 għat-tajers C1, u sal-31 ta’ Diċembru 2035 għat-tajers C2 u C3, il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami u, jekk ikun xieraq, tiżviluppa metodu għall-kejl tal-brix tat-tajers u tiddefinixxi l-limiti tal-brix għat-tajers abbażi ta’ metodi eżistenti oħra tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku. Wara dak ir-rieżami u jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati sat-30 ta’ Ottubru 2026 f’konformità mal-Artikolu 16 li jispeċifikaw tali metodi u jistabbilixxu l-limiti tal-emissjonijiet tal-brix għal kull kategorija ta’ tajers.
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Regoli speċjali għall-manifatturi ta’ volum żgħir
	Regoli speċjali għall-manifatturi ta’ volum żgħir u żgħir ħafna
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	1.	Fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti, il-manifatturi ta’ volum żgħir jistgħu jissostitwixxu t-testijiet stabbiliti fit-Tabelli 1, 3, 5, 7 u 9 tal-Anness V b’dikjarazzjonijiet ta’ konformità. Il-konformità tal-vetturi mibnija u mqiegħda fis-suq minn manifatturi ta’ volum żgħir tista’ tiġi ttestjata għall-konformità waqt is-servizz u għas-sorveljanza tas-suq f’konformità mat-Tabelli 2, 4, 6, 8 u 10 tal-Anness V. Il-konformità tat-testijiet tal-produzzjoni stabbiliti fl-Anness V ma għandhiex tkun meħtieġa. L-Artikolu 4(4), il-punt (b), ma għandux japplika għall-manifatturi ta’ volum żgħir.
	1.	Fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ inkwinanti, il-manifatturi ta’ volum żgħir u żgħir ħafna jistgħu jissostitwixxu t-testijiet stabbiliti fit-Tabelli 1, 3, 5, 7 u 9 tal-Anness V b’dikjarazzjonijiet ta’ konformità. Il-konformità tal-vetturi mibnija u mqiegħda fis-suq minn manifatturi ta’ volum żgħir tista’ tiġi ttestjata għall-konformità waqt is-servizz u għas-sorveljanza tas-suq f’konformità mat-Tabelli 2, 4, 6, 8 u 10 tal-Anness V. Il-konformità tat-testijiet tal-produzzjoni stabbiliti fl-Anness V ma għandhiex tkun meħtieġa. L-Artikolu 4(6), il-punt (b), ma għandux japplika għall-manifatturi ta’ volum żgħir u żgħir ħafna.
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	Il-manifatturi ta’ volum żgħir ħafna għandhom jikkonformaw mal-limiti tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Anness I f’testijiet tal-laboratorju bbażati fuq ċikli aleatorji ta’ sewqan reali għall-finijiet ta’ konformità waqt is-servizz u ta’ sorveljanza tas-suq.
	2.	Il-manifatturi ta’ volum żgħir ħafna għandhom jikkonformaw mal-limiti tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Anness I f’testijiet tal-laboratorju bbażati fuq ċikli ta’ sewqan reali statistikament rilevanti għall-finijiet ta’ konformità waqt is-servizz u ta’ sorveljanza tas-suq.
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Regoli speċjali għal vetturi mibnija f’diversi stadji
	Regoli speċjali għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vettura f’diversi stadji
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	1.	Fl-approvazzjonijiet tat-tip f’diversi stadji, il-manifatturi tat-tieni stadju jew ta’ stadji sussegwenti għandhom ikunu responsabbli għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet meta jimmodifikaw kwalunkwe parti tal-vettura li, skont id-data pprovduta mill-manifatturi tal-istadju preċedenti, tista’ taffettwa l-emissjonijiet jew id-durabbiltà tal-batterija.
	1.	Id-dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fl-Anness V – it-Tabelli 3, 4 u 5 għandhom japplikaw għall-vetturi mibnija f’diversi stadji.
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu r-rekwiżiti amministrattivi u d-data li għandha tiġi pprovduta mill-manifatturi tal-istadju preċedenti f’konformità mal-paragrafu 1 u mal-proċeduri għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 ta’ tali vetturi. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
	imħassar



Emenda		98

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	1.	L-awtoritajiet nazzjonali tal-approvazzjoni għandhom jistabbilixxu miżuri sabiex jagħtu approvazzjonijiet tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet lil tipi ta’ vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati u sabiex iwettqu testijiet, kontrolli u spezzjonijiet sabiex jivverifikaw jekk il-manifatturi jikkonformawx mar-rekwiżiti għall-konformità tal-produzzjoni u għall-konformità waqt is-servizz f’konformità mal-Anness V.
	1.	L-awtoritajiet nazzjonali tal-approvazzjoni għandhom jistabbilixxu miżuri sabiex jagħtu approvazzjonijiet tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet lil tipi ta’ vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati u sabiex iwettqu testijiet, kontrolli u spezzjonijiet sabiex jivverifikaw jekk il-manifatturi jikkonformawx mar-rekwiżiti għall-konformità tal-produzzjoni u għall-konformità waqt is-servizz f’konformità mal-Anness V.
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	2a.	Meta jwettqu testijiet, kontrolli u spezzjonijiet, l-awtoritajiet nazzjonali u ċ-ċentri tal-ittestjar għandhom jaġġornaw il-passaport ambjentali ta’ vettura (EVP) b’valuri aġġornati għall-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 3, il-punt (71).
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	3a.	B’effett minn 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha, u skont id-dispożizzjonijiet speċifiċi għal sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, l-awtoritajiet nazzjonali tal-approvazzjoni, għal raġunijiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u ta’ inkwinanti, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija jew id-durabbiltà tal-batterija, fil-każ ta’ tipi ġodda ta’ vetturi M1, N1, għandhom jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-emissjonijiet jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għall-emissjonijiet li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament.
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	4.	B’effett mill-1 ta’ Lulju 2025, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, fil-każ ta’ vetturi M1, N1 ġodda li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament, iqisu li ċ-ċertifikati ta’ konformità ma għadhomx validi għall-finijiet ta’ reġistrazzjoni u għandhom, għal raġunijiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u ta’ inkwinanti, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija jew id-durabbiltà tal-batterija, jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ tali vetturi.
	4.	B’effett minn 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha, u skont id-dispożizzjonijiet speċifiċi għal sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, fil-każ ta’ vetturi M1, N1 ġodda li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament, iqisu li ċ-ċertifikati ta’ konformità ma għadhomx validi għall-finijiet ta’ reġistrazzjoni u għandhom, għal raġunijiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u ta’ inkwinanti, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija jew id-durabbiltà tal-batterija, jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ tali vetturi.
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4a (ġdid)

	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	4a.	B’effett minn 48 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha, u skont id-dispożizzjonijiet speċifiċi għal sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, l-awtoritajiet nazzjonali tal-approvazzjoni, għal raġunijiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u ta’ inkwinanti, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija, l-effiċjenza enerġetika jew id-durabbiltà tal-batteriji, fil-każ ta’ tipi ġodda ta’ vetturi M2, M3, N2, N3 u trejlers ġodda O3, O4, għandhom jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-emissjonijiet jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali għall-emissjonijiet li ma tikkonformax ma’ dan ir-Regolament.
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	5.	B’effett mill-1 ta’ Lulju 2027, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, fil-każ ta’ vetturi M2, M3, N2, N3 ġodda u trejlers O3, O4 ġodda, li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament, iqisu li ċ-ċertifikati ta’ konformità ma għadhomx validi għall-finijiet ta’ reġistrazzjoni u għandhom, għal raġunijiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u ta’ inkwinanti, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija, l-effiċjenza enerġetika jew id-durabbiltà tal-batterija, jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ tali vetturi.
	5.	B’effett minn 60 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha, u skont id-dispożizzjonijiet speċifiċi għal sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, fil-każ ta’ vetturi M2, M3, N2, N3 ġodda u trejlers O3, O4 ġodda, li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament, iqisu li ċ-ċertifikati ta’ konformità ma għadhomx validi għall-finijiet ta’ reġistrazzjoni u għandhom, għal raġunijiet relatati mal-emissjonijiet tas-CO2 u ta’ inkwinanti, il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija, l-effiċjenza enerġetika jew id-durabbiltà tal-batterija, jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta’ tali magni, vetturi jew trejlers.
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 8
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	8.	Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-elementi amministrattivi u tekniċi meħtieġa għat-twettiq ta’ testijiet, kontrolli u spezzjonijiet għall-finijiet tal-verifika tal-konformità mal-paragrafu 1, kif ukoll l-elementi tekniċi meħtieġa għall-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq skont il-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	1.	B’effett mill-1 ta’ Lulju 2025, il-bejgħ jew l-installazzjoni ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata maħsuba sabiex jitwaħħlu fuq vettura M1, N1 approvata skont dan ir-Regolament, għandhom ikunu pprojbiti jekk is-sistema, il-komponent u l-unità teknika separata ma jkunux tat-tip approvat f’konformità ma’ dan ir-Regolament.
	1.	B’effett minn 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha, il-bejgħ jew l-installazzjoni ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata maħsuba sabiex jitwaħħlu fuq vettura M1, N1 approvata skont dan ir-Regolament, għandhom ikunu pprojbiti jekk is-sistema, il-komponent u l-unità teknika separata ma jkunux tat-tip approvat f’konformità ma’ dan ir-Regolament.
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	B’effett mill-1 ta’ Lulju 2027, il-bejgħ jew l-installazzjoni ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata maħsuba sabiex jitwaħħlu fuq vettura M2, M3, N2, N3 approvata skont dan ir-Regolament, għandhom ikunu pprojbiti jekk is-sistema, il-komponent u l-unità teknika separata ma jkunux tat-tip approvat f’konformità ma’ dan ir-Regolament.
	2.	B’effett minn 48 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha, il-bejgħ jew l-installazzjoni ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata maħsuba sabiex jitwaħħlu fuq vettura M2, M3, N2, N3 u trejlers O3, O4 approvati skont dan ir-Regolament, għandhom ikunu pprojbiti jekk is-sistema, il-komponent u l-unità teknika separata ma jkunux tat-tip approvat f’konformità ma’ dan ir-Regolament.
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	3a.	B’effett minn 12-il xahar wara l-adozzjoni tal-att delegat dwar l-approvazzjoni tat-tip tat-tajers C1 fir-rigward tal-limiti tal-emissjonijiet tal-brix f’konformità mal-Artikolu 7a, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jagħtu biss approvazzjoni tat-tip tal-UE għal komponenti jew unitajiet tekniċi separati fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ tajers fejn din tkun konformi ma’ dan ir-Regolament u għandhom jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-UE għal komponenti/unitajiet tekniċi separati fir-rigward ta’ tipi ġodda ta’ tajers li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament.

	
	B’effett minn 36 xahar wara l-adozzjoni tal-att delegat dwar l-approvazzjoni tat-tajers C1 fir-rigward tal-emissjonijiet tal-brix f’konformità mal-Artikolu 7a, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip jew approvazzjoni tat-tip fir-rigward ta’ tajers C1 ġodda li ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament. It-tajers C1 li kienu mmanifatturati qabel id-data tad-dħul fis-seħħ stabbilita f’dan is-subparagrafu u li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u l-miżuri ta’ implimentazzjoni tiegħu, jistgħu jinbiegħu għal perjodu li ma jaqbiżx it-30 xahar.



Emenda		108

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	It-tbagħbis li jirriżulta f’emissjonijiet li jaqbżu l-limiti stabbiliti fl-Anness 1, għandu jirriżulta fil-fatt li l-vettura ma tibqax konformi ma’ dan ir-Regolament.
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	In-nuqqas ta’ konformità li jirriżulta minn tbagħbis għandu jirriżulta fl-adozzjoni ta’ miżuri korrettivi xierqa, inklużi sejħiet lura, u penali finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	L-awtoritajiet nazzjonali għandhom, matul il-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz jew tas-sorveljanza tas-suq, jivverifikaw jekk il-manifatturi tal-vetturi jkunux installaw b’mod korrett sistemi ta’ twissija għas-sewwieq dwar emissjonijiet eċċessivi, sistemi ta’ twissija għas-sewwieq dwar konsum baxx ta’ reaġenti u jekk il-vetturi jistgħux jiġu mbagħbsa.
	2.	L-awtoritajiet nazzjonali għandhom, matul il-kontrolli tal-konformità waqt is-servizz jew tas-sorveljanza tas-suq, jivverifikaw il-kwalità tar-reaġent użat, jekk il-manifatturi tal-vetturi jkunux installaw b’mod korrett sistemi ta’ twissija għas-sewwieq dwar emissjonijiet eċċessivi, sistemi ta’ twissija għas-sewwieq dwar konsum baxx ta’ reaġenti u jekk il-vetturi jistgħux jiġu mbagħbsa.
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	1.	Il-Kummissjoni jew partijiet terzi, f’konformità mal-Artikoli 9 u 13(10) tar-Regolament (UE) 2018/858, jistgħu jwettqu kontrolli tal-konformità waqt is-servizz u tas-sorveljanza tas-suq stabbiliti fit-Tabelli 2, 4, 6, 8, u 10 tal-Anness V sabiex jivverifikaw il-konformità tal-vetturi, tal-komponenti u tal-unitajiet tekniċi separati ma’ dan ir-Regolament.
	1.	Il-Kummissjoni jew partijiet terzi, f’konformità mal-Artikoli 9 u 13(10) tar-Regolament (UE) 2018/858, għandhom iwettqu kontrolli tal-konformità waqt is-servizz u tas-sorveljanza tas-suq stabbiliti fit-Tabelli 2, 4, 6, 8, u 10 tal-Anness V sabiex jivverifikaw il-konformità tal-vetturi, tal-komponenti u tal-unitajiet tekniċi separati ma’ dan ir-Regolament.
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	2a.	Il-Kummissjoni għandha timmonitorja kontinwament is-sitwazzjoni fil-livell tal-Unjoni bil-ħsieb li tidentifika prattiki ta’ ċirkomvenzjoni u nuqqas ta’ konformità. Meta jinstab ksur fil-konformità, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill u għandha tagħti segwitu għal dan bi proposta leġiżlattiva, jekk ikun xieraq, biex tindirizza u telimina r-riskji għal dak in-nuqqas ta’ konformità.
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	It-testijiet sabiex tiġi pprovata l-konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 4 għandhom jiġu applikati mill-manifatturi u mill-awtoritajiet nazzjonali kif speċifikat fl-Anness V. It-testijiet sabiex tiġi pprovata l-konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 4 jistgħu jiġu applikati mill-Kummissjoni u minn partijiet terzi wkoll kif speċifikat fl-Anness V.
	2.	It-testijiet sabiex tiġi pprovata l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu applikati mill-manifatturi u mill-awtoritajiet nazzjonali kif speċifikat fl-Anness V. It-testijiet sabiex tiġi pprovata l-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament jistgħu jiġu applikati mill-Kummissjoni u minn partijiet terzi wkoll kif speċifikat fl-Anness V.
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – parti introduttorja
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	3.	Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni għall-fażijiet kollha tal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, inklużi l-konformità tal-produzzjoni, il-konformità waqt is-servizz u s-sorveljanza tas-suq, li jindirizzaw il-proċeduri u t-testijiet għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, il-metodoloġiji tal-ittestjar, id-dispożizzjonijiet amministrattivi, l-emendar u l-estensjoni tal-approvazzjonijiet tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, l-aċċess għad-data, ir-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni u l-mudelli għal dawn kollha li ġejjin:
	3.	Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni għall-fażijiet kollha tal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, inklużi l-konformità tal-produzzjoni, il-konformità waqt is-servizz u s-sorveljanza tas-suq, li jindirizzaw id-dispożizzjonijiet amministrattivi, l-emendar u l-estensjoni tal-approvazzjonijiet tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, l-aċċess għad-data, ir-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni u l-mudelli għal dawn kollha li ġejjin:
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(da)	is-sistema ta’ twissija għas-sewwieq dwar emissjonijiet eċċessivi;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt db (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(db)	is-sistema ta’ twissija għas-sewwieq dwar konsum baxx ta’ reaġenti;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt e
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(e)	is-sistemi ta’ kontra t-tbagħbis, tas-sigurtà u taċ-ċibersigurtà;
	(e)	is-sistemi ta’ kontra t-tbagħbis, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti tas-suq ta’ wara l-bejgħ u l-provvista lill-operaturi indipendenti tal-informazzjoni, l-għodod u l-proċessi kollha meħtieġa għall-iżvilupp u l-installazzjoni ta’ spare parts, u s-sistemi tas-sigurtà u taċ-ċibersigurtà;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt g
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(g)	it-tipi ta’ sistemi tal-brejkijiet u l-ispare parts tagħhom;
	(g)	it-tipi ta’ sistemi tal-brejkijiet u l-ispare parts tagħhom fir-rigward tal-emissjonijiet tal-partikoli għall-kategoriji tal-vetturi kollha, filwaqt li jitqiesu sistemi oħra fuq il-vettura li jikkontribwixxu għall-ibbrejkjar tal-vetturi;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(ga)	it-tipi ta’ sistemi ta’ brejkijiet u l-ispare parts tagħhom li għandhom jiġu mmodifikati b’mod retroattiv fil-vetturi li ġa tqiegħdu fis-suq sabiex jitnaqqsu b’mod sinifikanti l-emissjonijiet mill-brejkijiet;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	3a.	Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 16 għal proċeduri u testijiet għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet u għall-metodoloġiji ta’ ttestjar għall-fażijiet kollha tal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, inklużi l-konformità waqt is-servizz, il-konformità tal-produzzjoni u s-sorveljanza tas-suq, għal dawn kollha li ġejjin:

	
	(a) 	it-tipi ta’ vetturi M1 u N1;

	
	(b) 	it-tipi ta’ vetturi M2, M3, N2 u N3;

	
	(c) 	il-magni użati fit-tipi ta’ vetturi M2, M3, N2 u N3;

	
	(d) 	is-sistemi OBM/OBD;

	
	(da) 	is-sistema ta’ twissija għas-sewwieq dwar emissjonijiet eċċessivi;

	
	(db) 	is-sistema ta’ twissija għas-sewwieq dwar konsum baxx ta’ reaġenti;

	
	(e) 	is-sistemi ta’ kontra t-tbagħbis, filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti tas-suq ta’ wara l-bejgħ u l-provvista lill-operaturi indipendenti tal-informazzjoni, l-għodod u l-proċessi kollha meħtieġa għall-iżvilupp u l-installazzjoni ta’ spare parts, u sistemi tas-sigurtà u taċ-ċibersigurtà;

	
	(f) 	it-tipi ta’ sistemi ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis u l-parts tagħhom;

	
	(g) 	it-tipi ta’ sistemi tal-brejkijiet u l-ispare parts tagħhom;

	
	(ga) 	it-tipi ta’ sistemi tal-brejkijiet u l-ispare parts tagħhom li għandhom jiġu mmodifikati b’mod retroattiv fil-vetturi li ġa tqiegħdu fis-suq sabiex jitnaqqsu b’mod sinifikanti l-emissjonijiet mill-brejkijiet;

	
	(h) 	it-tipi ta’ tajers fir-rigward tal-brix tat-tajers;

	
	(i) 	it-tipi ta’ vetturi M1 u N1;

	
	(j) 	il-konsum tas-CO2, tal-fjuwil u tal-enerġija, id-determinazzjoni tal-awtonomija elettrika u tal-potenza tal-magna għall-vetturi M1 u N1, u d-dispożizzjonijiet għall-OBFCM;

	
	(k) 	il-konsum tas-CO2, tal-fjuwil u tal-enerġija, il-medda ta’ emissjonijiet żero, id-determinazzjoni tal-awtonomija elettrika u tal-potenza tal-magna għall-vetturi M2, M3, N2 u N3, l-effiċjenza enerġetika tat-trejlers O3 u O4 u d-dispożizzjonijiet għall-OBFCM.
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni għall-fażijiet kollha tal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, inklużi l-konformità waqt is-servizz, il-konformità tal-produzzjoni u s-sorveljanza tas-suq, sabiex tistabbilixxi dawn li ġejjin:
	Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati għall-fażijiet kollha tal-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet, inklużi l-konformità waqt is-servizz, il-konformità tal-produzzjoni u s-sorveljanza tas-suq, sabiex tistabbilixxi dawn li ġejjin:
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(ba)	il-metodi għall-approvazzjoni tat-tip tat-teknoloġiji ibridi applikabbli tal-vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt g
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(g)	il-metodi sabiex jitkejlu l-emissjonijiet tal-partikoli tal-brejk, inklużi l-metodi għall-HDV, l-emissjonijiet tal-partikoli tal-brejk tas-sewqan reali u l-ibbrejkjar riġenerattiv;
	(g)	il-metodi sabiex jitkejlu l-emissjonijiet tal-partikoli tal-brejk, inklużi l-metodi għall-vetturi M2, M3, N2 u N3, l-emissjonijiet tal-partikoli tal-brejk tas-sewqan reali u l-ibbrejkjar riġenerattiv;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt j
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(j)	l-apparat tal-OBFCM, is-sistemi OBD u OBM, inklużi l-limiti tal-konformità, ir-rekwiżiti u t-testijiet tal-prestazzjoni, il-metodi sabiex tiġi żgurata l-prestazzjoni tas-sensuri u l-komunikazzjoni fuq l-arja tad-data rreġistrata minn dawn l-apparati u s-sistemi;
	(j)	il-karatteristiċi u l-prestazzjoni tal-apparati tal-OBFCM, is-sistemi OBD u OBM, inklużi l-limiti tal-konformità, ir-rekwiżiti u t-testijiet tal-prestazzjoni, il-metodi sabiex tiġi żgurata l-prestazzjoni tas-sensuri u l-komunikazzjoni fuq l-arja tad-data rreġistrata minn dawn l-apparati u s-sistemi;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt l
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(l)	il-metodi sabiex jiġu vvalutati t-tħaddim korrett, l-effettività, ir-riġenerazzjoni u d-durabbiltà tas-sistemi oriġinali u ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis;
	(l)	il-metodi u r-rekwiżiti sabiex jiġu vvalutati t-tħaddim korrett, l-effettività, ir-riġenerazzjoni u d-durabbiltà tas-sistemi oriġinali u ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis u l-kwalità tar-reaġenti;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt o
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(o)	il-metodi sabiex jiġi vvalutat il-funzjonament korrett tat-tipi ta’ vetturi approvati skont id-deżinjazzjonijiet fl-Artikolu 5;
	(o)	il-metodi sabiex jiġi vvalutat il-funzjonament korrett tat-tipi ta’ vetturi;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt p
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(p)	il-kontrolli għall-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9(1) u l-proċeduri ta’ ttestjar għall-vetturi mibnija f’diversi stadji;
	(p)	il-kontrolli għall-konformità mal-proċeduri ta’ ttestjar għall-vetturi mibnija f’diversi stadji;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt s
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(s)	il-metodi sabiex jiġi stabbilit in-nuqqas ta’ apparat ta’ manipulazzjoni u strateġiji ta’ manipulazzjoni;
	(s)	il-metodi sabiex jiġi stabbilit in-nuqqas ta’ apparat ta’ manipulazzjoni u strateġiji ta’ manipulazzjoni u biex ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 715/2007 u l-Artikolu 5(11) tar-Regolament (UE) 2017/1151 applikabbli għall-vetturi tal-kategorija M1 u N1, u fir-Regolament NUKEE Nru 49, Rieżami 6, Anness 10, paragrafu 5.1.2 applikabbli għall-vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 jiġu ttrasferiti f’dan ir-Regolament;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt t
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(t)	il-metodi għall-kejl tal-brix tat-tajers;
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt v
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(v)	ir-rekwiżiti amministrattivi u d-dokumentazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet;
	(v)	ir-rekwiżiti amministrattivi u d-dokumentazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip fir-rigward tal-emissjonijiet u għat-twettiq ta’ testijiet, kontrolli u spezzjonijiet għall-finijiet ta’ verifika tal-konformità;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt w
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(w)	l-obbligi ta’ rapportar, fejn xieraq.
	(w)	l-obbligi ta’ rapportar dwar il-format u d-data, fejn xieraq;
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).
	5. 	Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 17(2).

	
	L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-punti (a) sa (f) u (i) sa (k), u l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 3a, il-punti (a) sa (f) u (i) sa (k), u l-paragrafu 4, il-punti (a) sa (f) u (j) sa (w), għandhom jiġu adottati mhux aktar tard minn .... [12-il xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament].

	
	L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-punti (g) sa (h), u l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 3a, il-punti (g) sa (h), u l-paragrafu 4, il-punti (g) sa (i), għandhom jiġu adottati, mingħajr dewmien żejjed, wara l-pubblikazzjoni tad-dispożizzjonijiet uniformi rilevanti tad-WP.29 tan-NU.
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	1.	Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 16 sabiex tqis il-progress tekniku sabiex temenda dawn li ġejjin:
	1.	Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 16 sabiex tqis il-progress tekniku sabiex temenda dan ir-Regolament kif ġej:
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(a)	l-Anness III, fir-rigward tal-kundizzjonijiet tat-test għall-vetturi M2, M3, N2, N3, abbażi tad-data miġbura meta jiġu ttestjati l-vetturi Euro 7;
	(a)	l-Anness III, it-Tabella 2, fir-rigward tal-kundizzjonijiet tat-test għall-vetturi M2, M3, N2, N3, abbażi tad-data miġbura meta jiġu ttestjati l-vetturi Euro 7;
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(b)	l-Anness III, fir-rigward tal-kundizzjonijiet tat-test, abbażi tad-data miġbura meta jiġu ttestjati l-brejkijiet jew it-tajers Euro 7;
	(b)	l-Anness III, it-Tabelli 4 u 5, fir-rigward tal-kundizzjonijiet tat-test, abbażi tad-data miġbura meta jiġu ttestjati l-brejkijiet jew it-tajers Euro 7;
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(d)	l-Artikolu 5 billi jiġu introdotti għażliet u deżinjazzjonijiet ibbażati fuq teknoloġiji innovattivi għall-manifatturi.
	imħassar
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	(ca)	jekk ikun xieraq, l-istabbiliment tal-limiti tal-brix għat-tipi ta’ tajers fl-Anness I fil-każ li ma jkunux ġew stabbiliti dispożizzjonijiet uniformi fid-WP.29 tan-NU qabel l-iskadenza rilevanti stabbilita fl-Artikolu 7a;
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt d
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(d)	tistabbilixxi l-multiplikaturi tad-durabbiltà fl-Anness IV abbażi tad-data miġbura meta jiġu ttestjati vetturi Euro 7 tal-kategoriji M2, M3, N2, N3 u rapport dwar id-durabbiltà tal-vetturi tqal sottomess lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill;
	(d)	tistabbilixxi l-multiplikaturi tad-durabbiltà fl-Anness IV abbażi tad-data miġbura meta jiġu ttestjati vetturi Euro 7 tal-kategoriji M3, N2, N3 u l-konklużjonijiet ta’ rapport li jivvaluta d-durabbiltà tal-vetturi tqal fir-rigward tal-emissjonijiet sottomess lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill;
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt e
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	(e)	tistabbilixxi definizzjonijiet u regoli speċjali għall-manifatturi ta’ volum żgħir għall-kategoriji ta’ vetturi M2, M3, N2, N3 skont l-Artikolu 3 u l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament.
	(e)	tistabbilixxi regoli speċjali għall-manifatturi ta’ volum żgħir għall-kategoriji ta’ vetturi M2, M3, N2, N3 skont l-Artikolu 3 u l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament.



Emenda		140

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	Il-Kummissjoni għandha tadotta dawk l-atti delegati msemmija fil-punti (a) sa (c) mingħajr dewmien żejjed wara l-pubblikazzjoni tad-dispożizzjonijiet uniformi rilevanti tad-WP.29 tan-NU. F’każ li ma jkunux ġew stabbiliti dispożizzjonijiet uniformi fid-WP.29 tan-NU sat-30 ta’ Ġunju 2026 għat-tajers C1, u sal-31 ta’ Diċembru 2035 għat-tajers C2 u C3, l-Artikolu 7a ta’ dan ir-Regolament għandu japplika.
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin minn... [OP jekk jogħġbok daħħal id-data = id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
	2.	Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 14(3a), fl-Artikolu 14(4) u fl-Artikolu 15 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin minn... [OP jekk jogħġbok daħħal id-data = id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	3.	Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
	3.	Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 14(3a), fl-Artikolu 14(4) u fl-Artikolu 15 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħħ.



Emenda		143

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	6.	Att delegat adottat skont l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
	6.	Att delegat adottat skont l-Artikolu 14(3a), l-Artikolu 14(4) u l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>
<Article>Artikolu 16a (ġdid)</Article>
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	Article16a	

	
	Ilmenti sostanzjati ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi

	
	1. Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, individwalment jew f’assoċjazzjoni, għandha d-dritt li tippreżenta lmenti sostanzjati lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq meta jkollhom raġunijiet biex jemmnu li manifattur, operatur ekonomiku jew operatur indipendenti wieħed jew aktar ma jkunux qed jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament.

	
	2. Fuq talba tal-persuni li jippreżentaw ilmenti sostanzjati, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-protezzjoni xierqa tal-identità ta’ dik il-persuna u l-informazzjoni personali tagħha, li, jekk tiġi żvelata, tkun ta’ ħsara għal dik il-persuna.

	
	3. L-awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq għandhom, mingħajr dewmien żejjed, jivvalutaw l-ilmenti sostanzjati, anki dwar jekk l-asserzjoni hijiex fondata, u jieħdu l-passi meħtieġa, inkluż billi jwettqu l-kontrolli u l-evalwazzjonijiet skont l-Artikolu 8 u 51 tar-Regolament (UE) 2018/858, bil-ħsieb li jiskopru n-nonkonformità potenzjali ma’ dan ir-Regolament u, meta xieraq, jieħdu miżuri korrettivi jew jieħdu miżuri restrittivi xierqa previsti fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) 2018/858. 

	
	4. L-awtorità nazzjonali tas-sorveljanza tas-suq għandha, fi żmien 3 xhur, tinforma lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 1 bid-deċiżjoni tagħha li tilqa’ jew tirrifjuta t-talba għal azzjoni u bi kwalunkwe pass li tippjana li tieħu biex tindirizza t-tħassib imqajjem fl-ilment sostanzjat, filwaqt li tipprovdi r-raġunijiet kemm għad-deċiżjoni meħuda kif ukoll għall-passi proposti.
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	2.	Sal-1 ta’ Settembru 2031, abbażi tal-informazzjoni mogħtija f’konformità mal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta’ evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
	2.	Sal-1 ta’ Settembru 2031, abbażi tal-informazzjoni mogħtija f’konformità mal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta’ evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluża evalwazzjoni tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-egżost u mhux tal-egżost miksuba u valutazzjoni tal-kontribut tiegħu fl-issodisfar tal-istandards li jirrigwardaw it-tniġġis tal-arja stabbiliti fil-[proposta riformulata XXX tad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja].


Emendi		181 u 192

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>
<Article>Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)
</Article>
	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	
	2a.	Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2025, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-prestazzjoni tad-durabbiltà tal-vetturi tqal fir-rigward tal-emissjonijiet.
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Lulju 2025.
	Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Lulju 2030.
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2027.
	[bookmark: _GoBack]Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Lulju 2031.
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – subparagrafu 2
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2025 għal vetturi u komponenti M1, N1 u għal unitajiet tekniċi separati għal dawk il-vetturi u mill-1 ta’ Lulju 2027 għal vetturi u komponenti M2, M3, N2, N3 u għal unitajiet tekniċi separati għal dawk il-vetturi u għal trejlers O3, O4.
	Huwa għandu japplika 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha għal vetturi u komponenti ġodda tat-tip M1, N1 u għal unitajiet tekniċi separati għal dawk il-vetturi u 36 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha għal vetturi u komponenti ġodda M1, N1 u għal unitajiet tekniċi separati għal dawk il-vetturi.

	
	Huwa għandu japplika 48 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha għal vetturi u komponenti ġodda tat-tip M2, M3, N2, N3 u għal unitajiet tekniċi separati għal dawk il-vetturi u għal trejlers O3, O4 u 60 xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni sekondarja rilevanti kollha għal vetturi u komponenti M2, M3, N2, N3 u għal unitajiet tekniċi separati għal dawk il-vetturi u għal trejlers O3, O4.
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – subparagrafu 3
	

	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2030 għal vetturi M1, N1 mibnija minn manifatturi ta’ volum żgħir.
	Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2030 għal vetturi M1, N1 mibnija minn manifatturi ta’ volum żgħir u mill-1 ta’ Lulju 2031 għal vetturi M2, M3, N2, N3 mibnija minn manifatturi ta’ volum żgħir.
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Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 1: Il-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost Euro 7 għal vetturi M1, N1 b’magna ta’ kombustjoni interna

	Emissjonijiet ta’ inkwinanti
	Vetturi M1, N1
	Għall-vetturi N1 biss bi proporzjon potenza-massa1 ta’ inqas minn 35 kW/t
	Baġit tal-emissjonijiet għall-vjaġġi kollha ta’ inqas minn 10 km għall-vetturi M1, N1
	Baġit tal-emissjonijiet għall-vjaġġi kollha ta’ inqas minn 10 km għall-vetturi N1 biss bi proporzjon potenza-massa ta’ inqas minn 35 kW/t

	
	għal kull km 
	għal kull km
	għal kull vjaġġ
	għal kull vjaġġ

	NOx f’mg
	60 
	75
	600
	750

	PM f’mg
	4.5
	4.5
	45
	45

	PN10 f’# 
	6×1011
	6×1011
	6×1012
	6×1012

	CO f’mg
	500
	630
	5000
	6300

	THC f’mg
	100
	130
	1000
	1300

	NMHC f’mg
	68
	90
	680
	900

	NH3 f’mg
	20
	20
	200
	200

	1 Imkejjel f’konformità mal-paragrafu 5.3.2. tar-Regolament NU/KEE Nru 85 fil-każ tal-ICEVs u tal-PEVs, jew, fil-każijiet l-oħrajn kollha, imkejjel f’konformità ma’ waħda mill-proċeduri ta’ ttestjar stipulati fil-paragrafu 6 tar-Regolament Tekniku Globali tan-NU Nru 21



	Emenda

	Tabella 1: Il-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost Euro 7 għal vetturi M1, N1 b’magna ta’ kombustjoni interna

	
	Vetturi M1
	N1 (Klassi I)
	N1 (Klassi II)
	N1 (Klassi III)
	Baġit tal-emissjonijiet għall-vjaġġi kollha ta’ inqas minn 10 km għall-vetturi M1, N1
	Baġit tal-emissjonijiet għall-vjaġġi kollha ta’ inqas minn 10 km għall-N1 (Klassi I)
	Baġit tal-emissjonijiet għall-vjaġġi kollha ta’ inqas minn 10 km għall-N1 (Klassi II)
	Baġit tal-emissjonijiet għall-vjaġġi kollha ta’ inqas minn 10 km għall-N1 (Klassi III)

	Massa fi stat ta’ tħaddim (MRO) f’kg
	-
	Għall-vetturi N1 b’MRO ≤ 1280
	Għall-vetturi N1 b’1280 < MRO ≤ 1735
	Għall-vetturi N1 b’1735 < MRO
	-
	Għall-vetturi N1 b’MRO ≤ 1280
	Għall-vetturi N1 b’1280 < MRO ≤ 1735
	Għall-vetturi N1 b’1735 < MRO

	Emissjonijiet ta’ inkwinanti
	għal kull km 
	għal kull km
	għal kull km
	għal kull km
	għal kull vjaġġ
	għal kull vjaġġ
	għal kull vjaġġ
	għal kull vjaġġ

	NOx f’mg
	60 
	60
	75
	82
	600
	600
	750
	820

	PM f’mg
	4.5
	4.5
	4.5
	4.5
	45
	45
	45
	45

	PN10 f’# 
	6×1011
	6×1011
	6×1011
	6×1011
	6×1012
	6×1012
	6×1012
	6×1012

	CO f’mg
	500
	500
	630
	740
	5000
	5000
	6300
	7400

	THC f’mg
	100
	100
	130
	160
	1000
	1000
	1300
	1600

	NMHC f’mg
	68
	68
	90
	108
	680
	680
	900
	1080

	NH3 f’mg
	20
	20
	20
	20
	200
	200
	200
	200
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Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 2
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 2 Il-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost Euro 7 għal vetturi M2, M3, N2 u N3 b’magna ta’ kombustjoni interna u magni ta’ kombustjoni interna użati f’dawk il-vetturi

	Emissjonijiet ta’ inkwinanti
	Emissjonijiet kesħin1
	Emissjonijiet sħan1
	Baġit tal-emissjonijiet għall-vjaġġi kollha b’tul ta’ inqas minn 3*WHTC
	Limiti fakultattivi tal-emissjonijiet meta l-vettura tkun bil-magna fuq idle3

	
	għal kull kWh
	għal kull kWh
	għal kull kWh
	fis-siegħa

	NOx f’mg
	350
	90
	150
	5000

	PM f’mg
	12
	8
	10
	 

	PN10 f’#
	5x1011
	2x1011
	3x1011
	 

	CO f’mg
	3500
	200
	2700
	 

	NMOG f’mg
	200
	50
	75
	 

	NH3 f’mg
	65
	65
	70
	 

	CH4 f’mg
	500
	350
	500
	 

	N2O f’mg
	160
	100
	140
	

	HCHO f’mg
	30
	30
	 
	 

	1 L-emissjonijiet kesħin jirreferu għall-100 perċentil ta’ twieqi mobbli (MW) ta’ 1 WHTC għall-vetturi, jew WHTCcold għall-magni
2 L-emissjonijiet sħan jirreferu għad-90 perċentil ta’ twieqi mobbli (MW) ta’ 1 WHTC għall-vetturi, jew WHTChot għall-magni
3 Applikabbli biss jekk ma jkunx hemm sistema preżenti li twaqqaf il-magna awtomatikament wara 300 sekonda



	Emenda

	Tabella 2 Il-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost Euro 7 għal vetturi M2, M3, N2 u N3 b’magna ta’ kombustjoni interna u magni ta’ kombustjoni interna użati f’dawk il-vetturi

	Emissjonijiet ta’ inkwinanti
	WHSC (CI) u WHTC (CI u PI)
	Emissjonijiet f’Sewqan Reali (RDE)

	
	għal kull kWh
	għal kull kWh

	NOx f’mg
	200
	260

	PM f’mg
	8
	10

	PN10 f’#
	6x1011
	7.8x1011

	CO f’mg
	1500
	1950

	NMOG f’mg
	75
	98

	NH3 f’mg
	60
	78

	CH4 f’mg
	500
	650

	N2O f’mg
	160
	208

	HCHO f’mg
	30
	39
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Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 4 – Titolu
	Test propost mill-Kummissjoni
	Emenda

	Il-limiti tal-emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet Euro 7 fiċ-ċiklu tas-sewqan standard li japplikaw sal-31 ta’ Diċembru 2034
	Il-limiti tal-emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet Euro 7 fiċ-ċiklu tas-sewqan standard għall-vetturi b’magna ta’ kombustjoni interna li japplikaw sal-31 ta’ Diċembru 2034
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Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 4a (ġdida)
	Test propost mill-Kummissjoni

	



	Emenda

	Tabella 4a: Il-limiti tal-emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet Euro 7 fiċ-ċiklu tas-sewqan standard għall-vetturi purament elettriċi, il-vetturi b’ċelloli tal-fjuwil u l-vetturi elettriċi ibridi li japplikaw sal-31 ta’ Diċembru 2029 

	Limiti tal-emissjonijiet f’mg/km għal kull vettura
	Vetturi M1, N1
	Vetturi M2, M3
	Vetturi N2, N3

	Emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet (PM10)
	3
	
	

	Emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet (PN)
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Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 4b (ġdida)
	Test propost mill-Kummissjoni

	



	Emenda

	Tabella 4b: Il-limiti tal-emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet Euro 7 fiċ-ċiklu tas-sewqan standard għall-vetturi purament elettriċi, il-vetturi b’ċelloli tal-fjuwil u l-vetturi elettriċi ibridi li japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2030


	Limiti tal-emissjonijiet f’mg/km għal kull vettura
	Vetturi M1, N1
	Vetturi M2, M3
	Vetturi N2, N3

	Emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet (PM10)
	
	
	

	Emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet (PN)
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Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 5
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 5: Il-limiti tal-emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet Euro 7 li japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2035

	Limiti tal-emissjonijiet f’mg/km għal kull vettura
	Vetturi M1, N1
	Vetturi M2, M3
	Vetturi N2, N3

	Emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet (PM10)
	3
	
	

	Emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet (PN)
	
	
	



	Emenda

	Tabella 5: Il-limiti tal-emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet Euro 7 fiċ-ċiklu tas-sewqan standard għall-vetturi kollha li japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2035

	Limiti tal-emissjonijiet f’mg/km għal kull vettura
	Vetturi M1, N1
	Vetturi M2, M3
	Vetturi N2, N3

	Emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet (PM10)
	
	
	

	Emissjonijiet ta’ partikoli tal-brejkijiet (PN)
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Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 6
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 6: Il-limiti tar-rata tal-brix tat-tajers Euro 7 

	Il-massa tat-tajers mitlufa fi g/1 000 km
	Tajers C1 
	Tajers C2 
	Tajers C3

	Tajers normali
	
	
	

	Tajers għall-borra
	
	
	

	Tajers għal użu speċjali
	
	
	



	Emenda

	Tabella 6: Il-metodu ta’ ttestjar tal-brix tat-tajers Euro 7, il-limiti u l-iskeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni 

	Numru tar-Regolament tan-NU
	Suġġett
	Serje ta’ emendi ppubblikati fil-ĠU
	Referenza tal-ĠU 
	Ambitu kopert mir-Regolamenti WP.29 tan-NU attwali u futuri  

	[1xx] 
	Tajers fir-rigward tal-brix 
	Serje ta’ emendi 00 
	ĠU L xxx, xx.x.20XX, p. x 
	C1, C2*, C3*

	* Fil-futur, in-Nazzjonijiet Uniti (NU) se jestendu l-iżvilupp ta’ metodu ta’ ttestjar xieraq u limiti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-brix tal-klassijiet tat-tajers C2 u C3.
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Proposta għal regolament
Anness II – Tabella 1
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 1: Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni (MPR) Euro 7 għad-durabbiltà tal-batteriji għal vetturi M1 

	MPR ibbażati fuq l-enerġija tal-batterija
	Mill-bidu tal-ħajja sa 5 snin jew 100 000 km skont liema jiġi l-ewwel
	Vetturi ta’ aktar minn 5 snin jew 100 000 km, u sa liema jiġi l-ewwel minn 8 snin jew 160 000 km
	Vetturi sa tul ta’ ħajja addizzjonali*

	OVC-HEV
	80 %
	70 % 
	

	PEV
	80 %
	70 %
	



	MPR ibbażati fuq il-medda
	Mill-bidu tal-ħajja sa 5 snin jew 100 000 km skont liema jiġi l-ewwel
	Vetturi ta’ aktar minn 5 snin jew 100 000 km, u sa liema jiġi l-ewwel minn 8 snin jew 160 000 km
	Vetturi sa tul ta’ ħajja addizzjonali*

	OVC-HEV
	
	
	

	VEP
	
	
	



	Emenda

	Tabella 1: Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni (MPR) Euro 7 għad-durabbiltà tal-batteriji għal vetturi M1 

	MPR ibbażati fuq l-enerġija tal-batterija
	Mill-bidu tal-ħajja sa 5 snin jew 100 000 km skont liema jiġi l-ewwel
	Vetturi ta’ aktar minn 5 snin jew 100 000 km, u sa liema jiġi l-ewwel minn 10 snin jew 200 000 km
	Vetturi sa tul ta’ ħajja addizzjonali*

	OVC-HEV
	85 %
	75 % 
	

	VEP
	85 %
	75 %
	



	MPR ibbażati fuq il-medda
	Mill-bidu tal-ħajja sa 5 snin jew 100 000 km skont liema jiġi l-ewwel
	Vetturi ta’ aktar minn 5 snin jew 100 000 km, u sa liema jiġi l-ewwel minn 10 snin jew 200 000 km
	Vetturi sa tul ta’ ħajja addizzjonali*

	OVC-HEV
	
	
	

	VEP
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Proposta għal regolament
Anness II – Tabella 2
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 2 Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni (MPR) Euro 7 għad-durabbiltà tal-batteriji għal vetturi N1

	MPR ibbażati fuq l-enerġija tal-batterija
	Mill-bidu tal-ħajja sa 5 snin jew 100 000 km skont liema jiġi l-ewwel
	Vetturi ta’ aktar minn 5 snin jew 100 000 km, u sa liema jiġi l-ewwel minn 8 snin jew 160 000 km
	Vetturi sa tul ta’ ħajja addizzjonali*

	OVC-HEV
	75 %
	65 % 
	

	PEV
	75 %
	65 % 
	



	MPR ibbażati fuq il-medda
	Mill-bidu tal-ħajja sa 5 snin jew 100 000 km skont liema jiġi l-ewwel
	Vetturi ta’ aktar minn 5 snin jew 100 000 km, u sa liema jiġi l-ewwel minn 8 snin jew 160 000 km
	Vetturi sa tul ta’ ħajja addizzjonali*

	OVC-HEV
	
	
	

	VEP
	
	
	



	Emenda

	Tabella 2 Ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni (MPR) Euro 7 għad-durabbiltà tal-batteriji għal vetturi N1

	MPR ibbażati fuq l-enerġija tal-batterija
	Mill-bidu tal-ħajja sa 5 snin jew 100 000 km skont liema jiġi l-ewwel
	Vetturi ta’ aktar minn 5 snin jew 100 000 km, u sa liema jiġi l-ewwel minn 10 snin jew 200 000 km
	Vetturi sa tul ta’ ħajja addizzjonali*

	OVC-HEV
	80 %
	70 % 
	

	PEV
	80 %
	70% 
	



	MPR ibbażati fuq il-medda
	Mill-bidu tal-ħajja sa 5 snin jew 100 000 km skont liema jiġi l-ewwel
	Vetturi ta’ aktar minn 5 snin jew 100 000 km, u sa liema jiġi l-ewwel minn 10 snin jew 200 000 km
	Vetturi sa tul ta’ ħajja addizzjonali*

	OVC-HEV
	
	
	

	VEP
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Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 1: l-kundizzjonijiet għall-ittestjar tal-konformità tal-vetturi M1, N1 mal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost bi kwalunkwe fjuwil u lubrikant tas-suq fi ħdan l-ispeċifikazzjonijiet maħruġa mill-manifattur tal-vettura

	Parametru
	Kundizzjonijiet normali tas-sewqan 
	Kundizzjonijiet estiżi tas-sewqan*

	Diviżur tal-kundizzjonijiet estiżi tas-sewqan 
	-
	1,6 (japplika għall-emissjonijiet imkejla biss matul iż-żmien meta tapplika waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti f’din il-kolonna)

	Temperatura ambjentali
	0 °C sa 35 °C 
	-10 °C sa 0 °C jew 35 °C sa 45 °C

	Altitudni massima
	700 m
	Aktar minn 700 m u inqas minn 1 800 m

	Veloċità massima
	Sa 145 km/h 
	Bejn 145 u 160 km/h

	Modifiki tal-irmonk/ajrudinamiċi
	Mhux permessi
	Permessi skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur u sal-veloċità regolata.

	Awżiljarji
	Possibbli skont l-użu normali
	-

	Il-potenza medja massima tar-rota matul l-ewwel 2 km wara startjar kiesaħ
	Inqas minn 20 % tal-potenza massima tar-rota
	Ogħla minn 20 % tal-potenza massima tar-rota

	Kompożizzjoni tal-vjaġġ
	Kwalunkwe
	-

	Kilometraġġ minimu
	10 000 km
	Bejn 3 000 u 10 000 km

	*Għandha tintuża l-istess strateġija tal-emissjonijiet meta vettura titħaddem barra minn dawk il-kundizzjonijiet, sakemm ma jkunx hemm raġuni teknika approvata mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip.



	Emenda

	Tabella 1: l-kundizzjonijiet għall-ittestjar tal-konformità tal-vetturi M1, N1 mal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost bi kwalunkwe fjuwil u lubrikant tas-suq fi ħdan l-ispeċifikazzjonijiet maħruġa mill-manifattur tal-vettura

	Parametru
	Kundizzjonijiet normali tas-sewqan 
	Kundizzjonijiet estiżi tas-sewqan1

	Diviżur tal-kundizzjonijiet estiżi tas-sewqan 
	-
	1,6 (japplika għall-emissjonijiet imkejla biss matul iż-żmien meta tapplika waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti f’din il-kolonna) data miksuba meta tapplika aktar minn waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti f’din il-kolonna, għandha tiġi eskluża mit-test. 

	Temperatura ambjentali
	0 °C sa 35 °C 
	-7 °C sa 0 °C jew 35 °C sa 38 °C

	Altitudni massima
	700 m
	Aktar minn 700 m u inqas minn 1 300 m

	Veloċità massima
	Sa 145 km/h 
	Bejn 145 u 160 km/h

	Modifiki tal-irmonk/ajrudinamiċi
	Mhux permessi
	Permessi skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur u sal-veloċità regolata.

	Awżiljarji
	Possibbli skont l-użu normali
	-

	Il-potenza medja massima tar-rota matul l-ewwel 2 km wara startjar kiesaħ
	Inqas minn 20 % tal-potenza massima tar-rota
	Bejn 20 % u 30 % tal-potenza massima tar-rota 

	Kompożizzjoni tal-vjaġġ
	Kwalunkwe, skont l-użu normali2 u bl-esklużjoni tas-sewqan mhux realistiku
	Kwalunkwe, skont l-użu normali2 u bl-esklużjoni tas-sewqan mhux realistiku

	Kilometraġġ minimu
	10 000 km
	Bejn 3 000 u 10 000 km

	1 Għandha tkun permessa biss il-kombinazzjoni ta’ żewġ kundizzjonijiet estiżi ta’ temperatura u altitudni.
2 Skont l-użu normali tirreferi għad-dinamika tal-vjaġġ stabbilita fl-Anness 9 tar-Regolament Nru 168 tan-NU.
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Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 2
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 2 Il-kundizzjonijiet għall-ittestjar tal-konformità tal-vetturi M2, M3, N2 u N3 mal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost bi kwalunkwe fjuwil u lubrikant tas-suq fi ħdan l-ispeċifikazzjonijiet maħruġa mill-manifattur tal-vettura

	Parametru
	Kundizzjonijiet normali tas-sewqan 
	Kundizzjonijiet estiżi tas-sewqan*

	Diviżur tal-Kundizzjonijiet Estiżi tas-Sewqan
	-
	2 (japplika għall-emissjonijiet imkejla biss matul iż-żmien meta tapplika waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti f’din il-kolonna)

	Temperatura ambjentali
	-7 °C sa 35 °C
	-10 °C sa -7 °C jew 35 °C sa 45 °C

	Altitudni massima
	1 600 m
	Minn 1 600 sa 1 800 m

	Modifiki tal-irmonk/ajrudinamiċi
	Mhux permessi
	Permessi skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur u sal-veloċità regolata 

	Tagħbija Utli tal-Vettura
	Ogħla minn jew ugwali għal 10 %
	Inqas minn 10 %

	Awżiljarji
	Possibbli skont l-użu normali
	-

	Tagħbija tal-Magna ta’ Kombustjoni Interna fi startjar kiesaħ
	Kwalunkwe
	-

	Kompożizzjoni tal-vjaġġ
	Skont l-użu tas-soltu 
	-

	Kilometraġġ minimu
	5 000 km għal <16 t TPMLM
10 000 km għal > 16 t TPMLM
	Bejn 3 000 km u 5 000 km għal <16 t TPMLM
Bejn 3 000 km u 10 000 km għal > 16 t TPMLM




	Emenda

	Tabella 2 Il-kundizzjonijiet għall-ittestjar tal-konformità tal-vetturi M2, M3, N2 u N3 mal-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost bi kwalunkwe fjuwil u lubrikant tas-suq fi ħdan l-ispeċifikazzjonijiet maħruġa mill-manifattur tal-vettura

	Kejl tal-emissjonijiet tal-egżost fil-laboratorju
	Kejl tal-Emissjonijiet f’Sewqan Reali (RDE)

	Għat-testijiet kollha tal-emissjonijiet tal-egżost imwettqa bl-użu taċ-ċiklu tat-test tal-bank tal-magna tad-WHTC/WHSC, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 491, l-Anness 4, tan-NU.
	Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 492, l-Anness 8, tan-NU għandhom japplikaw bl-eċċezzjonijiet li ġejjin ta’:
• Il-limitu tal-potenza fit-Tabella 1 tal-Anness III huwa ta’ 0 %. Għat-twieqi fejn il-potenza tkun inqas minn 6 %, għall-kalkoli għandu jintuża 6 %;
• Il-fattur ta’ konformità (CF) fit-Tabella 2 tal-punt 6.3 fejn il-valur = 1.0 għandu jintuża għall-inkwinanti kollha. Il-limiti applikabbli huma l-limiti reali tal-RDE fl-Anness I, it-Tabella 2. 

	1 Serje ta’ emendi 07 (ĠU L 14, 16.1.2023, p. 1).
2 Serje ta’ emendi 07 (ĠU L 14, 16.1.2023, p. 1).
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Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 5
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 5: Il-kundizzjonijiet għall-ittestjar tal-konformità mal-limiti tal-brix tat-tajers

	
	Vetturi M1, N1
	Vetturi M2, M3, N2 u N3

	Test tal-limiti tal-brix tat-tajers
	Abbażi tal-metodoloġiji tal-ittestjar żviluppati fin-NU għall-ittestjar tal-brix tat-tajers f’kundizzjonijiet reali
	Abbażi tal-metodoloġiji tal-ittestjar żviluppati fin-NU għall-ittestjar tal-brix tat-tajers f’kundizzjonijiet reali




	Emenda

	Tabella 5: Il-kundizzjonijiet għall-ittestjar tal-konformità mal-limiti tal-brix tat-tajers

	
	Vetturi M1, N1
	Vetturi M2, M3, N2 u N3

	Test tal-limiti tal-brix tat-tajers
	Abbażi tal-metodoloġiji tal-ittestjar żviluppati fin-NU għall-ittestjar tal-brix tat-tajers f’kundizzjonijiet reali f’konformità mal-Artikolu 7a (ġdid)
	Abbażi tal-metodoloġiji tal-ittestjar żviluppati fin-NU għall-ittestjar tal-brix tat-tajers f’kundizzjonijiet reali f’konformità mal-Artikolu 7a (ġdid)
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Proposta għal regolament
Anness IV – Tabella 1
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 1: It-tul ta’ ħajja tal-vetturi, tal-magni u tas-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis

	It-tul ta’ ħajja tal-vetturi, tal-magni u tal-apparati ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis
	M1, N1 u M2
	N2, N3<16t, M3<7.5t:
	N3>16t, M3>7.5t

	Tul tal-ħajja prinċipali
	Sa 160 000 km jew 8 snin, skont liema jiġi l-ewwel
	300 000 km jew 8 snin, skont liema jiġi l-ewwel
	700 000 km jew 15-il sena, skont liema jiġi l-ewwel

	Tul ta’ ħajja addizzjonali
	Wara l-ħajja prinċipali u sa 200 000 km jew 10 snin skont liema jiġi l-ewwel
	Wara l-ħajja prinċipali u sa 375 000 km
	Wara l-ħajja prinċipali u sa 
875 000 km 



	Emenda

	Tabella 1: It-tul ta’ ħajja tal-vetturi, tal-magni u tas-sistemi ta’ kontroll tat-tniġġis

	It-tul ta’ ħajja tal-vetturi, tal-magni u tal-apparati ta’ sostituzzjoni għall-kontroll tat-tniġġis
	M1, N1 u M2
	N2, N3≤16t, M3≤7.5t:
	N3>16t, M3>7.5t

	Tul tal-ħajja prinċipali
	Sa 200 000 km jew 10 snin, skont liema jiġi l-ewwel
	340 000 km jew 10 snin, skont liema jiġi l-ewwel
	750 000 km jew 15-il sena, skont liema jiġi l-ewwel

	Tul ta’ ħajja addizzjonali
	Wara l-ħajja prinċipali u sa 240 000 km jew 12-il sena skont liema jiġi l-ewwel
	Wara l-ħajja prinċipali u sa 400 000 km jew 12-il sena skont liema jiġi l-ewwel
	Wara l-ħajja prinċipali u sa 
900 000 km jew 17-il sena skont liema jiġi l-ewwel 
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Proposta għal regolament
Anness V – Tabella 3
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 3: L-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-test, tad-dikjarazzjonijiet u rekwiżiti oħrajn għall-approvazzjoni tat-tip u estensjonijiet għall-vetturi M2, M3, N2 u N3 għall-manifatturi

	Rekwiżiti tat-test
	Testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet inizjali 
	Testijiet ta’ konformità tal-produzzjoni 
	Testijiet ta’ konformità waqt is-servizz

	Inkwinanti gassużi, PM u PN fl-ittestjar fit-triq (RDE) għal kull fjuwil u għall-kategoriji ta’ vetturi applikabbli (M2, M3, N2 u N3) u test ta’ tagħbija baxxa (jekk applikabbli)
	It-testijiet ta’ dimostrazzjoni meħtieġa għall-fjuwils kollha li għalihom tingħata l-approvazzjoni tat-tip għal kull tip ta’ vettura u dikjarazzjoni ta’ konformità għall-fjuwils kollha, għat-tagħbijiet utli kollha u għat-tipi ta’ vetturi applikabbli kollha
	Il-konformità tal-produzzjoni mwettqa fil-livell tal-magna biss
	Test meħtieġ fuq vettura bi kwalunkwe fjuwil u fuq kwalunkwe kategorija ta’ vettura u kwalunkwe tagħbija utli għat-tipi kollha ta’ magni kull sentejn

	Determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 u l-konsum tal-fjuwil/enerġija, l-awtonnomija b’emissjoni żero jew l-awtonomija elettrika ta’ vettura
	Liċenzja VECTO
	Għall-komponenti
	Mhux meħtieġa

	L-effiċjenza enerġetika tat-trejlers
	Liċenzja VECTO
	Għall-komponenti
	Mhux meħtieġa

	Proċedura ta’ ttestjar tal-verifika
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank
	Verifika tal-installazzjoni ta’ sistema magħluqa tal-kaxxa tal-krank jew tar-rotta għall-iżbokk tal-egżost
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi6

	Durabbiltà tal-emissjonijiet
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	Durabbiltà tal-batterija
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	Sistema dijanjostika abbord (il-livell tal-familja OBD) 
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi6

	Monitoraġġ abbord (il-livell tal-familja OBD)
	Dimostrazzjoni + Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa

	Kontra t-tbagħbis, is-sigurtà u ċ-ċibersigurtà
	Dikjarazzjoni u dokumentazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	Kontrolli adattivi (fejn applikabbli)
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	Teknoloġiji tal-geofencing (fejn applikabbli)
	Dikjarazzjoni u dimostrazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa




	Emenda

	Tabella 3: L-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-test, tad-dikjarazzjonijiet u rekwiżiti oħrajn għall-approvazzjoni tat-tip u estensjonijiet għall-vetturi M2, M3, N2 u N3 għall-manifatturi

	Rekwiżiti tat-test
	Testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet  
	Testijiet ta’ konformità tal-produzzjoni 
	Testijiet ta’ konformità waqt is-servizz

	Inkwinanti gassużi, PM u PN u emissjonijiet ta’ CO2, konsum tal-fjuwil fuq ċiklu tranżizzjonali (WHTC Kiesaħ u Sħun)
	Meħtieġa fuq il-magna referenzjarja tal-familja ta’ emissjonijiet u dikjarazzjoni għall-membri tal-familja kollha*
**
	Meħtieġa fuq magna barra mill-familja
**
	

	Inkwinanti gassużi, PN fl-ittestjar fit-triq (RDE) għal kull fjuwil u għall-kategoriji ta’ vetturi applikabbli (M2, M3, N2 u N3)
	It-testijiet ta’ dimostrazzjoni meħtieġa għall-fjuwils kollha li għalihom tingħata l-approvazzjoni tat-tip għal kull tip ta’ vettura u dikjarazzjoni ta’ konformità għall-fjuwils kollha, għat-tagħbijiet utli kollha u għall-kategoriji ta’ vetturi applikabbli kollha
**
	Mhux meħtieġa
	Test meħtieġ fuq vettura bi kwalunkwe fjuwil u fuq kwalunkwe kategorija ta’ vettura u kwalunkwe tagħbija utli għat-tipi kollha ta’ magni kull sentejn
**

	L-effiċjenza enerġetika tat-trejlers
	Liċenzja VECTO
	Għall-komponenti
	Mhux meħtieġa

	Proċedura ta’ ttestjar tal-verifika
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank
	Verifika tal-installazzjoni ta’ sistema magħluqa tal-kaxxa tal-krank jew tar-rotta għall-iżbokk tal-egżost
**
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi28

	Durabbiltà tal-emissjonijiet
	Dikjarazzjoni
**
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	It-tħaddim korrett ta’ sistemi li jużaw reaġent konsumabbli u sistemi għall-kontroll tat-tniġġis
	Dikjarazzjoni
**
	Mhux meħtieġa
**
	Fakultattivi
**

	Durabbiltà tal-batterija
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	Determinazzjoni tal-potenza
	Meħtieġa
**
	Mhux meħtieġa 
	Mhux meħtieġa

	Sistema dijanjostika abbord (il-livell tal-familja OBD) 
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi28

	Monitoraġġ abbord (il-livell tal-familja OBD)
	Dimostrazzjoni + Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa

	Kontra t-tbagħbis, is-sigurtà u ċ-ċibersigurtà
	Dikjarazzjoni u dokumentazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa

	* 	Appoġġata mid-data tal-ittestjar tal-magna tal-klassifikazzjonijiet kollha tal-potenza.
**	Fil-każ ta’ vettura b’sistema tal-magna approvata fir-rigward tal-emissjonijiet, il-manifattur tal-magna huwa responsabbli biex iwettaq dan it-test.
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Proposta għal regolament
Anness V – Tabella 4
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 4: L-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-test u tad-dikjarazzjonijiet għall-approvazzjoni tat-tip u l-estensjonijiet għall-vetturi M2, M3, N2 u N3 għall-Istati Membri u għal partijiet terzi rikonoxxuti/għall-Kummissjoni

	Rekwiżiti tat-test
	Testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet inizjali 
	Testijiet ta’ konformità tal-produzzjoni 
	Testijiet ta’ konformità waqt is-servizz
	Testijiet ta’ sorveljanza tas-suq

	Attur rilevanti
	Awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għall-ħruġ tal-approvazzjoni tat-tip
	Awtorità tal-approvazzjoni tat-tip
	Awtorità tal-approvazzjoni tat-tip 
	Partijiet terzi u l-Kummissjoni
	Awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
	Partijiet terzi u l-Kummissjoni

	Inkwinanti gassużi, PM u PN fl-ittestjar fit-triq (RDE) għal kull fjuwil u għall-kategoriji ta’ vetturi applikabbli (M2, M3, N2 u N3) + test ta’ tagħbija baxxa (jekk applikabbli)
	It-testijiet ta’ dimostrazzjoni meħtieġa għall-fjuwils kollha li għalihom tingħata l-approvazzjoni tat-tip għal kull tip ta’ vettura u dikjarazzjoni ta’ konformità għall-fjuwils kollha, għat-tagħbijiet utli kollha u għat-tipi ta’ vetturi applikabbli kollha
	(ara r-rekwiżiti tal-magna)
	Meħtieġa kull sena għal għadd adegwat ta’ tipi ta’ vetturi fuq kwalunkwe fjuwil u fuq kwalunkwe kategorija ta’ vetturi koperti mill-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet 
	Fakultattivi
	Meħtieġa/Fakultattivi
	Fakultattivi

	Determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil/tal-enerġija, l-awtonomija b’emissjonijiet żero jew l-awtonomija elettrika ta’ vettura
	Il-ħruġ ta’ liċenzja VECTO
	Għall-komponenti
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	L-effiċjenza enerġetika tat-trejlers
	Il-ħruġ ta’ liċenzja VECTO
	Għall-komponenti
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Proċedura ta’ ttestjar tal-verifika
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank
	Verifika tal-installazzjoni ta’ sistema magħluqa tal-kaxxa tal-krank jew tar-rotta għall-iżbokk tal-egżost 
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Durabbiltà tal-emissjonijiet
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Meħtieġa
	Fakultattivi

	Durabbiltà tal-batterija
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Sistema dijanjostika abbord (il-livell tal-familja OBD) 
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Meħtieġa
	Fakultattivi

	Monitoraġġ abbord (il-livell tal-familja OBD)
	Dikjarazzjoni u dimostrazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Fakultattivi

	Kontra t-tbagħbis, is-sigurtà u ċ-ċibersigurtà
	Dikjarazzjoni u dokumentazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Fakultattivi

	Kontrolli adattivi (fejn applikabbli)
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa 
	Mhux meħtieġa 
	Mhux meħtieġa 
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Teknoloġiji tal-geofencing (fejn applikabbli)
	Dikjarazzjoni u dimostrazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Fakultattivi



	Emenda

	Tabella 4: L-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-test u tad-dikjarazzjonijiet għall-approvazzjoni tat-tip u l-estensjonijiet għall-vetturi M2, M3, N2 u N3 għall-Istati Membri u għal partijiet terzi rikonoxxuti/għall-Kummissjoni

	Rekwiżiti tat-test
	Testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet 
	Testijiet ta’ konformità tal-produzzjoni 
	Testijiet ta’ konformità waqt is-servizz
	Testijiet ta’ sorveljanza tas-suq

	Attur rilevanti
	Awtorità tal-għoti tal-approvazzjoni tat-tip
	Awtorità tal-għoti tal-approvazzjoni tat-tip
	Awtorità tal-għoti tal-approvazzjoni tat-tip 
	Partijiet terzi u l-Kummissjoni
	Awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
	Partijiet terzi u l-Kummissjoni

	Inkwinanti gassużi, PM u PN fl-ittestjar fit-triq (RDE) għal kull fjuwil u għall-kategoriji ta’ vetturi applikabbli (M2, M3, N2 u N3)
	It-testijiet ta’ dimostrazzjoni meħtieġa għall-fjuwils kollha li għalihom tingħata l-approvazzjoni tat-tip għal kull tip ta’ vettura u dikjarazzjoni ta’ konformità għall-fjuwils kollha, għat-tagħbijiet utli kollha u għall-kategoriji ta’ vetturi applikabbli kollha
**
	(ara r-rekwiżiti tal-magna)
	Meħtieġa kull sena għal għadd adegwat ta’ tipi ta’ vetturi fuq kwalunkwe fjuwil u fuq kwalunkwe kategorija ta’ vetturi koperti mill-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet 
**
	Fakultattivi
	Meħtieġa/Fakultattivi
	Fakultattivi

	Determinazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2, il-konsum tal-fjuwil/tal-enerġija, l-awtonomija b’emissjonijiet żero jew l-awtonomija elettrika ta’ vettura
	Il-ħruġ ta’ liċenzja VECTO
	Għall-komponenti
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	L-effiċjenza enerġetika tat-trejlers
	Il-ħruġ ta’ liċenzja VECTO
	Għall-komponenti
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Proċedura ta’ ttestjar tal-verifika
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank
	Verifika tal-installazzjoni ta’ sistema magħluqa tal-kaxxa tal-krank jew tar-rotta għall-iżbokk tal-egżost 
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Durabbiltà tal-emissjonijiet
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Meħtieġa
	Fakultattivi

	It-tħaddim korrett ta’ sistemi li jużaw reaġent konsumabbli u sistemi għall-kontroll tat-tniġġis
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Fakultattivi
	Meħtieġa
	It-tħaddim korrett ta’ sistemi li jużaw reaġent konsumabbli u sistemi għall-kontroll tat-tniġġis

	Durabbiltà tal-batterija
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Determinazzjoni tal-potenza
	Meħtieġa
**
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Fakultattivi

	Sistema dijanjostika abbord (il-livell tal-familja OBD) 
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Fakultattivi
	Fakultattivi
	Meħtieġa
	Fakultattivi

	Monitoraġġ abbord (il-livell tal-familja OBD)
	Dikjarazzjoni u dimostrazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Fakultattivi

	Kontra t-tbagħbis, is-sigurtà u ċ-ċibersigurtà
	Dikjarazzjoni u dokumentazzjoni
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	Meħtieġa
	Fakultattivi

	**	Fil-każ ta’ vettura b’sistema tal-magna approvata fir-rigward tal-emissjonijiet, il-manifattur tal-magna huwa responsabbli biex iwettaq dan it-test.
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Proposta għal regolament
Anness V – Tabella 5
	Test propost mill-Kummissjoni

	Tabella 5: L-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-test u tad-dikjarazzjonijiet għall-approvazzjoni tat-tip u l-estensjonijiet tal-magni maħsuba għall-vetturi M2, M3, N2 u N3 għall-manifatturi

	Rekwiżiti tat-test għal kull fjuwil
	Testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet inizjali 
	Testijiet ta’ konformità tal-produzzjoni 
	Testijiet ta’ konformità waqt is-servizz

	Inkwinanti gassużi, PM u PN u emissjonijiet ta’ CO2, konsum tal-fjuwil fuq ċiklu tranżizzjonali (WHTC Kiesaħ u Sħun)
	Meħtieġa fuq il-magna referenzjarja tal-familja ta’ emissjonijiet u dikjarazzjoni għall-membri tal-familja kollha**
	Meħtieġa fuq magna barra mill-familja
	Imwettqa biss bil-vettura sħiħa bħal fit-Tabelli 3 u 4

	Testijiet tal-magna għall-verifika tad-data meħtieġa għad-determinazzjoni tas-CO2 
	Meħtieġa 

	Meħtieġa 
	

	Riġenerazzjoni kontinwa/perjodika
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	

	Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank
	Verifika tal-installazzjoni ta’ sistema magħluqa tal-kaxxa tal-krank jew tar-rotta għall-iżbokk tal-egżost
	Mhux meħtieġa
	

	Durabbiltà tal-emissjonijiet
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	

	Sistema dijanjostika abbord (il-livell tal-familja OBD)
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	

	Monitoraġġ abbord (il-livell tal-familja OBD)
	Imwettqa biss bil-vettura sħiħa bħal fit-Tabelli 3 u 4
	Mhux meħtieġa
	

	Potenza tal-magna
	Meħtieġa
	

	* L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip tista’ titlob li jsir test matul l-approvazzjoni tat-tip inizjali. 
** Appoġġata mid-data tal-ittestjar tal-magna tal-klassifikazzjonijiet kollha tal-potenza.



	Emenda

	Tabella 5: L-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-test u tad-dikjarazzjonijiet għall-approvazzjoni tat-tip u l-estensjonijiet tal-magni maħsuba għall-vetturi M2, M3, N2 u N3 għall-manifatturi

	Rekwiżiti tat-test għal kull fjuwil
	Testijiet u rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet 
	Testijiet ta’ konformità tal-produzzjoni 
	Testijiet ta’ konformità waqt is-servizz

	Inkwinanti gassużi, PM u PN u emissjonijiet ta’ CO2, konsum tal-fjuwil fuq ċiklu tranżizzjonali (WHTC Kiesaħ u Sħun)
	Meħtieġa fuq il-magna referenzjarja tal-familja ta’ emissjonijiet u dikjarazzjoni għall-membri tal-familja kollha**
	Meħtieġa fuq magna barra mill-familja
	Imwettqa biss bil-vettura sħiħa bħal fit-Tabelli 3 u 4

	Inkwinanti gassużi, PN fl-ittestjar fit-triq (RDE) għal kull fjuwil u għall-kategoriji ta’ vetturi applikabbli (M2, M3, N2 u N3)
	It-testijiet ta’ dimostrazzjoni meħtieġa għall-fjuwils kollha li għalihom tingħata l-approvazzjoni tat-tip għal kull tip ta’ vettura u dikjarazzjoni ta’ konformità għall-fjuwils kollha, għat-tagħbijiet utli kollha u għall-kategoriji ta’ vetturi applikabbli kollha
	Mhux meħtieġa
	

	Testijiet tal-magna għall-verifika tad-data meħtieġa għad-determinazzjoni tas-CO2 
	Meħtieġa 

	Meħtieġa 
	

	Riġenerazzjoni kontinwa/perjodika
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	

	Emissjonijiet mill-kaxxa tal-krank
	Verifika tal-installazzjoni ta’ sistema magħluqa tal-kaxxa tal-krank jew tar-rotta għall-iżbokk tal-egżost
	Mhux meħtieġa
	

	Durabbiltà tal-emissjonijiet
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	

	Determinazzjoni tal-potenza
	Meħtieġa
	Mhux meħtieġa
	

	Sistema dijanjostika abbord (il-livell tal-familja OBD)
	Dikjarazzjoni
	Mhux meħtieġa
	

	Monitoraġġ abbord (il-livell tal-familja OBD)
	Imwettqa biss bil-vettura sħiħa bħal fit-Tabelli 3 u 4
	Mhux meħtieġa
	

	**	Appoġġata mid-data tal-ittestjar tal-magna tal-klassifikazzjonijiet kollha tal-potenza.
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